	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 8월중 소방용수시설 및 지리조사 계획 변경 보고

1. 관련문서

가. 2018년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편『소방용수시설 및 비상소화장치관리』

나. 재난관리과-4788(2018.7.31.)호『증산2구역 주택재개발 정비사업구간 내 소방용수시설 임시폐전 알림』

다. 재난관리과-4803(2018.7.31.)호『수색6구역 주택재개발 정비사업구간 내 소방용수시설 임시폐전 알림』

2. 위와 관련 우리센터 소방용수시설 임시폐전에 따른 8월중 소방용수시설 및 지리조사를 다음과 같이 변경하여 실시토록 하겠습니다.

가. 조사기간 및 대상

○ 다용도소화전 점검 제외 : 재난관리과-1344(2017.2.24.)호

○ 비상소화장치 점검제외(별도 계획 수립 점검)

○ 조사일정 등 : 조사일정 및 대상 붙임참조

조사대상							조사제외
조사자			조사기간	공설 소화전			다용도 소화전	비 상 소화장치
팀별	조사자	현장안전점검관		지상식	지하식	급수탑
1팀	이재준외 5명	1팀장	8월06일 ~ 8월24일	29	45		1	19
2팀	김재형외 5명	2팀장		14	99		1
3팀	김기원외 5명	3팀장		21	94		1
소 계				64	238		3	19
				302개소				22개소
총 계				324개소
※ 감독 및 현장안전책임관 : 센터장(팀장)

나. 조사방법 : 소방차 및 이륜차를 활용한 소방용수시설 및 지리조사

○ 각종 훈련, 순찰, 소방활동자료 조사시 병행실시

○ 이륜차 순찰시 노선주변 병행실시

○ 진압대원 도보 소방용수시설 조사(단, 출동소방력 확보)

○ 소방용수시설 조사시 지리조사 병행실시

다. 조사내용

○ 도로포장, 굴착공사 등으로 인한 매몰 및 누수여부 확인

○ 전실내 토사 및 진개제거와 스핀돌의 윤활유 주입

○ 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 및 장애물설치 여부확인

○ 보수대상, 보수완료 대상, 임시폐전 등 소방용수시설 조사 철저

라. 주차금지 표지판 부착장소 조사

○ 주․정차 금지 경고표지 및 노면 표시

○ 소방차 통행로 확보를 위한 ″긴급차 통행로(fire line)″ 설치

○ 소방차 통행 곤란지역(차량진입이 곤란한 거리가 100m이상 지역)

○ 상습 불법 주 ․ 정차지역, 주택밀집지역 골목길

○ 기타 소방통로확보 곤란지역 및 고지대 등

3. 행정사항 : 소방용수시설 점검결과 119행정정보시스템에 입력 철저.

붙임 : 1. 소방용수시설 조사일정(8월) 1부.

2. 소방활동상 취약지역 지리조사 일정(8월) 1부.  끝.

★담당자	김대웅		2팀장	김재형		119안전센터장	08/02 조영일
협조자
시행	수색119안전센터-3308	(		)	접수		(		)
우	03488	서울특별시 은평구 수색로 294 (수색동) 수색119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-376-0119	/전송	02-307-0041	/	ksw04102@seoul.go.kr	/	부분공개(6)