문서번호	도시철도토목부-9497
결재일자	2018.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목3과장	도시철도토목부장
엄태용		호경수	08/03 정대현
협 조

『지하철 923공구 건설공사』938정거장 #2번 출입구 추가설치 민원 』

시 의 원  면 담 결 과  보 고

2018. 8.

도시기반시설본부

도시철도토목부

『지하철 923공구 건설공사』938정거장 #2출입구 추가설치 민원

시 의 원  면 담 결 과  보 고

「지하철 923공구 건설공사」 938정거장 #2출입구 추가설치 민원  시의원 면담 결과 보고 임

□ 면담개요

○ 일    시 : ‘18. 8. 3.(금) 13:30~14:55

○ 장    소 : 시의원 연구실(의원별관 831호)

○ 참 석 자 : 3명

- 의     회 : 황인구 시의원(더불어민주당/교육/강동4)

- 본     부 : 토목3과장, 공사관리관

□ 면담결과

○ 요청사항

- 인근 아파트 주민들 및 일자산 방문자들의 편의를 위해 출입구를 보훈병원 정문~잔디광장까지 추가로 연장하여 설치

○ 주요 보고 내용

- ‘11. 3.10. 길동진흥아파트 재건축 정비사업조합 김동희 등 2,896명 진정민원 제출하여, 일부 의견을 반영하여 당초 기본설계 보다 아파트쪽으로 정거장은 60m, #2출입구는 159m 이동 설치 하였음.

(5년 6개월 동안 추가 민원이 없었음)

- ‘16.12.16. 둔촌 푸르지오아파트 입주자 대표 윤원근 및 지역주민(5,040명) 출입구를 연장 설치하여 달라는 민원을 제출하였음.

- 정거장 출입구는 계획시부터 지하상가, 지하보도, 환승, 지하주차장 등 당초 용도를 감안 계획하였음.

- 출입구 추가 설치 검토 개요

	지역주민요구(#2출입구에서 210m 지점)
□ 공사규모 : 4.2m(폭), 소요예산 : 87억 소요 □ 향후 지하철 운영시 출입구 이용율 대비 경제성 및 효율성 미흡, 지하통로 우범화 우려 □ 통신관(100×2), 하수관(￠600) 저촉

	횡단보도 지하통과 (#2출입구에서 80m 지점)
□ 공사규모 : 4.2m(폭), 소요예산 : 63억 소요 □ 향후 지하철 운영시 출입구 이용율 대비 경제성 및 효율성 미흡 □ 보훈병원 토지보상(200㎡) 필요 □ 한전관로(￠200×2), 통신관(100×2), 상수도(￠500), 하수관(￠600) 저촉

- #2출입구 여유공간은 12.5~18.5m로 설계지침 6m 이상 충족하여 안전

※「도시철도 정거장 및 환승․편의시설 설계지침」(국토교통부고시 제2013-764호)

▶ 전면 최소여유공간은 외부계단~지상도로 : 6m

□ 향후계획

○ 9호선 중앙보훈병원역 지하보도(출입구) 추가설치 등 타당성 조사 용역결과에 따라 처리방안 결정

○ 일자산 잔디광장 건너편 보도 확폭 추진

※ 강동구청 재무과 및 도로과에서 보상 및 설계·공사 시행(’18. 3. ~ 9.). 끝.