위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)	참조 건축과장
제목	자동방화셔터 ‘모터’ 적정 규격품 사용 안내

1. 서울시정 발전에 적극 협조하여 주시는 귀 부서(구)에 감사드립니다.

2. 국토교통부에서는 자동방화셔터 및 방화문의 성능 기준(국토교통부고시 제2016 -193호) 제8조제1항제1호 단서에 따라 도어클로저를 제외한 도어록과 경첩 등 부속품은 실제의 것과 동일한 재질의 경우 형태와 크기에 관계없이 동일한 시험체로 볼 수 있도록 규정하고 있는 바, 동일한 재질이라면 성능시험 당시와 다른 전동모터를 설치할 수 있도록 하고 있습니다.

3. 다만, 제4조제1항에 따라 강재셔터는 KS F 4510(중량셔터)에 적합하여야 하고, 강재가 아닌 셔터 또한 이에 준하는 구성조건에 해당되어야 하는 것이므로, 자동방화셔터를 구성하는 전동모터 등의 부속품은 반드시 동 KS에서 정한 기준(표9 - 용량 및 전원) 등에 적합하여야 합니다.

4. 따라서, 제8조제1항제1호 단서에 따라 시험성적서를 갈음할 수 있는 부속품이라 하더라도 KS에서 정한 기준에 적합한지 여부에 대하여는 반드시 확인하여야 하며, 아울러 자동방화셔터 모터 적정규격품 사용에 대한 안내자료를 송부하여 드리오니 현장에서 준수될 수 있도록 안내를 요청드립니다.(자치구: 주택과 등 안내)

건축관계자는 자동방화셔터에 설치하는 전동모터의 규격이 제품시방서 및 시험성적서 등에 적합한 규격인지 확인하여 주시기 바랍니다.

* 잘못된 예: 시험성적서에는 200w 모터로 기재, 실제 시공은 200w 미만 모터로 시공

따로붙임 : 안내 자료 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서관과01-155,서사01-41,서구1-25
주무관	최홍규		건축관리팀장	한일기		건축기획과장	08/07 박경서
협조자	주무관	권예원		주무관	조미리		건축정책팀장	김유식
시행	건축기획과-15557	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02)2133-7112	/전송	02)2133-0750	/	fromk@seoul.go.kr	/	대시민공개