문서번호	급수운영과-20432
결재일자	2018.8.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	동부수도사업소장
이상환		송근호	08/16 이구석
협조	시설관리과장		代박종일
	주무관		박윤선

‘2019년 아차산배수지(대) 등 6개소 정밀안전점검 및 정밀진단’

용역 추진계획 보고

2018. 8.

동부수도사업소

(급수운영과)

‘2019년 아차산배수지(대) 등 6개소 정밀안전점검 및 정밀안전진단’

용역 추진계획 보고

『시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법』에 의거 아차산배수지(대) 등 6개소에 대한 2019년 정밀안전점검 및 정밀안전진단 용역 추진계획을 보도드림.

※ 관련근거 : 본부 시설관리과-6249(2018.7.25.)호

〔2019년 기술용역타당성 심사요청 안내(정밀안전점검 및 정밀안전진단)〕

□ 관련규정

○ 추진근거(시설물안전법 제11조 및 제12조)

구 분	정밀안전점검	정밀안전진단
법적조항	▪시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)	▪시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조(정밀안전진단의 실시)
대상시설	▪1,2종 시설물	▪1종 시설물

○ 대상시설물(시설물안전법 시행령 제4조 관련 별표1)

구 분	1종 시설물	2종 시설물	종외 시설물
법적조항	▪1일공급능력 3만톤 이상의 지방상수도	▪1일공급능력 3만톤 미만의 지방상수도	▪배수관로 ▪급수시설
대상시설	수원지시설, 도·송수솬로, 취·정수장, 배수지, 아리수올림터

※ 서울시는 정수장 시설 용량이 3만톤 이상으로 배·급수시설을 제외한 모든 시설이 1종 시설물

○ 실시주기(시설물안전법 시행령 제8조 2항 및 제10조 1항 관련 별표3)

안전등급	정밀안전점검		정밀안전진단
	건축물	그 외 시설물
A 등급	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상
B·C등급	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상
D·E등급	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상

※ 서울시 배수지·아리수올림터·도송수관로는 B등급 이상으로 5년에 1회 정밀안전진단, 2년에 1회 정밀안전점검 시행

□ 추진개요

○ 2019년 정밀안전진단 및 정밀점검 대상(총7개소 : 배수지5개소, 가압장2개소)

구 분		용 량	준공연도	비 고
배수지	아차산(대)	100,000	1993	정밀안전진단
	아차산(소)	4,000	1992	정밀안전진단
	금호	1,000	1992	정밀안전진단
	응봉	450	2010	정밀점검
	신내	3000	2014	정밀점검
가압장	아차산(배)	1000㎥/일	1993	정밀안전진단
	신내(배)	2000㎥/일	2014	정밀점검
내진성능평가	아차산(배)	1000㎥/일	1993

○ 시행시기 : 2019. 4. ~ 2019. 12

○ 소요예산 : 150백만원(타당성 심사전 금액)

□ 향후계획

○ 기술용역 타당성 심사요청(사업소→기술심사담당관) ··· ’18. 8.

- 기술용역 타당성 심사결과 본부 제출(사업소→본부)

○ 용역발주(7개소 : 배수지 5개소, 가압장 2개소) ··· ’19. 3.

○ 용역착수 ···················································· ’19. 4.

○ 용역준공 ···················································· ’19.12.

붙임 : 1. 용역설명서 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 2019년 정밀안전점검 및 정밀안전진단 추진계획(본부) 1부.  끝.