의원 요구 자료 제출

시 행	교량안전과-14459
결재일자	2018.8.16.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	기획담당관

주무관		교량기획팀장	교량안전과장	안전총괄관	안전총괄본부장	결재
김시련		代김시련	김종호	하종현	08/16 김학진
협 조

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 775번, 이혜훈 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 : 이혜훈 국회의원 요구자료 1부.  끝.

이혜훈의원(국토교통위원회, 바른미래당)

요구번호 : 775번

요구내용 : 최근 5년간 연도별 서울시가 직접 또는 위탁하여 수행한 안전진단 상세현황(시행일자, 수행기관, 수행기간, 소용예산, 안전진단 사유, 진단결과) 및 결과 보고서

□ 최근 5년간 연도별 서울시가 직접 또는 위탁하여 수행한 안전진단 상세

현황은 아래와 같습니다.

(2014년~2018년)

연번	연도	사업명 (용역명)	수행기관	시행기간	소요예산 (준공금,백만원)	진단사유	진단결과
1	2014	신정교 정밀 안전진단	㈜한국국토안전연구원	‘14.4.23 ~’15.2.16	137	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	- 상태등급 : B - 안전성평가 : A ․ 부분적인 누수 및 백태가 조사됨
2	2014	오류고가 정밀안전진단	(재)한국건설품질연구원	‘14.4.21 ~’14.12.16	96	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	- 상태등급 : B - 안전성평가 : A ․ 보조부재에 경미한 결함 발생, 내구성 증진을 위하여 보수필요
3	2014	잠실대교정밀 안전진단용역	한국재난연구원(재)	‘14.04.21. ~‘15.04.14	255	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	- 상태등급 : B - 안전성평가 : A 주요점검사항 : 경미한 균열발생, 신축이음 퇴적 등
4	2015	마포대교(하류교) 정밀안전진단 용역	케이에스엠 기술(주)	‘15.6.16 ~’15.12.22	221	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	- 상태등급 : B등급 - 안전등급 : B등급 주요점검 사항 ․ 교면포장, 망상균열 (소성변형)등 ․ 받침몰탈 균열 등
5	2015	봉은교 정밀 안전진단용역	㈜한국구조물안전연구원	‘15.6.23 ~‘15.12.21	83	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	상태등급 : B등급 주요지적 사항 ‧ 중앙분리대 실링 미실시 ‧ 신축이음부 누수 보수보강 대상 ‧ 실링보수 165m ‧신축이음유도배수설치 L=50m
6	2015	비우당교외 1개소 정밀안전진단 용역	㈜한국국토안전연구원	’15.6.16. ~’15.12.23	158	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	[비우당교, 성북천교]] - 상태등급 : B - 안전성평가 : A 주요점검사항 : ․ 일부 콘크리트균열 및 포장부 열화 발생 등
7	2015	양화대교(하류교) 정밀안전진단 용역	㈜세안 안전진단	‘15.6.23 ~’16.1.18	197	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	- 상태등급 : B등급 - 안전등급 : B등급 주요점검 사항 ․ 바닥판하면 누수 및 백태 ․ 받침몰탈 균열 등 ․ 아치구간 일부 도장 및 용접결함 ․ 신축이음부 파손 및 누수 등
8	2015	서강대교 정밀안전진단 용역	한국시설안전공단	‘15.03.25. ~‘15.12.19.	436	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	상태등급 : B등급 주요지적 사항 ‧ 본교교면포장 3차로 망상균열, 강재부식, 램프 바닥판 상부 열화 등 - 보수보강 대상 ‧ 교면포장, 강재도장, 상판보수
9	2015	올림픽대교 정밀안전진단 용역	한국시설안전공단	‘15.5.13 ~‘16.2.5	404	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	상태등급 : B등급 주요지적 사항 ‧ 교면포장 파손 및 균열 ‧ 콘크리트 파손 보수보강 대상 ‧ 교면포장 138a ‧ 단면보수 548㎡

연번	연도	사업명 (용역명)	수행기관	시행기간	소요예산 (준공금,백만원)	진단사유	진단결과
10	2015	원효대교 정밀안전진단용역	한국시설안전공단	‘15.5.13 ~‘16.2.19	430	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	상태등급 : B등급 주요지적 사항 ‧ 교면포장 파손 및 균열 ‧ 콘크리트 파손 보수보강 대상 ‧ 교면포장 223a ‧ 단면보수 5,279㎡
11	2015	한남대교 정밀안전진단 (상류교)	한국재난연구원(재)	‘15.06.18. ~‘16.01.26	254	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	-상태등급 : B등급 -안전등급 : A등급 주요점검 사항 ‧ 전망대하면 누수 ‧ 교각 모서리 피복콘크리트 박락 ‧ 아스콘 망상균열 등
12	2016	광진교 정밀 안전 진단용역	한국구조물안전연구원	‘16.03.30. ~‘16.12.15.	222	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	상태등급 : B등급 주요지적 사항 ‧ 교각 박리, 바닥판 철근노출, 배수관 누수 등 - 보수보강 대상 ‧ 교각 박리, 배수관 누수
13	2016	마포대교(상류교) 정밀안전진단 용역	㈜한국구조물안전연구원	‘16.4.1 ~’16.12.26	237	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	- 상태등급 : B등급 - 안전등급 : B등급 주요점검 사항 ․ 강박스 거더 내외부 도장 부식 및 박리 ․ 교량받침 부식, 아스콘 균열등
14	2016	모래내고가 정밀안전진단	(재)한국재난연구원	’16.4.7 ~’18.5.31	125	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	- 상태등급 : B - 안전성평가 : A 주요점검사항 : ․ 일부 바닥판누수 및 포장 소성변형 등
15	2016	성산대교 정밀안전진단 용역	한국시설 안전공단	‘16.3.28 ~’16.12.29	412	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	- 상태등급 : C등급 - 안전등급 : C등급 주요점검 사항 바닥판 망상균열부의 백태 및 누수 - 단부가로보(ECB) 체수 및 부식 - 트러스 박스내부 체수 및 부식 - 신축이음 본체 파손 및 누수 등
16	2016	성수대교 정밀안전진단 용역	한국시설안전공단	‘16.03.14. ~‘16.12.23.	471	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	상태등급 : B등급 주요지적 사항 ‧ 아스팔트 손상, 포장 균열, 난간변형 및 파손 등 - 보수보강 대상 ‧ 교면포장, 강재도장 등
17	2016	영동6교정밀 안전진단용역	한국재난연구원	‘16.03.28. ~‘16.12.22.	145	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	상태등급 : B등급 주요지적 사항 ‧ PSC박스내부 잔재물 적치, 경계석부 누수등 - 보수보강 대상 ‧ 박스내부 잔재물 청소, 박스 출입구 설치 등
18	2016	탄천1교정밀 안전진단용역	백양엔지니어링	‘16.03.30. ~‘16.12.22.	169	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	상태등급 : B등급 주요지적 사항 ‧ 포장 균열 및 소성변형, 교각 표면인장균열 등 - 보수보강 대상 ‧ 교면포장, 교각보수, 신축이음보수, 교대 흉벽보수, 방음벽 보수 등
19	2016	양평교 정밀안전진단 용역	㈜한국구조물안전연구원	‘16.4.16 ~’16.12.1.	130	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	- 상태등급 : B등급 - 안전등급 : B등급 주요점검 사항 ․ 인도부 포장들뜸, 거더내부 이음부 누수 ․ 받침몰탈 콘크리트 박리․박락등
20	2016	양화교 정밀 안전진단용역	(재)한국건설품질연구원	‘16.04.06. ~‘16.12.01	114	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	-상태등급 : B등급 -안전등급 : A등급 주요점검 사항 ‧ 신축이음누수, 파손 ‧ 포장 망상균열 ‧ 바닥판 백태, 균열 등
21	2016	잠실철교정밀 안전진단용역	한국재난연구원	‘16.06.21. ~’17.02.14.	709	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	상태등급 : B등급 주요지적 사항 ‧ 바닥판 누수, 백태, 단면손상 등 - 보수보강 대상 ‧ 배수로정비, 가로등기초 정비등
22	2016	한강대교정밀 안전진단용역	한국시설안전연구원	‘16.02.25. ~‘16.12.24.	549	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	상태등급 : B등급 주요지적 사항 ‧ 바닥판 접합부 실링재 열화로 인한 누수 등 - 보수보강 대상 ‧ 교면포장, 측구보수, 신축이음보수 등

연번	연도	사업명 (용역명)	수행기관	시행기간	소요예산 (준공금,백만원)	진단사유	진단결과
23	2016	행주대교(상류교) 정밀안전진단 용역	㈜한국구조물안전연구원	‘16.3.31 ~‘16.12.19	233	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	상태등급 : B등급 주요지적사항 ‧ PSC BOX GIRDER 바닥판하면, 거더하면의 종방향 균열 거더 복부 경사 균열 보수보강 대상 ‧ S․B GIRDER 도장보수 ‧ 조류방지망 설치
24	2016	이수고가 정밀안전진단	㈜혜성안전기술원	‘16.3.31 ~’16.11.25	192	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	- 상태등급 : B - 안전성평가 : A ․ 철근노출, 0.3mm이상 균열, 신축이음 파손부 등 보수 필요
25	2017	가양대교 정밀안전진단용역	한국시설안전공단	‘17.6.30 ~‘18.5.31	561	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	상태등급 : B등급 주요지적사항 ‧ 포장부 소성변형, 강재방호벽, 중앙분리대 도장 박리 및 부식 보수보강 대상 ‧ 방호벽 및 중앙분리대, 페어링 보수 필요
26	2017	동호대교 정밀안전진단용역	한국시설안전공단	‘17.7.7 ~‘18.7.31	595	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	상태등급 : B등급 주요지적사항 ‧ 박스거더 강재 도장부식, 교각 균열, 백태, 강재연석 천공, 신축이음 물받이, 보도부 들뜸 보수보강 대상 ‧ 신축이음 물받이교체 및 강재연석, 보도부 보수 필요
27	2017	반포대교 정밀안전진단	㈜한국국토안전연구원	‘17.04.20. ~‘17.12.15	392	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	-상태등급 : B등급 -안전등급 : A등급 주요점검 사항 ‧ 교면포장 망상균열, 소성변형 ‧ 바닥하면 철근노출 ‧ 연석 박락
28	2017	금천교 정밀안전진단	㈜장민이엔씨	‘17.3.13 ~’17.11.07	143	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	- 상태등급 : B - 안전성평가 : A ․ 내구성증진을 위한 아스콘 재포장 및 부분보수, 바닥판 하면 열화부 보수, 콘크리트 부재 균열보수 및 단면보수 등이 필요
29	2017	사당고가 정밀안전진단	㈜장민이엔씨	‘17.3.13 ~’17.11.07	127	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	- 상태등급 : B - 안전성평가 : A ․ 바닥판 균열 및 망상균열 등
30	2017	양화대교(상류교) 정밀안전진단 용역	㈜다음 기술단	‘17.3.24 ~’17.12.27	148	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	- 상태등급 : B등급 - 안전등급 : B등급 주요점검 사항 ․ 아스콘균열, 아스콘소성변형 ․ 받침몰탈 균열 등 ․ 받침콘크리트 균열, 망상균열, 열화 등
31	2017	워커힐고가외 4개소 안전진단 및 정밀점검용역	(재)한국재난연구원	’17.3.20 ~’17.12.15	250	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	- 상태등급 : B - 안전성평가 : A 주요점검사항 : ․ 일부 신축이음누수, 연석 및 보차도 콘크리트 열화 등
32	2017	월드컵대교접속교외 1개소 안전진단 및정밀점검용역	㈜한국시설안전연구원	’17.3.21 ~’17.11.15	171	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	- 상태등급 : B - 안전성평가 : A 주요점검사항 : ․ 일부 콘크리트 균열 및 단면손상, 도장손상 등
33	2017	한남대교 정밀안전진단 (하류교)	㈜장민이엔씨	‘17.03.16. ~‘17.11.10	259	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	-상태등급 : B등급 -안전등급 : A등급 주요점검 사항 ‧ 신축이음누수, 균열 등
34	2017	한남1고가외 1개소 안전진단 및 정밀점검용역	에스큐엔지니어링㈜	’17.3.22 ~’17.11.16	159	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	- 상태등급 : B - 안전성평가 : A 주요점검사항 : ․ 일부 바닥판 균열, 거더하단 누수 등
35	2017	행주대교(하류교) 정밀안전진단 용역	한국시설안전공단	‘17.6.27 ~‘18.3.8	338	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	상태등급 : B등급 주요지적사항 ‧ PSC BOX GIRDER 바닥판하면, 거더하면의 종방향 균열 거더 복부 경사 균열 보수보강 대상 ‧ 박스 내부 균열 보수 필요
36	2017	선유고가 정밀안전진단	㈜혜성안전기술원	‘17.3.14 ~’17.12.08	101	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	- 상태등급 : B - 안전성평가 : A ․ 온도변화에 따른 신축거동 시 받침 및 세로보의 일부 여유량 부족 등
연번	연도	사업명 (용역명)	수행기관	시행기간	소요예산 (준공금,백만원)	진단사유	진단결과
37	2017	영등포역고가 정밀안전진단	㈜혜성안전기술원	‘17.03.14 ~’17.12.08	140	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	- 상태등급 : B - 안전성평가 : A ․ 온도변화에 따른 신축거동 시 받침 및 세로보의 일부 여유량 부족 등
38	2018	동작대교 정밀안전진단용역	(재)한국건설품질연구원	‘18.4.3 ~‘19.3.28	676	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	용역 진행 중
39	2018	영동대교정밀안전진단용역	한국재난연구원(재)	‘18.05.28. ~‘19.03.22	508	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	용역 진행 중
40	2018	천호대교정밀안전진단용역	(사)대한산업안전협회	‘18.05.28. ~‘19.03.22	453	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	용역 진행 중
41	2018	서울로7017 정밀안전진단 용역	㈜한국시설 안전연구원	’18.3.27 ~’19.3.21	197	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	용역 진행 중
42	2018	용비교 정밀안전진단 용역	(재)한국건설품질연구원	’18.3.27 ~’19.3.21	203	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	용역 진행 중
43	2018	두무개다리고가 정밀안전진단 용역	사단법인 대한산업안전협회	’18.3.28 ~’19.3.22	182	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	용역 진행중
44	2018	구룡교 정밀안전진단 용역	㈜삼림엔지니어링	’18.3.28 ~’19.3.22	347	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	용역 진행 중
45	2018	광명고가 정밀안전진단	㈜세안안전진단	‘18.03.26 ~’19.03.20	179	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	용역 진행 중
46	2018	도림천고가 정밀안전진단	㈜동우기술단	‘18.03.26 ~’19.03.20	365	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	용역 진행 중
47	2018	보라매고가 정밀안전진단	㈜한국건설안전진단	‘18.03.26 ~’19.03.20	492	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조	용역 진행 중

따로붙임 : 정밀안전진단 요약보고서 1부(별도 e-mail 송부).  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (교랑안전과)	담당사무관	박 동 욱
	☎ 2133-1943	주무관	김 시 련
	작 성 일 : 2018. 8. 14