문서번호	계측관리과-5946
결재일자	2018.8.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		계측관리과장	요금관리부장
지장환		김오열	08/20 조세연
협조
	소장		윤종민

벽체형 계량기함 보온덮개 구매설치 계획

2018. 8.

상수도사업본부

(계측관리과)

벽체형 계량기함 보온덮개 구매‧설치 계획

수도계량기 동파예방을 위한 벽체형 계량기함 보온덮개 구매․설치를 추진하여 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

○ 겨울철 수도계량기 동파예방 추진결과 보고

(부본부장 방침, 계측관리과-4921호, ’18. 7. 10.)

Ⅱ		추 진 방 향

○ 노후 연립(다세대) 주택과 방풍창이 없는 아파트에 보온덮개 공급

○ ’17년도에 3겹 보온덮개 시범도입 후 2겹 보온덮개와 비교시 원가대비 보온효과가 우수하여 3겹 보온덮개로 전량 구매·보급

- ’18년부터 수도자재관리센터에서 구매하여 사업소에 보급

Ⅲ		구매·보급 계획

□ 3겹 벽체형 보온덮개

○ 제작․구매 개요

- 재    질 : 저밀도 폴리에틸렌 (LDPE, LLDPE 4mm 에어캡)

폴리에틸렌 (PE, 0.05mm × 2겹)

- 제작수량 : 347,520매

- 제작규격 : 2종류

․ 대 형 : 가로 60cm × 세로 70cm (333,311매)

․ 소 형 : 가로 55cm × 세로 45cm ( 14,209매)

○ 보온덮개 설치수량

구분	합계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
대형	333,311	13,120	17,090	37,175	131,971	59,170	14,415	32,270	28,100
소형	14,209	-	2,730	445	849	6,040	4,145	-	-
합계	347,520	13,120	19,820	37,620	132,820	65,210	18,560	32,270	28,100

○ 소요예산 : 278,016천원

○ 예산과목 : 상사도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수도계량기교체, 수선유지교체비, 수선유지비

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(중소기업자간 경쟁)

- 관련근거

․ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 제1항

․ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제7조

□ 보온덮개 디자인

○ ’17년도에 최종 확정된 디자인으로 보온덮개 제작

Ⅳ		추 진 일 정

□ 보온덮개 구매·배포

○ 예산 재배정 (요금관리부 ⇒ 수도자재관리센터)	: ’18. 8.
○ 3겹 보온덮개 제작구매 (수도자재관리센터)	: ’18. 8.~9.(2개월)
○ 벽체형 보온덮개 배포완료 (각 수도사업소)	: ’18. 11.15.

Ⅴ		행 정 사 항

□ 기관별 업무분담

○ 요금관리부 (계측관리과)

- 벽체형 보온덮개 구매 계획 수립

○ 수도자재관리센터

- 벽체형 보온덮개 제작구매 및 사업소 공급

○ 수도사업소 (현장민원과)

- 벽체형 보온덮개 수용가(아파트, 연립 등)에 공급 및 결과 제출

○ 기획예산과 : 예산 재배정

붙 임 : 1. 겨울철 수도계량기 동파예방 추진결과 보고 1부

2. 3겹 보온덮개 소요량 각 1부

3. 3겹 보온덮개 제작구매 지침서(안) 1부

4. 보온덮개 디자인 1부. 끝.