문서번호	서울특별시차량정비센터-9998
결재일자	2018.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	소장
임근식		이광천	08/22 신용휴
협 조

판금반 오버헤드크레인 고장 조치보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  08.

서울특별시 차량정비센터

판금반 오버헤드크레인 고장 조치보고

판금반에서 차량정비 시 사용하고 있는 오버헤드 크레인이 장기간 사용에 따른 노후로 일정 지점에서 작동이 정지하고 있어 긴급히 수리하여 안정적 작업 지원에 만전을 기하고자 함

크레인 호이스트

Ⅰ		크레인 현황

❍ 종류 : 싱글 거더형 오버헤드 크레인

❍ 용량 : 2.8톤

(권양기 제작사 : 현대 호이스트)

❍ 설치회사 : ㈜영동유압

❍ 설치년도 : 2001. 6

Ⅱ		고장 내용

❍ 판금반 크레인이 일정 지점에서 정지하는 현상이 발생하여 점검 한 바, 트롤리 바가 짜깁기 교체되며 장기간 사용에 따른 노후로 트롤리 바 연결부분이 벌어져 접지에 문제가 생기며 크레인 일시 정지 현상 발생

❍ 조작 푸시버턴과 와이어도 노후하여 교체 필요

Ⅲ		조치 내용

❍ 트롤리바(33m × 4개), 와이어(2.8톤, 6m), 부시버턴 등 부품 교체 수리

❍ 소요예산 : 약3,300천원

❍ 수리업체 : 견적저가 업체 선정

❍ 결재방법 : 비교적 소액으로 계약없이 수리 후 카드 결재

❍ 예산과목 : 차량정비센터, 효율적인차량정비, 차량정비센터 시설유지보수, 공공            운영비.  끝.