	서울특별시재난안전대책본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	제19호 태풍 "솔릭" 북상 대비 피해예방을 위한 현장점검 재강조

1. 제19호 태풍 '솔릭'이 시속 19km의 속도로 북상중이며, 서울 및 수도권 지역을 23일~24일 통과할 것으로 전망하고 있습니다.

2. 이에 태풍으로 인한 피해가 최소화 되도록 다음사항을 참고하여 해당부서에서는 간부가 참여한 현장점검에 철저를 기하여 주시기 바라며,  특히 금번 태풍은 바람피해가 염려되고 있으므로 출근시간에 간판 등으로 인한 사고가 발생하지 않도록 강풍 대비에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

【 상황관리 】

- 기상특보 발표시(태풍, 호우주의보, 호우경보 등) 능동적으로 비상근무 실시

⇒ 펌프장 등 수방시설물 근무자 정위치 및 가동 철저

- CCTV, 현장관리관 등을 활용하여 실시간 모니터링 및 상황전파

- 피해 발생시 신속한 상황파악 및 보고 철저

【 현장점검사항 】

- 붕괴 우려가 있는 취약시설에 대한 예방활동 철저

⇒ 급경사지, 산사태 위험지역, 축대, 옹벽, 노후주택 및 주택 사면 등

- 굴착공사장 및 재개발 현장 등 취약공사장 현장점검 정비

- 공사용 가설도로, 가물막이 제거 및 가림막, 비계 등의 가시설, 타워크레인 전도방지 조치

- 공사장내 가설자재 등이 강풍으로 낙하되지 않도록 안전조치

- 하천내 적치자재, 토사, 임시시설물 등은 제거 및 결박 조치

- 하천 둔치 주차장 차량 사전대피 및 통제 실시

- 위험징후 발견 시 즉각적 응급조치와 주민 사전 대피 조치

- 집중호우 대비 지하차도 펌프시설 점검·정비 및 침수시 통제 등 안전조치

- 폭염저감시설로 설치한 그늘막 해체 또는 결박조치

- 강풍대비 간판고정, 선박 결박, 인양 및 수상시설물 결박, 고정

- 저지대 침수 대비 배수펌프 가동준비 및 주차통제.

- 저지대 침수우려가구 침수방지시설 설치 및 작동 여부

- 빗물받이 퇴적물 및 덮개 제거(지속정비 및 일일보고 철저).  끝.

	서울특별시재난안전대책본부장
수신자	서구 재대본1-25,수방상황실1-25,서관과01-155,서구1-25,서사01-41,서상수1-39,서소1-24(24개소방서),서울시투자기관
주무관	안덕용		치수계획팀장	박홍봉		하천관리과장	08/22 손경철
협조자
시행	서울특별시재난안전대책본부-180	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-3864	/전송	02-2133-1044	/	ahndy@seoul.go.kr	/	대시민공개