문서번호	현장민원과-16718
결재일자	2018.8.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	서부수도사업소장
박준명		채재일	08/23 박영헌
협조	주무관		안현숙
	주무관		엄태현

2018 벽체형 수도계량기 PE보온재 조달 구매·설치 계획

2018. 8.

서부수도사업소

[현장민원과]

2018년도 벽체형 수도계량기 PE보온재 조달 구매․설치 계획

2018년도 벽체형 수도계량기 PE 보온재의 구매·설치 시행으로 수도계량기 동파예방에 대한 선제적 대응  및 동절기 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ				추진 근거

2018년도 벽체형 PE 보온재 구매․설치 계획(본부장 방침)

[계측관리과-5759, ′18.8.10.]

Ⅱ				추진 방향

지속적인 보온재 확대설치로 취약지역의 수도계량기 동파발생 최소화

- 년도별 설치현황

2015년	⇨	2016년	⇨	2017년	⇨	2018년(예정)
5,716개 (아파트 5,716)		5,608개 (아파트 5,364 연립빌라 244)		5,376개 (아파트 3,699 연립빌라 1,677)		2,161개 (아파트 233 연립빌라 1,902 상가 26)

사전 현장조사 실시로 규격별 맞춤형 PE보온재 설치

- 노후연립주택에 보온재 설치지원을 확대하고 복도식 아파트 지원은 축소.

- 스스로 동파예방을 할 수 없는 수용가(독거노인 등)에 보온재 지원

사전 현장조사 실시로 규격별 맞춤형 PE보온재 설치

- 설치업체가 보온재 설치시 사업소 담당자는 중간점검 및 부착상태 등을 철저히

검수하여 계량기함의 보온성능 확보.

Ⅲ				구매 및 설치 계획

수량 : 2,161개 (APT 233세대, 연립 및 빌라 1,902세대, 상가 26세대)

대상

구분	설치단지	설치세대	비고
아파트	13개 단지	233세대	단독, 노후아파트
연립․빌라	186개 단지	1,902세대
상가	4개 단지	26세대

(“붙임” 2018년도 벽체형 PE보온재 설치대상  참조)

Ⅳ				구매방법 및 소요예산

단    가 : 개당 18,450원 (조달청 나라장터 종합쇼핑몰 최저가격)

※ 구매단가에 현장조사비, 설치비, 폐기물처리비 등 포함된 가격임.

구매방법 : 조달구매․설치 (조달 3자 단가계약)

구매내역

- 품    목 : 벽체형 계량기함 PE보온재

- 재    질 : 발포 폴리에틸렌 (Foamed PE)

- 규    격 : 15~50mm 벽체형 계량기함 맞춤제작

- 납품기간 : 납품 요구일로부터 30일

- 설치기간 : 계약일로부터 30일

소요예산 : 40,085,750원

구 분	설치 개(소)	소요 예산(원)	비 고
PE보온재 구매․설치	233	4,298,850 (233개×18,450원)	아파트
	1,902	35,091,900 (1,902개×18,450원)	빌라, 연립
	26	479,700 (26개×18,450원)	상가
계	2,161	40,085,750 (조달수수료 0.54%포함)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비

V				세부추진일정

’18. 08. 31 : 보온재 조달 구매․설치 발주

’18. 09. 20 ~ 10.10 : 현황파악 및 현장조사 실시

’18. 10. 31 : 보온재 납품 및 설치 완료

붙 임  1. 본부장 방침서(벽체형 PE보온재 구매설치 계획)  1부.

2. 벽체형 PE보온재 구매․설치계획 통보(공문)  1부.

3. 2018년도 벽체형 PE보온재 설치대상  1부.

4. PE보온재 제품선정 보고서  1부.  끝.