출장 및 시설물순찰 결과 보고

문서번호	급수운영과-13729
결재일자	2018.8.30.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

					시 민
주무관	주무관			급수운영과장
장재춘	한호진			08/30 김태헌
협 조

	명에 의하여 상수도 시설물 점검 관련 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 6급 성 명 : 한 호 진 7급 성 명 : 장 재 춘 7급 성 명 : 이 석 구

보 고 내 용
일 시	2018.08.30.(목요일)
건 명	출장 및 시설물순찰 결과 보고(8월30일)
내용	□ 상수도 시설물 순찰점검 ○ 가락 공동구 점검. ※재대본-200호 관련 배수지 점검. ○ 오금배수지 가압장 점검. ○ 거마배수지 점검.
비 고

붙임  1. 상수도시설물 순찰일지(아래) 1부

2. 현장사진 3부.  끝.

상수도 시설물 순찰일지

2018년 08월30일(목)  날씨 : 흐림              ￭ 순 찰 자 : 한호진,장재춘,이석구

A (토성로- 한강둔치- 올림픽로하단부- 잠실나루터역- 올림픽로- 석촌호수길- 송파구청- 풍성로- 귀소)

B (올림픽로- 백제고분로- 탄천뚝방길- 삼전로- 양재대로- 삼학사길- 송파구청- 위례성대로- 귀소)

C (강동대로- 양재대로- 중대로- 문정로- 오금로- 거마로- 동남로- 강동대로- 귀소)

관 로 순 찰
구분			관로명			구경(mm)			주 소							적출내용					조치내용
공동구 관로			배수관			600			가락공동구 오금로 구간 점검.												특이사항없음
									재대본-200호 관련 배수지 점검.
매설관로			송수관			600			오금배수지-가압장 점검.												특이사항없음
매설관로			송수관			300			거마배수지 점검.												특이사항없음
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구 관로
밸 브 류 & 밸브 실 점검
구 분					밸브류(개소)												밸브실(개소)
					계			제수				공기	퇴수		신축관		계			구형			원형	중형
점검		금 일			17			11				2	1		3		0			0			0	0
		누 계			337			238				32	25		42		108			68			40	0
적출		금 일
		누 계
배수지 및 가압장 순찰(현수관로)
시설물명						구 분				용 량				적출 내용					처리 내용			비 고
오금배수지										8천톤												특이사항없음
오금가압장										75HP*4대												특이사항없음
거마배수지										3천톤												특이사항없음
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명						위 치				공사내용			시공사(연락처)				적출내용			조치내용
순찰
순찰
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록
자체 조치실적							철개주변침하 건, 이상변실 건 : 담당자 이첩 ,고무패킹보수실적 누계 : 18개
기 타				- 백제고분로, 올림픽로, 양재대로,마천동,오금동,석촌동,삼전동,잠실동 : 차량이동관로점검(특이사항없음) -