	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 보수 완료에 따른 검수 결과보고

1. 재난관리과-5538(2018.8.28.)호 『소방용수시설(소화전) 보수 완료에 다른 검수 지시(알림)』

2. 소방용수시설(소화전) 보수 완료에 따른 현지 검수를 실시하고 다음과 같이 보고합니다.

가. 검 수 일 : 2018. 8. 30.(목)

나. 검수대상 : 소방용수시설 3개소

연번	관리 번호	설치 형식	보수위치	고장내역	보수결과	관할대
1	2109	지하식	수유동 516-63	스핀들 개폐불량	소화전,밸브,변실,철개 교체완료	우이
2	2051	지상식	수유동 550-35	제수변 개폐불량	소화전,밸브,변실,철개 교체완료	우이
3	2054	지하식	수유동 550-56	배수불량	변실 교체완료(배수불량)	우이

다. 검수방법 : 주간근무(3팀) 중 펌프차 활용, 하자여부 등 현지확인

라. 119행정정보시스템에 결과내역 입력 완료

붙임 : 소방용수시설 보수 검수대상 및 검수결과 1부.  끝.

	우이119안전센터장
담당자	이창언		1팀장	김영동		★119안전센터장	09/03 박희기
협조자
시행	우이119안전센터-4012	(		)	접수		(		)
우	01036	서울특별시 강북구 삼각산로 111 우이119안전센터	/
전화	02-6946-0251	/전송	02-998-9116	/	ramses0707@seoul.go.kr	/	대시민공개