문서번호	도로시설과-9552
결재일자	2018.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	터널복개팀장	도로시설과장
전성민	김두석	09/03 김진효

도로시설물(자치구) 긴급보수예산 재배정 검토 보고

- 도림천보도육교 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9.

안전총괄본부

도로시설과

도로시설물(자치구) 긴급보수예산 지원 검토 보고

자치구에 위임관리되고 있는 도로시설물(관악구 도림천보도육교) 긴급보수예산 지원에 대한 검토 보고임

■ 시설물 현황

시설물명 (대표주소)	도림천 보도육교
준공년도	1994년	구조형식	STB
제 원	폭 4m, 연장 87.6m	상태등급	B등급
정비내용	- 육교 강부재 도장

■ 추진경위

- ‘17.11.27. : 도림천보도육교 외부전문가 합동 안전점검 실시

(특정관리대상시설물 긴급 안전점검)

- ‘18.03.05. : 도로시설물 긴급정비예산 지원 신청 (관악구청 → 도로시설과)

위치도	현황사진

■ 보수예산 신청 사유(관악구청)

- 도림천보도육교는 도림천 및 보라매고가도로를 횡단하여 관악구와 동작구를 연결하는 시설물로서 특정관리대상시설 긴급안전점검 결과

- 강재의 도장탈락 및 부식이 적출되었으며 적출부위의 손상 확대 방지를 위해 보수가 필요한 실정임(부식부 제거와 방청 및 재도장이 필요한 구간은 전체 물량 중 50%로 산정함)

- P2, P4의 경우 당초부터 신축이음장치가 설치되어 있지 않아 경간 사이로 육교 하부가 보여 불안을 호소하는 민원이 발생하고 있어 이에 대한 보완책으로 신축이음장치를 설치코자 함

■ 검 토 의 견

- 도림천보도육교는 중앙부는 전철 2호선 하부를, 양측은 보라매고가도로 상부를 횡단하는 시설물이며

- 현장 확인 결과, 도장 탈락 및 이로 인한 표면부식부가 상당부분 확인되었으며, 스팬 사이 유격에 대하여도 보행자의 불안감을 해소하기 위하여 신축이음장치 설치가 필요한 것으로 판단됨

■ 처 리 계 획

- 2018년  도로시설물(자치구 위임관리)긴급보수예산 범위 내에서 아래와 같이 재배정 조치코자 함.

(단위 : 원)
예산구분	예산액		기배정액	금회 배정액	배정잔액
계	4,300,000,000		1,476,982,000	50,000,000	2,773,018,000
18년예산	포괄예산	2,600,000,000	511,040,000	50,000,000	2,038,960,000
	영등포역횡단보도 엘리베이터 설치(2개)	1,000,000,000	930,137,000		69,863,000
	구룡구름다리보도육교 엘리벧이터설치	700,000,000	35,805,000		664,195,000

붙임 : 보수·보강 공사 예산 요청 공문 및 관련자료 1식. 끝.