나눔 119 ! 함께 safe성북 !
	성북소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	돈암119안전센터 청사 차고문(화학차 쪽)고장발생 보고

1. 2018년도 소방재난업무가이드 소방행정편 13.공유재산 관리 와 관련입니다.

2. 위와 관련, 우리 119안전센터 청사 차고문 고장발생을 아래와 같이 보고합니다.

장비명	고장(정비)요구내역
	고장부분	원인 및 상태
차고문(화학차 쪽)	- 차고문 상단 롤러 풀림으로 인한 사용불가	- 집무검열을 위해 차고문을 열어놓은 상태로 화학차를 2/3정도 밖으로 내어놓고 청소를 하던 중, 상단 와이어가 풀리면서 차고문이 화학차 위쪽으로 내려와서 사용불가한 상태. (차고문 파손은 없고 상단 와이어만 풀려있는 상태로, 문이 자동으로 올라가지 않아 로프로 양쪽 상단 롤러와 앵글 사이를 고정하여 임시조치 함)

붙임  [돈암]차고문 고장발생보고서 1부.  끝.

	돈암119안전센터장
담당자	강민구		1팀장	채두영		119안전센터장	09/05 허병택
협조자
시행	돈암119안전센터-3602	(		)	접수		(		)
우	02847	서울특별시 성북구 보문로 192 돈암119안전센터 (삼선동4가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-924-0119	/전송	02-924-0119	/	mkk0330@seoul.go.kr	/	대시민공개