문서번호	현장대응단-6850
결재일자	2018.9.6.
공개여부	부분공개(6)

담당자	지휘2팀장	현장대응단장
이건웅	이중범	전결 09/06 민원석

화재발생종합보고서

화재번호		2018 – 8 - 234
출동일시		2018. 08. 30.(목) 19:49(완진 20:08)
발생장소		관악구 관악로 158(봉천동 856-6) BS타워 1303호
피해 내역	인명	없음
	재산	624천원(부동산 176천원, 동산 448천원)
화재원인		부주의(화원방치) 추정
발화개요		거주자가 외출하고 없는 사이 전기레인지 위에 놓인 의류 등의 빨래감에 최초 착화 발화된 것으로 추정되며, 소방대 도착시 시건되어 있어 강제 시건개방 후 옥내소화전을 활용하여 화재를 진압함.
※ 참고사항		대피유도 2명

관 악 소 방 서 장

관악구 봉천동 BS타워 화재현장 조사서

Ⅰ		화재발생 개요

1. 발생일시 : 2018. 08. 30.(목) 19:49경(완진 20:08)

2. 발생장소 : 관악구 관악로 158(봉천동 856-6)

3. 발생대상 : BS타워 1303호

4. 대상물구조 : 양식 철근콘크리트조 콘크리트가 15/2층 1동 총면적 6,691.08㎡

5. 인명피해 : 없음

※ 대피유도 2명(현장처치)

연번	성명	성별/나이	부상 내용	구조	비고
1	추연진	여/29세	연기 흡입	관악구조대	1502호 거주자
2	임지연	여/21세	연기 흡입	관악구조대	1504호 거주자

6. 재산피해 : 624천원(부동산 176천원, 동산 448천원)

○ 부동산 : 0.5㎡ 소실, 3㎡ 그을림

○ 동  산 : 전기레인지, 배기후드, 선반, 방화문(강제개방으로 인한 파손)

7. 동원자원

○ 인  원 : 71명(소방 67, 의소대 , 경찰 4, 구청  , 전기 , 가스 , 기타 )

○ 장  비 : 22대(펌프 5, 탱크 7, 굴절 1, 고가 1, 구조 3, 구급 2, 기타 3)

Ⅱ		화재조사 개요

1. 조사일시 : 2018. 08. 30. 19:50 ~ 20:20

2. 조 사 자 : 소방위 서원용, 소방장 이건웅(보고서 작성자)  ※ 지휘팀장 소방경 전정환

3. 발화지점 : 1303호 주방 전기레인지(하이라이트) 위

4. 화재원인 : 부주의(화원방치) 추정

5. 화재개요

거주자가 외출하고 없는 사이 전기레인지 위에 놓인 의류 등의 빨래감에 최초 착화 발화된 것으로 추정되며, 소방대 도착시 시건되어 있어 강제 시건개방 후 옥내소화전을 활용하여 화재를 진압함.

Ⅲ		화재건물(장소) 현황

1. 건축물 현황

○ 양식 철근콘크리트조 콘크리트가 15/2층 1동 총면적 6,691.08㎡ 13층 12호

378.73㎡ 중 20㎡

※ 사용승인 : 2010. 04. 23.

○ 층별현황

층별	용도	면적
옥탑층	계단실, ST휀룸	48.58㎡
6층 ~ 15층	오피스텔(층별 12호실 총 120호실)	3,787.30㎡
5층	대호종합건설	389.26㎡
4층	미용실, 치과	389.26㎡
3층	단란주점	389.26㎡
2층	일반음식점, 헤어샵	389.26㎡
1층	휴게음식점(커피숍)	351.28㎡
지하1층	관리실, 방재실, 요가실, 주차장	475.76㎡
지하2층	당구장, 전기실, 발전기실	519.70㎡

2. 소 유 자 : 박복규 (남, 1947. 04. 30.생)  ☏ 02-878-0678

3. 점 유 자 : 강다은 (여, 1991. 04. 12.생)  ☏ *************

4. 소방안전관리 : 김동희 (남, 1950. 08. 20.생)  ☏ *************

5. 소방(위험물)시설 : 옥내소화전, 스프링클러, 비상방송설비, 자동화재탐지설비, 연결송수관설비, 제연설비, 비상콘센트설비

6. 보험가입 :  삼성화재, 가입금액 미상

7. 위치도 및 건물사진

위치도	건물사진

8. 기상상태

날씨	온도	습도	풍향	풍속	기상 특보
맑음	25.9℃	79%	남풍	1.5 ㎧	해당 없음

Ⅳ		화재현장 및 초기상황

1. 화재발생 이전 상황

○ 거주자 강다은(여, 28세)은 2014. 12월부터 현 주소지에서 생활하여 옴.

○ 거주자 강다은은 화재발생 당일 남자 친구와 방에서 휴식을 취한 뒤 19:40분경 저녁식사를 하기 위해 외출을 하였다고 진술함.

○ 거주자 강다은은 화재발생 당일 외출 전 전기레인지를 사용하지 않았으며,외출하면서 의류 등(빨래감)을 전기레인지 위에 올려 놓았다고 진술함.

2. 발견, 통보 및 관계자 진술

○ 최초 발견자이자 신고자인 1310호 거주자 마은미(여, 36세)가 13층 복도 창문을 열어 복도를 환기 시키기 위해 복도에 나와 보니 타는 냄새가 나고 1303호 현관문 위쪽 복도 천정에서 연기가 나오고 있었으며, 비상방송설비가 작동 되어 대피방송이 울리자 ‘불이야’ 하고 외치며 지상1층으로 대피하고 나서 119에 화재신고를 했다고 진술함.

3. 소방 활동상황

○ 선착대(관악대) 도착시 1303호 현관문 틈에서 검은 연기가 새어 나오고 있었으며, 현관문은 시건되어 있어 강제개방이 필요한 상태였음.

○ 관악대는 구조대가 현관문 강제개방 전 옥내소화전을 점유 및 호스를 연장하여 방수대기 하였으며, 구조대에서 현관 방화문을 강제 시건개방하자 싱크대 옆에 설치 된 전기레인지(하이라이트) 위에서 불꽃이 있는 것을 확인하고 방수하여 화재를 진압함.

○ 후착대(신림대, 봉천대) 현장 도착하여 동층 세대 및 상층 세대 인명검색 실시함.

○ 안전담당은 현장에 FIRE LINE 설치 등 현장통제 및 대원 안전관리 실시함.

4. 평면도

Ⅴ		발화지점 및 화재원인

□ 발화지점 검토

1. 관계자 진술

○ 거주자 강다은은 외출 전 의류 등(빨래감)을 전기레인지 위에 올려 놓았으며 화재당일은 전기레인지는 사용하지 않았다고 진술함.

2. 발화장소 구조 및 가연물배치 상황

○ 발화장소는 15/2층 건물 중 13층 1303호로써 원룸형태 구조이며 현관문은 방화문으로 되어 있고 디지털 번호키가 설치되어 있음.

○ 현관문 입구에 오른쪽에 주방이 설치되어 있고 주방 맞은편에는 화장실이 설치되어 있음.

○ 방내부 오른쪽 위에 벽걸이 에어컨이 설치되어 있으며, 아래에는 옷장과 TV, 컴퓨터 등이 놓여 있고 왼쪽에는 붙박이장, 식탁, 침대가 놓여 있고  맞은편에 작은 창문이 설치되어 있음.

○ 발화장소 및 발화지점으로 추정되는 주방에는 전기레인지(하이라이트)와 싱크대가 나란히 설치되어 있으며, 전기레인지 아래에는 세탁기가, 위에는 배기후드가 설치되어 있고, 싱크대 위에는 선반이 설치 되어 있음.

○ 전기레인지 우측 벽은 코르크판 재질의 가연성 물질로 구성되어 있음.

3. 발화지점 연소 상황

○ 2구용 열판 전기레인지 중 2번 열판에 놓인 의류 등(빨래감)이 최초 착화 발화된 것으로 추정되며, 의류 등(빨래감)이 타면서 화염에 의해 오른쪽 코르크판 재질의 벽면과 위쪽 배기후드가 탄화 되었으며 주방 및 방 내부 천정이 일부 그을림.

○ 전기레인지 2번 열판 스위치가 작동된 상태로 발견됨.

○ 배기후드 안쪽은 일부분만 탄화 되었고 그을음이 심하였음.

○ 전기레인지 아랫부분에 설치된 세탁기는 탄화흔이 없음.

○ 신발장 안에 설치되어 있는 분전반 전원스위치는 차단되지 않고 ON 상태임.

4. 발화지점 검토 소결

○ 발화지점 연소 상황을 종합해 보면 배기후드 내부에서의 전기적인 요인에 의한 화재발생 가능성을 발견할 수 없고, 배기후드 외부에서의 탄화흔이 관찰되며, 이는 전기레인지 2번 열판에 놓인 가연물과 코르크판 재질의 벽면이 타면서 배기후드 아래부분이 심하게 수열을 입은 것으로 보이며,  화재패턴이 전기레인지 위에서부터 시작되어 천정부로 연결된 것으로 보아 발화지점은 전기레인지 2번 열판으로 추정됨.

□ 화재원인 검토

1. 인적부주의 측면

○ 발화지점으로 추정되는 전기레인지(하이라이트)는 평소에 전원선이 콘센트에 꼽힌 상태로 관리되어 왔으며 터치에 의해 전원스위치가 쉽게 작동된다는 점,

○ 전기레인지(하이라이트)는 발열체를 열원으로 하여 상판을 직접 가열하여 용기 등을 가열시키는 방식으로 상판을 직접 가열하기에 전용용기 구분없이 가연물이 접근 되면 화재 및 인체 화상의 위험성이 있는 점,

○ 화재발생 당시 전기레인지 위에 놓인 의류 등(빨래감)이 아랫부분까지 모두 탄화 된점,

○ 화재 당시 전기레인지 2번 열판 스위치가 작동된 상태로 발견된 점,

○ 거주자가 화재발생 전 10분 전에 외출하였다고 진술한 점으로 볼 때 주방 전기레인지 전원버튼이 부주의로 작동되면서 가열된 열판 위에 놓인 의류 등(빨래감)이 착화 발화될 가능성이 많지만 작동원인이 확인되지 않은 사항이므로 단정지을 수는 없음.

2. 전기적 요인

○ 최초 착화물은 전기레인지 위에 놓여진 의류 등(빨래감)이며, 전기레인지 내부에서의 탄화 흔적이 발견되지 않은 점,

○ 탄화된 배기후드는 외부 화염에 의해 탄화되었으며, 전원선에서의 용융흔이 발견되지 않고 배전반의 전원 스위치가 ON 상태로 유지된 점,

○ 기타 발화지점에서의 전기배선 등의 전기적인 특이점이 발견되지 않은 점으로 보아 전기에 의한 발화가능성은 낮음.

3. 고의적(방화) 요인

○ 발화지점 주변에서 방화와 관련된 연소촉진제 흔적과 방화도구 등이 발견되지 않은 점,

○ 소방대 도착시 현관문이 시건되어 있어 강제 시건개방 후 현장에 진입한 점,

○ 발화지점에서 연소패턴을 볼 때 방화에 의한 발화가능성은 낮음.

4. 가스적 요인

○ 도시가스를 사용하지 않고 있고 부탄가스 및 휴대용가스렌지가 발견되지 않아 가스누출이나 가스폭발에 의한 화재발생 가능성은 낮음.

5. 기 타

○ 기계적 요인, 화학적 요인, 자연적 요인에 의한 발화가능성이 없어 발화요인에서 배제함.

6. 화재원인 검토 소결

○ 화재원인을 종합적으로 검토해 볼 때 평소에 전기레인지(하이라이트)의 전원코드선이 콘센트에 꼽혀 있었으며 터치에 의한 전원스위치가 쉽게 작동되는 구조로 되어 있고 화재 당시 전원스위치가 작동된 상태로 발견된 것으로 보아 부주의에 의해 전원스위치가 작동되면서 그 위에 놓인 가연물에 최초 착화 발화된 것으로 추정되나 거주자가 화재발생 당일 전기레인지를 사용하지 않았다고 진술하고 있고, 외출 중 발생한 화재로 전기레인지 작동원인은 확인되지 않은 사항이므로 화재원인을 단정지을 수 없는 화재임.

Ⅵ		기타사항

1. 예상되는 사항 및 조치사항

○ 관계자에게 화재피해복구 및 화재보험 수혜내용 등에 관한 사항을 안내함.

○ 관계자에게 유사한 화재가 발생하지 않도록 주의할 것을 요청함.

2. 시사점 및 대책

가. 시사점

전기레인지 중 핫플레이트와 하이라이트는 상판을 뜨겁게 가열하는 방식이므로 화상의 위험과 화재의 위험이 발생할 수 있으며, 상기 화재대상의 경우 하이라이트 전기레인지를 사용해 온 경우로써 부주의에 의한 화재는 언제든지 발생할 수 있어 그 가능성을 따져 보고 각별히 주의를 요해야 할 것임.

1) 전기레인지 사건 사고 발생 요인

가) 켜진지도 모르고 일어나는 사고

- 조리 후 전원스위치를 끄는 것을 깜빡했을 경우

- 전기레인지가 알 수 없는 이유로 켜졌을 때

나) 상판 위에 물건을 올려놓아 일어나는 사고

다) 상판이 깨져서 일어나는 사고

- 상판이 깨졌을 경우 깨진 틈으로 물이 들어가면 감전 사고 위험 발생            할 수 있음.

라) 특정 제품 사용에 의한 사고

- 양은 냄비를 전기레인지에서 장기간 사용 시 열에 의해 산회될 수 있음.

- 상판을 철수세미로 청소할 경우 상판이 파손되어 폭발로 이어질 수 있음.

나. 대책

1) 우발적인 상황을 막기 위해 전기레인지 주변에 가연물을 두지 말 것.

2) 육안으로 불꽃이 보이지 않으므로 더욱 주의를 기울일 것.

3) 상판을 테이블처럼 사용하지 말고 가연물을 올려놓지 말 것.

4) 상판에 물리적 충격을 금할 것.

5) 양은 냄비와 철수세미 사용을 피해줄 것.

붙임 1		화재현장 사진

사진 1	건물 주변 사진	촬영날짜
○ 화재건물은 왕복 6차선 도로에 인접해 있어 특수차 진입이 용이함.		’18. 08. 30.

사진 2	현장 1층 진입로	촬영날짜
○ 1층 진입로 사진이며 FIRE LINE 설치하여 주변 통제함.		’18. 08. 30.

사진 3	수신기 사진	촬영날짜
○ 수신기 및 비상방송설비 정상 작동됨.		’18. 08. 30.

사진 4	현장진입 사진	촬영날짜
○ 옥내소화전을 점유하여 화재를 진압함.		’18. 08. 30.

사진 5	현관문 사진	촬영날짜
○ 현관문이 시건되어 있어 파괴기로 강제 개방함.		’18. 08. 30.

사진 6	방 내부 사진	촬영날짜
○ 방 내부는 그을음 피해만 발생함		’18. 08. 30.

사진 7	발화장소 사진	촬영날짜
○ 발화장소인 주방사진으로써 전기레인지 위에서 화재 발생		’18. 08. 30.

사진 8	발화지점 사진	촬영날짜
○ 발화지점인 전기레인지의 2번 열판 스위치가 작동된 상태로 발견됨.		’18. 08. 30.

사진 9	연소 사진	촬영날짜
○ 화재로 인해 우측 벽면과 배기후드가 연소됨.		’18. 08. 30.

사진 10	전기레인지 전원코드 사진	촬영날짜
○ 전기레인지 전원선이 콘센트에 꼽혀 있어 통전상태임.		’18. 08. 30.

사진 11	분전반 사진	촬영날짜
○ 분전반 사진으로써 전원스위치는 ON 상태임.		’18. 08. 30.

붙임 2		연소피해자 현황

1	위치	관악구 관악로 158 (봉천동 856-6)		대상	BS타워
소유자	박복규(1947년생) ☏ 02-878-0678
점유자	강다은(1991년생) ☏ *************
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 콘크리트가 15/2층 1동 총면적 6,691.08㎡
소 실 내 용	부동산		0.5㎡ 소실, 3㎡ 그을림
	동 산		전기레인지, 배기후드, 선반, 방화문(강제 개방으로 인한 파손)
인명피해			없음
※ 기타사항 : 대피유도 2명

붙임 : 1. 화재현황 조사서 1부.

2. 화재유형별 조사서 1부.

3. 재산피해 조사서 1부.

4. 소방방화시설 활용 조사서 1부.

5. 질문기록서 1부.

6. 화재현장 출동보고서 1부.  끝.