국회의원 요구 자료 제출

시 행	물순환정책과-16376	(		)
접 수		(		)
결재일자	2018.9.7.
공개여부	대시민공개
수 신 자	기획담당관

주무관	물순환정책팀장	물순환정책과장	물순환안전국장		결재
이향연	송동욱	한유석	09/07 배광환
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1022번, 김민기의원, 행정안전위원회)

석촌호수 관련, 김민기 국회의원 요구자료를 붙임과 같이 제출하고자 합니다.

붙  임: 국회의원 요구자료 1부.  끝.

김민기 의원(행정안전위원회, 더불어민주당, 경기 용인시을)

□ 요구번호 : 1022번

□ 요구자료

석촌호수 관련,

1. (월별) 석촌호수 평균 물 투입량 (2013~2018)

2. 석촌호수 주변 대형공사 현황 (시기, 내용, 면적 등)

3. 석촌호수 주변 도로 함몰 등 지반 관련 사고 현황

4. 최근 5년, 석촌호수 주변 안전 점검 현황

5. 석촌호수 주변 안전 관리를 위한 서울시의 노력

6. 최근 석촌호수 물빠짐 감소 원인에 대한 서울시의 분석

1. (월별) 석촌호수 평균 물 투입량 (2013~2018)은 다음과 같습니다.

(단위: 톤)

년도	연평균	월 평 균
		계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013	78,731	944,770	49,420	46,620	83,280	97,780	59,600	75,250	31,120	64,290	80,000	57,760	199,350	100,300
2014	103,227	1,238,720	107,800	107,260	64,120	144,020	119,400	101,400	108,750	75,340	97,140	111,930	101,900	99,660
2015	119,803	1,437,640	86,680	81,510	97,680	87,420	117,920	108,740	116,420	125,590	171,370	150,450	147,840	146,020
2016	107,978	1,295,737	132,050	129,620	115,010	100,710	100,480	130,120	55,450	133,230	128,040	91,200	120,397	59,430
2017	66,099	793,190	63,175	68,490	59,355	54,784	96,420	99,340	35,826	43,950	64,930	89,060	64,640	53,220
2018	59,824	478,590	70,110	55,460	68,470	41,100	28,790	80,000	67,210	67,450	-	-	-	-

2. 석촌호수 주변 대형공사 현황(시기, 내용, 면적 등)은 다음과 같습니다.

연번	공 사 명	시 행 사	공사기간	공 사 규 모
1	제2롯데월드 신축공사	롯데물산(주) 롯데쇼핑(주) (주)호텔롯데	2009.5 ~ 2016.12	• 위 치 : 송파구 올림픽로 300(신천동 29) • 대지면적 : 87,182.8㎡ • 연 면 적 : 807,613.57㎡ • 층 수 : 지상 123 / 지하 6 • 용 도 : 업무, 숙박, 판매, 문화집회, 관광휴게, 제1종근린생활시설
2	지하철 9호선 (3단계 1구간) 건설	서울특별시 도시기반시설본부 도시철도토목부	2009.12. ~ 2018.12.	• 위 치 : 종합운동장역 ~ 올림픽공원역 • 총 길 이 : 5.94㎞ • 용 도 : 도시철도 • 공 구 : 918~923공구
3	KT송파지사 신축	㈜케이티	2018.01. ~ 2021.06.	• 위 치 : 송파구 신천동 29-1 • 대지면적 : 9,776.2㎡ • 연 면 적 : 132,358.1㎡ • 층 수 : 지상 32 / 지하 5 • 용 도 : 숙박시설, 업무시설, 근린생활 시설, 판매시설, 문화 및 집회시설
4	잠실길 지하차도	롯데물산(주) 롯데쇼핑(주) (주)호텔롯데	2012.10. ~ 2014.07.	• 위 치 : 석촌호수 북단 사거리~KT 송파지사 앞 • 규 모 : B=31.7~33.3m, L=358m, A=11,631㎡ • 용 도 : 지하차도

3. 석촌호수 주변 도로 함몰 등 지반 관련 사고 현황은 다음과 같습니다.

연번	발생일자	위 치	규 모(m)	발생원인	원 인	피해사항
1	2014.6.30	송파구 오금로 13길3	0.3×0.3×0.1	빗물받이 노후화	하수도	없음
2	2014.7.5	송파구 가락동 36길17	0.5×0.5×0.5	빗물받이 노후화	하수도	없음
3	2014.7.9	송파구 오금로 11길	0.3×0.3×0.1	상수관 누수	상수도	없음
4	2014.7.17	송파구 백제고분로	0.3×0.3×1.0	하수박스 파손	하수도	없음
5	2014.8.5. ∼8.20	송파구 백제고분로 램프 종점부	1차(8.5) 2.5×8×5 2차(8.13) 5×80×4 3차(8.16) 4.5×13×2.5 5.5×5.5×3.4 4차(8.19) 5×7.4×2.5 5차(8.20) 4.6×16×3 4×5×2.3	지하철 919공구 쉴드터널 관리부실	지하철	없음
6	2014.8.21	송파구 오금로 162	0.6×1.5×1.5	전력구 환기구 되메우기 불량	굴착복구	없음
7	2015.4.30	송파구 석촌호수로 100	0.4×0.4×1.0	노후 하수관로 파손	하수도	없음
8	2015.5.23	송팍구 석촌호수로 58	0.5×1.0×0.4	하수박스 접속부 파손	하수도	없음
9	2015.8.19	송파구 양재대로(방이동)	1.2×1.3×1.5	노후하수관 파손	하수도	없음
10	2016.5.4	송파초교 정문 건너편	1.5×3.0×4.5	지하철 공사 토사유출	지하철	없음
11	2016.5.7	송파구 가락동 43-2	1.0×1.0×0.4	오수관 파손	하수도	없음
12	2016.6.26	송파구 방이동 35	0.15×0.15×0.5	하수도 굴착복구 불량	굴착복구	없음
13	2016.7.6	송파구 신천동 18	1.2×1.4×1.4	하수도 연결관 파손	하수도	없음
14	2016.7.6	송파구 삼전동 56-10	0.2×0.2×0.4	빗물받이 연결관 파손	하수도	없음
15	2016.7.11	송파구 오금로 22길 7	1.0×1.0×0.5	가정하수도 연결관 파손	하수도	없음
16	2016.8.1	송파구 신천동 잠실역 2번	1.0×1.0×1.0	굴착공사 다짐불량	굴착복구	없음

4. 최근 5년, 석촌호수 주변 안전 점검 현황은 다음과 같습니다.

연번	점검일자	점검주체	점검결과 주요내용
1	2014.9.2. ~ 2014. 9. 26.	서울특별시 품질시험소 도로포장연구센터	제2롯데월드 주변도로 포장하부상태 GPR상세조사
2	2015. 12. ~ 2016. 11	국민안전처 T/F팀	석촌호수 주변 현장 안전점검 3회
3	2017. 1. ~ 2017.12.	송파구	공공시설물 유지관리 T/F팀 운영 현장점검 실시
4	2018. 2.	송파구	석촌호수 및 주변 공공시설물 안전점검 실시
5	2013. 1. ~ 현재	동부도로사업소	도로 및 도로시설물 등 도로순찰 실시(주1회 이상)

5. 석촌호수 주변 안전 관리를 위한 서울시의 노력은 다음과 같습니다.

○‘석촌호수 수위저하 원인조사 및 평가 용역’시행

- 시행기관 : 서울특별시

- 기    간 : 2014.8.18. ~ 2015.8.31.

- 용 역 사 : 한국농어촌공사, ㈜지오그린21 컨소시엄

- 과업범위 : 석촌호수 수위저하 원인별 영향분석과 주변 지역에 미치는 영향 및 대책

○ ‘석촌호수 수질‧수위개선 및 명소화 기본계획 연구 용역’시행

- 시행기관 : 송파구청

- 기    간 : 2014.7.29. ~ 2015.11.17.

- 용 역 사 : 서울시립대학교 산학협력단

- 과업범위 : 수위저하현상 원인과 적정 수위 및 수질 제시 등

○ 석촌호수 주변 안전점검 TF 구성 및 운영

- 운영주체 : 국민안전처, 서울특별시, 송파구, 롯데건설, 전문가

- 기    간 : 2015.10. ~ 2016.10.

- 주요내용 : 석촌호수 주변 모니터링 강화, 도로함몰 GPR탐사, 지하수 토사유출 조사 등

6. 최근 석촌호수 물빠짐 감소 원인에 대한 서울시의 분석은 다음과 같습니다.

○ 석촌호수는 한강 매립사업을 통해 형성된 인공호수로, 평상시 한강물을 공급하여 수위를 유지하고 있습니다. 2011년 하반기부터 발생한 석촌호수 물빠짐 현상은 인근 지역의 대규모 지하 굴착공사장이 영향을 미친 것으로 판단하고 있습니다.

○ 최근 석촌호수의 물빠짐 감소 원인은 대형공사장의 굴착공사 종료와 계절적 수위증감으로 파악하고 있습니다.

붙임: 석촌호수 수위저하 원인조사 및 평가 용역 보고서 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (물순환정책과)	담당사무관	송 동 욱
	☎ 2133- 3762	담 당 자	이 향 연
	작 성 일 : 2018. 9. 6.