문서번호	물재생시설과-11855
결재일자	2018.9.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	물재생운영팀장	물재생시설과장
임윤석	정훈모	09/10 이철범

「물재생센터 슬러지 처리계통 체계정비를 위한 기본계획」 외부 자문회의 개최

2018. 09.

물순환안전국

(물재생시설과)

「물재생센터 슬러지 처리계통 체계정비를 위한 기본계획」

외부 자문회의

□ 회의개요

○ 일시 : 2018. 9. 17.(월) 15:00 ~ 17:00

○ 장소 : 물순환안전국 회의실(서소문청사 1동 8층)

○ 참석자(심의위원)

- 내부위원(4인) : 물재생시설과장, 물재생시설팀장, 물재생운영팀장, 물재생기전팀장,

- 외부위원(7인) : 고려대학교(박희등 교수), 인하대학교(배재호 교수), ㈜세트이엔지(정유찬 대표), 뉴엔텍(주)(유성호 대표), 한국환경공단(이준상 차장), ㈜도화엔지니어링(박중훈 상무), 동해엔지니어링(주)(이철해 부사장),서울물연구원(안진 과장)

○ 자문회의 안건

- 물재생센터 슬러지 처리계통 체계정비를 위한 기본계획

○ 자문회의 내용

- 용역의 필요성, 계약방식의 적정성

- 용역비, 용역기간 적절성

- 과업내용의 정확성 등

□ 과업개요

1. 과업명 : 물재생센터 슬러지 처리계통 체계정비를 위한 기본계획

2. 과업기간 : 2019.5월 ~ 2020.6월(14개월)

3. 용역비 : ************

4. 계약방법 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약)

5. 과업의 목적 및 활용방안

○ 서울시에서 발생하는 하수를 처리하는 4개 물재생센터는 2017년 12월 현재 일평균 422만톤/일을(하수, 분뇨, 음폐수) 병합 처리 하는 대규모 시설이나, 센터별로 상이한 소화조, 건조, 탈수시설 등이 운영·관리 되고 있으며, 구조물, 처리시설의 노후화에 따른 향후 연차별 개선방안 및 처리시설 운영 미흡시 발생하는 문제점에 대해 개선하여 보다 효율적으로 운영·관리를 하기 위함

○ 서울시 물재생센터 슬러지 처리 시설은 기존 소각(300톤/일), 건조(650톤/일) 시설 및 신규 건조(1,170톤/일) 시설의 총 합계는 2,120톤/일이나 실제는 1,908톤/일(가동률 90%)이 처리 가능하나 향후 지속적으로 증가하는 슬러지 발생량을 저감하기 위하여 슬러지 처리계통 체계정비로 개선 방안 필요

○ 센터 슬러지 처리시설 노후로 인한 슬러지 처리 시설의 개보수시 슬러지 처리시설의 여유 용량을 고려한 처리시설 개선 방안 필요

6. 과업의 범위

○ 공간적 범위 : 서울시 4개 물재생센터

○ 시간적 범위 : 2016~2018년(3년간)

○ 내용적 범위

- 물재생센터 15년 이상의 노후 소각, 건조시설 등 슬러지 처리시설 정비 방안 및 연차별 설치방안 조사

- 물재생센터 농축, 소화, 탈수시설 용량의 적정성, 운영시 설비 효율에 대한 개선방안 및 효율적 운영 종합방안 수립

- 물재생센터 소화조 교반시설에 대한 현재 상태 조사 및 소화 효율분석 및 소화조 계측 등 문제점 개선방안 조사

□ 과업 세부내용

○ 물재생센터 15년 이상의 노후 소각, 건조시설 등 슬러지 처리시설 정비 방안 및 연차별 설치방안 조사

- 15년 이상의 노후 소각, 건조시설 등 슬러지 처리시설 조사

- 상기 시설 정비방안 및 연차별 설치방안 필요

- 슬러지 발생 후 적시에 처리하기 위한 방안

- 슬러지 소각 등 처리방법의 다각화 방안 검토

○ 물재생센터 농축, 소화, 탈수시설 용량의 적정성, 운영시 설비 효율에 대한 개선방안 및 효율적 운영 종합방안 수립

- 용역의 제목(명칭)의 변경

· 슬러지 감량화가 주안점이나 이를 용역 제목이 목적과 달리 인식하는 경우 발생할 소지가 있으므로 “물재생센터 슬러지 처리계통 체계정비를 위한 기본계획 수립”으로 변경 검토

- 용역기간 필요시 조정

· 물재생센터 운영 전반을 고려하면 용역기간 14개월은 부족할 것으로 판단되며 전체적인 운영 진단을 위한 추가 용역 필요 부분에 대하여는 기간 연장 검토

- 소화조 운영 효율과 안전을 위한 보수, 청소 예산 확보 필요

- 소화조 투입비율(잉여오니/생오니)을 조정하기 위한 중력농축조 운영방안

- 소화조 적정 운영 자료 구축 및 소화효율 향상 방안 및 시설개선 방안

- 음폐수, 분뇨정화조 병합 처리시 충격 부하 발생 최소화 적정 운영 방안

- 소화조 부대 설비인 기계식 농축조, 이송펌프 등 설치시 적정 운영 방안

○ 물재생센터 소화조 교반시설에 대한 현재 상태 조사 및 소화 효율분석 및 소화조 계측 등 문제점 개선방안

- 현행 가스 교반 설비의 가동실태 분석, 소화조 교반방식 비교, 교반 효율 제고 방안 도출

□ 외부 자문위원 검토사항

○ 하수처리 공정관리 중 슬러지 처리시설 운영시 감량화에 대한 의견, 센터자체 개선사례, 기타 공정개선 의견 제시 등

○ 기본계획 수립 용역시 추진 예정 각 물재생센터의 내부 자문의견 중 기본계획에 반영 가능여부 검토, 문제점, 타당성 등 기본계획 수립 적정성 등 검토

○ 기본계획에 추가할 사항 및 용역추진 관련 등 의견 제시

□ 향후계획

○ 2018.10.30. : 기본계획 수립 예정

□ 소요예산

****************************************

□ 행정사항

○ 자문위원 의견은 서면으로 제출받고, 자문에 따른 계획 수정 보완

붙임 : 1. 물재생센터 슬러지 처리계통 체계정비를 위한 기본계획(안) 1부.

2. 외부, 자문 의견서 각1부. 끝.