위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	금천구청장(도로과장)
(경유)
제목	금천구 가산동 가산디지털1로 주변 공동 복구 요청

1. 2018년 노면하부 공동탐사용역 조사관련입니다.

2. 금천구 가산동 가산디지털1로 주변에 공동이 확인되었기에 아래와 같이 공동조사서를 송부하오니, 안전 사고 예방을 위해 빠른 시일 내에 복구 조치하시기 바랍니다.

가. 위  치 : 금천구 가산동 가산디지털1로 주변

나. 조치사항 : 공동 6개소 복구 요청(공동조사서 담당자 이메일 송부)

다. 공동복구 주의사항

1) 공동복구는 친환경 공법을 원칙으로 하고, 굴착방식의 방법은 원인조사가 필요한 대상에만 적용

2) 굴착 원인조사 대상 기준

가) 공동 중심(천공점)에서 1.5m 이내에 하수관로나 맨홀이 있는 곳

나) 친환경 공동복구 중 굴착원인조사가 필요하다고 판단하여 중단한 공동

3) 친환경 공동복구 유의사항

가) 충진재 주입을 관찰하여 충진재료가 차오르는 경우는 빈 공간을 채운 후 고무패킹과 상온아스콘으로 포장(천공홀) 복구

나) 추정량의 1.5 ~ 2배를 주입하여도 충진재가 차오르지 않는 경우는 주입을 중단하고, 굴착원인조사 실시

붙임 : 공동조사서 6부.(용량초과로 별첨)  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정호운		도로굴착관리팀장	김근용		도로관리과장	09/10 박문희
협조자
시행	도로관리과-13530	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8 프리미어플레이스빌딩 6층	/
전화	02-2133-8186	/전송	02-2133-0765	/	goodday@seoul.go.kr	/	대시민공개