위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	[응답소] 가로구역별 건축물 높이 지정 관련 질의 회신

1. 안녕하십니까. 우리 시정에 관심을 가져주심에 감사드리며, 우리 시 응답소를 통해 문의(접수번호:**************)하신 가로구역별 건축물 높이 지정 관련 질의에 대하여 답변 드리겠습니다.

2. 가로구역별 건축물 높이 지정(서울특별시 공고 제1586호, 2015.8.27.) 운영지침에서 대지가 2개 이상의 도로에 접하는 경우 해당 대지의 가장 긴 변에 접한 도로를 전면도로로 정하고 있는 바, 문의하신 바와 같이 해당 대지가 4m 도로에 가장 길게 접한 경우라면 4m 도로를 전면도로로 하는 것이 타당할 것으로 사료됨을 알려드립니다.

3. 아울러 동 운영지침에서 대지의 형상 등으로 인하여 주변 양측 2필지 보다 현격히 기준(적용)높이 적용이 불합리한 경우로서 건축물의 높이를 완화하여 적용할 필요가 있다고 판단되는 대지에 대해서는‘건축위원회 심의’를 거쳐 적용 높이를 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있으니 이점 참고하시기 바라며, 자세한 사항은 관련 서류를 갖추어 허가권자에게 문의하시기 바랍니다.

4. 답변 드린 내용에 대하여 궁금하신 사항이 있으시면 우리 시 건축기획과(담당 김록원/☏02-2133-7102)로 문의하시면 자세히 답변 드리겠습니다. 감사합니다.  끝.

주무관							김록원			건축정책팀장					김유식					건축기획과장					09/11 박경서
협조자
시행			건축기획과-17895									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110															/
전화		2133-7102						/전송								/	krw0101@seoul.go.kr												/	부분공개(6)