문서번호	요금과-23471
결재일자	2018.9.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금관리2팀장	요금과장	서부수도사업소장
이흥재	이희대	이병두	09/20 박영헌
협 조

2018년 7월(9월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2018.  9.

서부수도사업소

(요금과)

‘18년 7월(9월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2018년 유수율 목표 : 97.11%

□ 7월 유수율

구분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2018	72,028	71,784	99.7
	2017	71,538	71,198	99.5
	증감	490(0.7%)	586(0.8%)	0.2
당월	2018	11,080	11,743	106.0
	2017	11,188	11,347	101.4
	증감	-108(1.0%)	396(3.5%)	4.6

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘18.7월(9월납기) 당월 공급량은 11,080천㎥으로 전년동기 대비 108천㎥ 감소, 조정량은 11,743천㎥으로 전년동기 대비 396천㎥ 증가하여 당월 유수율은 전년대비 4.6% 증가하였으며, ‘18년 누계 유수율은 0.2% 증가함

○ 당월 공급량은 전년대비감소하였으며 아래와 같은 증·감 원인이 있는 것으로 분석됨

1. 기간제 근로자 등 탐지를 통한 누수 적출로 일 1.2천㎥ 감소

2. 전년동기 대비 서울시 강우량 70.1% 감소(17.7월:621mm, 18.7월:185.6mm)

3. 관내 재개발구역 이주 및 신규아파트 입주로 증·감 사항 발생

※ 서울시 전체 공급량은 전년동기 대비 2.22% 증가

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	98.8	94.0	99.0	93.7	106.4	98.2	106.0
2017	101.5	97.2	102.3	95.8	104.0	94.1	101.4	90.9	103.6	89.9	102.8	90.4
증감	-2.7	-3.2	-3.3	-2.1	2.4	4.1	4.6	-90.9	-103.6	-89.9	-102.8	-90.4

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	5,179	6,855	4,804	8,525	873	4,362	4,517	3,989
	조정량	5,718	6,676	4,785	8,258	795	4,266	5,216	4,052
	유수율	110.41	97.39	99.60	96.87	91.07	97.80	115.47	101.58
당월	공급량	770	1,062	741	1,351	113	632	510	679
	조정량	1,311	899	951	1,102	147	592	544	930
	유수율	170.26	84.65	128.34	81.57	130.09	93.67	106.67	136.97
담 당 자		이용민 (급수)	반건모 (급수)	김두수 (급수)	박윤정 (급수)	정원형 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)	김민재 (급수)
총 괄		유수율:이흥재(요금과), 공급량:김용섭(급수운영과),정준석(시설관리과)

구분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	1,321	2,478	4,586	13,004	3,985	2,719	4,832
	조정량	1,105	2,413	4,610	12,754	3,902	2,580	4,654
	유수율	83.65	97.38	100.52	98.08	97.92	94.89	96.32
당월	공급량	208	416	692	2,096	607	432	771
	조정량	42	492	909	1,865	771	428	760
	유수율	20.19	118.27	131.36	88.98	127.02	99.07	98.57
담 당 자		배한기 (급수)	김용섭 (급수)	황인성 (급수)	이진영 (시설)	박성열 (시설)	강철운 (시설)	황순미 (시설)
총 괄		유수율:이흥재(요금과), 공급량:김용섭(급수운영과),정준석(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	26,236	21,252	24,539
	조정량	26,223	21,661	23,890
	유수율	100.0	101.9	97.4
당월	공급량	4,037	3,137	3,906
	조정량	4,410	3,509	3,823
	유수율	109.2	111.9	97.9

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2018. 7월(9월납기)		2017. 7월(9월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	134,863	11,743	133,032	11,347	396	3.49
가정용	118,334	7,803	117,181	7,670	133	1.73
공공용	1,009	1,190	1,011	1,092	98	8.97
일반용	15,444	2,561	14,762	2,404	157	6.53
욕탕용	76	189	78	181	8	4.42

□ 업종별 조정량 증감원인

- 2018년 9월 납기 전체 조정량은 전년대비 396천㎥ 증가

- 업종별로는

<가정용> : 133천㎥ 증가

○ 마포구 신수로 81 경남기업아파트 매월납기 변경 ▾2,712

○ 서대문구 이화여대길 52 이화여대 기숙사 기숙사 내부공사 중 ▾7,698

○ 은평구 진관1로 21-10 박석고개 힐스테이트 1단지 전납기 계절적 격증 ▾4,740

<공공용> : 98천㎥ 증가

○ 마포구 한강난지로 162 난지안내센터 전년대비 감소에도 계절적 증가 ▴8,487

○ 마포구 신촌로 90 신촌지하철역 냉동기 사용 등으로 인한 증가 ▴3,626

<일반용> : 157천㎥ 증가

○ 마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 오피스텔 입주후 ▴4,096

○ 마포구 양화로 19 KB손해보험 냉각기 사용 등 증가 ▴5,302

○ 마포구 마포대로 196 고려아카데미텔 방학 관련 일시적 감소 ▾3,944

○ 은평구 서오릉로 145 상원빌딩 계량기 교체후 정상사용량 ▴5,113

<욕탕용> : 8천㎥ 증가

○ 은평구 불광로 90 대호사우나 영업호전 및 계절적 증가 ▴5,137

○ 은평구 증산로21길 11 삼부사우나 욕탕샤워시설 배관 누수로 ▴7,504

3		중블럭별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2018.7월(9월납기)		2017.7월(9월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	134,863	11,743	133,032	11,345	1,831	398
1	증산4	11,549	1,311	11,296	1,271	253	40
2	증산5	14,609	899	14,391	888	218	11
3	와우산1	9,847	951	9,742	945	105	6
4	와우산2	4,193	1,102	4,279	1,054	-86	48
5	만리3	1,862	147	1,880	141	-18	6
6	홍은	7,733	592	7,738	577	-5	15
7	백련	6,561	544	6,442	484	119	60
8	백련6	4,209	930	4,023	880	186	50
9	백련9	16	42	17	47	-1	-5
10	증산3	6,873	492	6,746	484	127	8
11	남산4	8,692	909	8,485	858	207	51
12	불광터널	28,996	1,865	28,185	1,808	811	57
13	증산1	11,318	771	11,765	748	-447	23
14	증산2	7,353	428	7,055	437	298	-9
15	진관	11,052	760	10,988	723	64	37

○ 증산4 : 마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 오피스텔 입주 ▴4,096

○ 증산5 : 마포구 양화로 19 KB손해보험 냉각기 사용 등 증가 ▴5,302

○ 와우산1 : 마포구 서강로 136 아이비타워 누수 ▴1,788

○ 와우산2 : 마포구 백범로1길 56 창천스포츠센터 수영장 운영 ▴2,918

○ 만리3 : 마포구 임정로25길 22 물탱크 누수 ▴2,090

○ 홍은 : 서대문구 포방터2라길 1 전납기 누수 후 정상 사용량 ▾2,327

○ 백련 : 특이사항 없음

○ 백련6 : 특이사항 없음

○ 백련9 : 특이사항 없음

○ 증산3 : 특이사항 없음

○ 남산4 : 서대문구 이화여대길 52 이화여대 기숙사 내부공사 ▾7,698

○ 불광터널 : 은평구 불광로3길 8 재은빌라 옥내누수후 정상사용 ▾3,684

○ 증산1 : 은평구 증산로21길 11 삼부사우나 욕탕샤워시설 누수 ▴7,504

○ 증산2 : 응암3동 노후빌라 밀집 지역 사용량 감소세대 많아 가정용 ▾23,847

○ 진관 : 은평구 서오릉로 253 연희빌라 재건축 예정 세대이주 ▾1,081

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2018. 7월(9월납기)		2017. 7월(9월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,549	1,311,084	11,296	1,271,307	39,777	3.13
가정용	10,607	694,554	10,391	705,857	-11,303	-1.60
공공용	110	172,159	110	154,076	18,083	11.74
일반용	827	426,739	790	384,550	42,189	10.97
욕탕용	5	17,632	5	26,824	-9,192	-34.27

▷ 증감량 : 40천㎥ 증가

○ 가정용 : 11천㎥ 감소

특이사항 없으나 마포구 모래내로9길 6 월드컵아이파크 1차 아파트, 월드컵       로42길 12 상암3-8 단지 아파트, 마포구  월드컵북로 235 성산시영 아파       트에서 이사 등의 사유로 전년대비 물사용량 감소로 ▾7,698

마포구 월드컵북로 260 성산시영 아파트 평균사용량 및 계절적 증가 대비        정상으로 특이사항 없음 ▴5,042

마포구 월드컵북로38가길 20 계룡아파트 평균사용량 및 계절적 증가 대비        정상으로 특이사항 없음 ▴3,779

○ 공공용 : 18천㎥ 증가

마포구 증산로 87 문화비축기지 화단 물주기 작업 등으로 ▴2,047

마포구 월드컵로 212 마포구청 계절적 증가로 ▴4,321

마포구 모래내로9길 16 성사중학교 방학에 따른 사용감소로 ▾1,264

마포구 월드컵로36길 34 성원초등학교 화단 물사용으로 ▾1,475

마포구 월드컵북로 502-14 하늘초등학교 방학에 따른 사용감소로 ▾1,062

마포구 서부공원녹지사업소 가뭄에 따른 물사용 증가로 ▴3,818

마포구 한강난지로 162 난지안내센터 전년대비 감소하였으나 계절적 증가로       ▴8,487

○ 일반용 : 42천㎥ 증가

마포구 하늘공원로84 한국지역난방공사 상암지사 하반기 평균사용량 및 계절       적 증가 대비 정상으로 특이사항 없음 ▴17,487

마포구 모래내로 5 우남퍼스트빌 입주후 ▴2,058

마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 오피스텔 입주후 ▴4,096

마포구 월드컵로34길 14 스마트큐브 오피스텔 입주후 ▴2,102

○ 욕탕용 : 9천㎥ 감소

마포구 월드컵로 240(성산동) 월드컵스파랜드 평균사용량 대비 정상으로 특       이사항 없음 ▴7,943

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동  일부>

업종	2018. 7월(9월납기)		2017. 7월(9월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	14,609	898,993	14,391	888,076	10,917	1.23
가정용	12,771	604,790	12,637	601,199	3,591	0.60
공공용	72	23,853	69	30,879	-7,026	-22.75
일반용	1,758	256,119	1,677	240,994	15,125	6.28
욕탕용	8	14,231	8	15,004	-773	-5.15

▷ 증감량 : 11천㎥ 증가

○ 가정용 : 4천㎥ 증가

마포구 망원로11길 54, 201호 전납기 누수 수용가로 ▾1,075

마포구 양화로 45 자이아파트 평균사용량 대비 정상으로 특이사항 없음           ▴13,195

○ 공공용 : 7천㎥ 감소

마포구 양화로 55 지하철합정역 전년동기 대비 정상 사용으로 ▾2,941

○ 일반용 : 15천㎥ 증가

마포구 월드컵로1길 14 교보리얼코 평균사용량 대비 정상으로 특이사항          없음 ▴6,413

마포구 월드컵로3길 14 입주점포 증가 및 계절적 요인으로 ▴8,496

마포구 양화로 183(동교동, 홍익인간오피스텔평균사용량 대비 정상으로 특       이사항 없음 ▴3,029

마포구 양화로 19 KB손해보험 냉각기 사용 등 증가로 ▴5,302

○ 욕탕용 : 773㎥ 감소

특이사항 없음

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2018. 7월(9월납기)		2017. 7월(9월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,847	951,335	9,742	945,460	5,875	0.62
가정용	7,243	429,859	7,257	433,914	-4,055	-0.93
공공용	83	44,255	89	53,075	-8,820	-16.62
일반용	2,516	462,167	2,391	446,387	15,780	3.54
욕탕용	5	15,054	5	12,084	2,970	24.58

▷ 증감량 : 5천㎥ 증가

○ 가정용 : 4천㎥ 감소

- 마포구 독막로20나길 21 래미안밤섬리베뉴2 아파트 평균사용량 대비 정상

으로 특이사항 없음 ▴9,469

- 마포구 창전로 45 서강한화오벨리스크 평균사용량 대비 정상으로 특이사항

없음 ▴3,349

- 마포구 독막로20나길 22(상수동, 래미안밤섬리베뉴1아파트) 평균사용량 대

비 정상으로 특이사항 없음 ▴8,891

- 마포구 독막로19길 8 홍익대학교 기숙사 방학으로 ▾2,941

○ 공공용 : 9천㎥ 감소

서울특별시 마포구 와우산로 94 홍익대학교 방학으로 ▾1,883

서울특별시 마포구 와우산로 94 홍익대학교(여고) 방학으로 ▾3,274

○ 일반용 : 15천㎥ 증가

마포구 양화로 156 엘지팰리스빌딩 평균사용량 대비 정상으로 특이사항

없음 ▾6,059

- 마포구 양화로 140 평균사용량 대비 정상으로 특이사항 없음 ▾1,483

- 마포구 서강로 136 아이비타워 누수로 ▴1,788

○ 욕탕용 : 3천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1.2     동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2018. 7월(9월납기)		2017. 7월(9월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,193	1,102,190	4,279	1,053,643	48,547	4.61
가정용	2,903	677,099	2,978	668,434	8,665	1.30
공공용	82	121,524	86	104,170	17,354	16.66
일반용	1,199	288,500	1,206	264,839	23,661	8.93
욕탕용	9	15,067	9	16,200	-1,133	-6.99

▷ 증감량 : 49천㎥ 증가

○ 가정용 : 9천㎥ 증가

마포구 신수로 81 경남기업아파트 매월납기 변경으로 ▾2,712

마포구 독막로42길 2 마포자이아파트 특이사항 없음 ▾2,076

마포구 신촌로 150 신촌포스빌 계량기 교체후 정상 사용량으로 ▴2,168

마포구 서강대길 18 서강대기숙사 방학으로 ▾1,176

마포구 백범로 205 펜트라우스 평균사용량 대비 정상으로 특이사항 없음         ▴8,770

마포구 마포대로 246 아현아이파크아파트 평균사용량 대비 정상으로 특이사       항 없음 ▾8,199

○ 공공용 : 17천㎥ 증가

마포구 대흥로 85 대흥역 하절기 냉동기 사용 등으로 인한 증가 ▴1,901

마포구 신촌로 180 이대역사 냉동기 사용 등으로 인한 증가 ▴2,051

마포구 백범로 35 서강대학교 방학으로 ▾7,518

마포구 백범로1길 56 창천스포츠 센터 하절기 수영장 운영으로 ▴2,918

마포구 신촌로 90 신촌지하철역 냉동기 사용 등으로 인한 증가 ▴3,626

○ 일반용 : 24천㎥ 증가

마포구 독막로 295 오피스텔건물 방학 관련 일시적 감소로 ▾1,829

마포구 마포대로 83 신라스테이마포 전납기 격증 후 정상사용량으로 ▾3,952

마포구 큰우물로 75 성지빌딩 쿨링타워 가동 등으로 ▴1,254

마포구 마포대로 196 고려아카데미텔 방학 관련 일시적 감소로 ▾3,944

마포구 백범로 212 이마트 전년동기 대비 정상 사용량으로 특이사항 없음 ▴4,271

마포구 백범로 192 에스오일 전년동기 대비 정상 사용량으로 특이사항 없음 ▴4,608

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

마포구 마포대로 127 풍림사우나 전년동기 대비 정상 사용량으로 특이사항 없음 ▾7,016

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2018. 7월(9월납기)		2017. 7월(9월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	1,991	153,555	1,880	141,021	12,534	8.89
가정용	1,570	125,952	1,574	121,639	4,313	3.55
공공용	7	1,271	8	715	556	77.76
일반용	129	6,731	297	18,277	-11,546	-63.17
욕탕용	285	19,601	1	390	19,211	4,925.90

▷ 증감량 : 12천㎥ 증가

○ 가정용 : 4천㎥ 증가

마포구 임정로25길 22 물탱크 누수로 ▴2,090

○ 공공용 : 556㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 12천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 19천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동,응암1동 일부>

업종	2018. 7월(9월납기)		2017. 7월(9월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,733	592,183	7,738	576,804	15,379	2.67
가정용	7,133	521,048	7,143	504,333	16,715	3.31
공공용	77	15,691	71	15,596	95	0.61
일반용	516	47,151	517	49,000	-1,849	-3.77
욕탕용	7	8,293	7	7,875	418	5.31

▷ 증감량 : 15천㎥ 증가

○ 가정용 : 16천㎥ 증가

서대문구 포방터2라길 1 전납기 누수 후 정상 사용량으로 ▾2,327

○ 공공용 : 95㎥ 증가

은평구 백련산로14길 20-11 서부아동상담치료센터 평균사용량 대비 정상       으로 특이사항 없음 ▾2,009

○ 일반용 : 2천㎥ 감소

서대문구 통일로 484 유진상가 전년동기 대비 정상 사용량으로 특이사항 없음       ▴2,286

○ 욕탕용 : 418㎥ 증가

특이사항 없음

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 7월(9월납기)		2017. 7월(9월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,561	543,831	6,442	483,771	60,060	12.41
가정용	6,256	509,618	6,138	447,934	61,684	13.77
공공용	24	10,012	24	11,650	-1,638	-14.06
일반용	280	19,558	279	18,897	661	3.50
욕탕용	1	4,643	1	5,290	-647	-12.23

▷ 증감량 : 60천㎥ 증가

○ 가정용 : 62천㎥ 증가

특이사항 없으나 북가좌2동 다수의 신축빌라에 2017.7월 이후 입주세대가       증가하면서 사용량이 증대된 것으로 파악됨

서대문구 연희로32길 20 대림아파트 특이사항 없으며 계절적 증가에 따른       사용량 증가 ▴2,078

○ 공공용 : 2천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 661㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 647㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 7월(9월납기)		2017. 7월(9월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,209	930,422	4,023	880,433	49,989	5.68
가정용	2,884	186,453	2,839	184,230	2,223	1.21
공공용	59	427,827	58	392,155	35,672	9.10
일반용	1,263	302,274	1,123	290,348	11,926	4.11
욕탕용	3	13,868	3	13,700	168	1.23

▷ 증감량 : 50천㎥ 증가

○ 가정용 : 2천㎥ 증가

서대문구 이화여대길 52 이화여대 타워 방학 관련 감소로 전년 사용량 대비       정상임 ▾2,015

○ 공공용 : 36천㎥ 증가

서대문구 연세로 50 연세의료원 평균사용량 및 전년사용량 대비 정상으로 특       이사항 없음 ▴43,986

○ 일반용 : 12천㎥ 증가

서대문구 신촌로 83 현대백화점 평균사용량 및 전년사용량 대비 정상으로 특       이사항 없음 ▴15,008

○ 욕탕용 : 168㎥ 증가

특이사항 없음

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2018. 7월(9월납기)		2017. 7월(9월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16	41,687	17	47,371	-5,684	-12.00
가정용	6	21,674	6	29,546	-7,872	-26.64
공공용	1	1,597	1	1,444	153	10.60
일반용	9	18,416	10	16,381	2,035	12.42
욕탕용	0	0	0	0	0	0

▷ 증감량 : 5천㎥ 감소

○ 가정용 : 8천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 153㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 2천㎥ 증가

서대문구 연희로 353 그랜드힐튼호텔 평균사용량 대비 정상으로 특이사항        없음 ▾17,322

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2018. 7월(9월납기)		2017. 7월(9월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,873	492,066	6,746	484,228	7,838	1.62
가정용	6,330	406,657	6,236	406,511	146	0.04
공공용	39	10,126	38	8,500	1,626	19.13
일반용	502	54,789	470	52,422	2,367	4.52
욕탕용	2	20,494	2	16,795	3,699	22.02

▷ 증감량 : 8천㎥ 증가

○ 가정용 : 146㎥ 증가

서대문구 수색로 100 가재울뉴타운 1, 2, 3, 4블록 평균사용량 및 전년사       용량 대비 정상으로 특이사항 없음 ▴70,888

○ 공공용 : 2천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 2천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 4천㎥ 증가

서대문구 모래내로 143 오성건강랜드 평균사용량 대비 정상 ▾9,628

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동,북가좌2동 일부>

업종	2018. 7월(9월납기)		2017. 7월(9월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	8,692	908,504	8,485	858,402	50,102	5.84
가정용	7,213	574,007	7,129	550,716	23,291	4.23
공공용	122	123,263	124	113,132	10,131	8.96
일반용	1,353	202,991	1,228	187,802	15,189	8.09
욕탕용	4	8,243	4	6,752	1,491	22.08

▷ 증감량 : 50천㎥ 증가

○ 가정용 : 23천㎥ 증가

- 서대문구 이화여대길 52 이화여대 기숙사 기숙사 내부공사 중으로 사용량

격감 ▾7,698

○ 공공용 : 10천㎥ 증가

서대문구 북아현동 229-4 분수대 전납기 누수수리 후 정상사용량 ▾2,460

서대문구 충정로5호선 충정로역 하절기 냉방기 가동 등으로 ▴1,016

○ 일반용 : 15천㎥ 증가

서대문구 이화여대길 50-12 파비상가 1층 커피숍 정수처분으로 ▾1,532

○ 욕탕용 : 1천㎥ 증가

서대문구 경기대로 82 광산사우나 평균사용량 및 전년사용량 대비 정상으로       특이사항 없음 ▴3,367

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌      동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2018. 7월(9월납기)		2017. 7월(9월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	28,996	1,865,270	28,185	1,808,328	56,942	3.15
가정용	26,282	1,518,076	25,544	1,468,992	49,084	3.34
공공용	170	65,598	169	73,023	-7,425	-10.17
일반용	2,523	239,769	2,451	224,965	14,804	6.58
욕탕용	21	41,827	21	41,348	479	1.16

▷ 증감량 : 57천㎥ 증가

○ 가정용 : 49천㎥ 증가

은평구 불광로3길 8 재은빌라 옥내누수 수리후 정상 사용량 ▾3,684

은평구 진관1로 21-10 박석고개 힐스테이트 1단지 전납기 계절적 격증         후 정상 사용량 ▾4,740

○ 공공용 : 7천㎥ 감소

은평구 불광로18길 23 팀선교회 여름성경학교 개강으로 ▴1,096

○ 일반용 : 15천㎥ 증가

은평구 서오릉로 145 상원빌딩 8.3. 회전불량 계량기 교체후 정상사용량 ▴5,113

은평구 통일로 850 누수로(9.12. 수리) ▴1,134

○ 욕탕용 : 479㎥ 증가

은평구 불광로 90 대호사우나 영업호전 및 계절적 요인으로 ▴5,137

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2018. 7월(9월납기)		2017. 7월(9월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,318	770,702	11,765	748,149	22,553	3.01
가정용	10,342	554,519	10,783	571,323	-16,804	-2.94
공공용	76	133,391	77	96,514	36,877	38.21
일반용	895	71,471	899	70,655	816	1.15
욕탕용	5	11,321	6	9,657	1,664	17.23

▷ 증감량 : 22천㎥ 증가

○ 가정용 : 17천㎥ 감소

은평구 수색로12가길 15 폐전으로 ▾1,990

○ 공공용 : 36천㎥ 증가

은평구 은평터널로7길 6 숭실중고교 방학으로 ▾1,706

○ 일반용 : 816㎥ 증가

은평구 가좌로 334 응암역 헤링턴플레이스 입주에 따른 세대수 증가로 ▴2,440

○ 욕탕용 : 2천㎥ 증가

은평구 증산로21길 11 삼부사우나 욕탕샤워시설 배관 누수로 ▴7,504

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2018. 7월(9월납기)		2017. 7월(9월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,353	427,555	7,055	436,998	-9,443	-2.16
가정용	6,078	318,148	5,857	341,995	-23,847	-6.97
공공용	46	9,360	47	8,185	1,175	14.36
일반용	1,224	82,069	1,146	78,481	3,588	4.57
욕탕용	5	17,978	5	8,337	9,641	115.64

▷ 증감량 : 9천㎥ 감소

○ 가정용 : 24천㎥ 감소

특이사항 없으나 응암3동 노후빌라 밀집 지역 사용량 감소한 세대가 많음

○ 공공용 : 1천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 4천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 10천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2018. 7월(9월납기)		2017. 7월(9월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,052	759,943	10,988	723,311	36,632	5.06
가정용	10,716	659,642	10,669	633,788	25,854	4.08
공공용	41	30,148	40	28,865	1,283	4.44
일반용	294	69,834	278	60,242	9,592	15.92
욕탕용	1	319	1	416	-97	-23.32

▷ 증감량 : 37천㎥ 증가

○ 가정용 : 26천㎥ 증가

은평구 서오릉로 253 연희빌라 재건축 예정 세대이주로 ▾1,081

○ 공공용 : 1천㎥ 증가

연서로 535 하나고등학교 방학으로 ▾3,416

○ 일반용 : 10천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 97㎥ 감소

특이사항 없음

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감 주요내역 및 사유
	2018.7월	2017.7월	증감량
계	4,410,428	4,290,336	120,092
아현제1동	43,005	41,941	1,064	마포구 마포대로 196 고려아카데미텔 방학 관련 일시적 감소로 ▾3,944
아현제2동	149,804	139,092	10,712
공덕제1동	177,961	169,370	8,591
공덕제2동	110,118	100,919	9,199
신공덕동	146,473	146,938	-465
도화동	104,015	103,139	876
용강동	150,751	150,533	218
대흥동	329,710	313,388	16,322	마포구 신촌로 90 신촌지하철역 냉동기 사용 등으로 인한 증가 ▴3,626
염리동	19,209	19,891	-682
신수동	71,788	64,376	7,412	마포구 신수로 81 경남기업아파트 매월납기 변경으로 ▾2,712
서강동	426,293	427,461	-1,168
서교동	614,799	594,580	20,219
동교동	55,078	51,725	3,353
합정동	359,062	360,746	-1,684	마포구 양화로 19 KB손해보험 냉각기 사용 등 증가로 ▴5,302
망원제1동	4,615	4,560	55
망원제2동	318,582	320,632	-2,050	마포구 망원로11길 54, 201호 전납기 누수 수용가로 ▾1,075
연남동	15,434	14,822	612
성산제1동	4,030	4,622	-592
성산제2동	616,688	617,083	-395	마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 오피스텔 입주후 ▴4,096
상암동	693,013	644,518	48,495	마포구 한강난지로 162 난지안내센터 전년대비 감소하였으나 계절적 증가로 ▴8,487

○ 마포구                                              (단위 : ㎥)

○ 서대문구                                            (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.7월	2017.7월	증감량
계	3,354,700	3,220,766	133,934
천연동	86,979	88,938	-1,959
북아현동	191,494	183,936	7,558	서대문구 북아현동 229-4 분수대 전납기 누수수리 후 정상사용량 ▾2,460
충현동	419,391	393,770	25,621
신촌동	1,118,249	1,061,123	57,126	서대문구 이화여대길 52 이화여대 기숙사 기숙사 내부공사 중으로 사용량 격감 ▾7,698
연희동	52,951	51,488	1,463	서대문구 연희로32길 20 대림아파트 특이사항 없으며 계절적 증가에 따른 사용량 증가 ▴2,078
홍제제1동	48,778	45,631	3,147
홍제제3동	47,165	46,946	219
홍제제2동	164,190	161,184	3,006
홍은제1동	322,089	309,796	12,293
홍은제2동	49,986	46,586	3,400
남가좌제1동	108,993	103,404	5,589
남가좌제2동	68,520	63,726	4,794
북가좌제1동	204,780	199,586	5,194
북가좌제2동	471,135	464,652	6,483

○ 은평구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.7월	2017.7월	증감량
계	3,977,465	3,828,389	149,076
녹번동	46,269	45,735	534
불광제1동	512,705	500,172	12,533	은평구 불광로 90 대호사우나 영업호전 및 계절적 요인으로 ▴5,137
불광제2동	476,216	465,901	10,315
갈현제1동	22,137	22,328	-191
갈현제2동	482,888	461,206	21,682
구산동	479,919	467,071	12,848	은평구 서오릉로 145 상원빌딩 8.3. 회전불량 계량기 교체후 정상사용량 ▴5,113
대조동	14,965	17,017	-2,052
응암제1동	46,401	38,841	7,560
응암제2동	89,700	66,296	23,404
응암제3동	424,422	422,657	1,765
역촌동	12,896	12,162	734
신사제1동	386,820	384,060	2,760	은평구 가좌로 334 응암역 헤링턴플레이스 입주에 따른 세대수 증가로 ▴2,440 은평구 증산로21길 11 삼부사우나 욕탕샤워시설 배관 누수로 ▴7,504
신사제2동	280,515	274,949	5,566
증산동	21,347	21,220	127
수색동	277,806	268,061	9,745
진관동	402,459	360,713	41,746	은평구 진관1로 21-10 박석고개 힐스테이트 1단지 전납기 계절적 격증 후 정상 사용량 ▾4,740

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 7월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

❍ 급수인구 : 1,169,371명 (전년 동월 대비 10.6천명 감소)

❍ 수전수 증감 : 134.0천전으로 전년 동월 대비 +0.8천전 증가

(단위 : 천전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2018년 7월	134.0	117.9	1.1	14.9	0.1
2017년 7월	133.2	116.5	1.3	15.2	0.2
증감	0.8	1.4	-0.2	-0.3	-0.10

❍ 평균 최고기온 : 32.1℃(전년 대비 +1.8℃)

❍ 평균 최저기온 : 24.2℃(전년 대비  -0.1℃)

❍ 강우일수 및 강우량 : 9일, 185.6mm(전년 대비 –11일, -435.4mm )

❍ 누수복구건수 : 59건 (전년 대비 -16건 )