문서번호	한양도성도감-8935
결재일자	2018.9.21.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
김동욱		신추교	09/21 진용득
협조
	도성관리팀장		곽동진

2018년 추석연휴 대비

한양도성, 북한산성, 탕춘대성 안전점검 결과 보고

2018. 9. 21.

문화본부

(한양도성도감)

2018년 추석연휴 대비

한양도성, 북한산성, 탕춘대성 안전점검 결과보고

추석연휴를 대비하여 안전사고를 예방하고, 각종 재해로부터 문화재를 보호하고자 한양도성, 북한산성, 탕춘대성에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		점검근거

□ 「문화재보호법」 제14조(화재 및 재난방지 등)

□ 2018년 추석연휴 대비 한양도성, 북한산성, 탕춘대성 안점점검 계획

(한양도성도감-8052호, ’18. 8. 28.)

□ 행정안전부장관 특별지시사항에 따른 점검 실시(한양도성도감-8558, ’18. 9. 11.)

Ⅱ		점검개요

□ 점검기간: 2017. 9. 4. ~ 9. 19.

□ 점검대상: 3개 성곽 21.9km, 성문 11, 장대 1

문화재명	지정번호	성벽 연장(km)	기타 시설물	점검 일자	점검자
서울 한양도성	사적 제10호	13.1	성문 4 - 창의문, 숙정문, 혜화문, 광희문	9. 4., 9. 11.	******** *************
북한산성	사적 제162호	3.6	성문 5, 장대 1 - 용암문, 보국문, - 대동문, 대성문, 대남문 - 동장대	9. 14	********
홍지문 및 탕춘대성	시유형문화재 제33호	4.8	성문 2 - 홍지문, 탕춘대 암문	9. 7.	*************

□ 점검방법

- 점검 대상별 안전점검 세부사항에 따라 육안점검

- 문화재 보수 공사 현장 재해예방 안전 점검

Ⅲ		점검결과

□ 서울 한양도성

문화재명	점 검 결 과	조 치 의 견
서울 한양도성 (백악구간)	○ 청운대 부근의 초목이 생장하여 여장에 감긴 상태 ○ 창의문 동측 외벽 토사 유실부 임시조치 구간 특이사항 없음 ○ 붕괴구간 공사현장 특이사항 없음	○ 성벽 보호를 위해 초목 제거 필요 ○ 6월 임시조치 후 특이사항 없으나 지속적으로 관찰
서울 한양도성 (낙산구간)	○ 낙산구간 성돌의 풍화가 진행되어 균열 및 단절된 부분 확인 ○ 가톨릭대학교 외측 성벽의 여장 사이로 초목이 생장	○ 낙산구간 풍화성돌 계수 조사 후 상태 등급에 따라 보존처리 실시 ○ ‘18년 한양도성 주변 수목 및 담쟁이 정비 공사시행 정비 예정
서울 한양도성 (남산구간)	○ 남소문터~나무계단길 성벽 주변 아카시 나무 및 기생식물 등 수목 다수 생육 ○ N타워 방향 성벽 기생식물 수목 생육 ○ 남산 팔각정 외측 성벽 수목으로 인한 배부름, 성돌 빠짐	○ ‘18년 한양도성 주변 수목 및 담쟁이 정비 공사시행 정비 예정 ○ ‘18년 한양도성 주변 수목 및 담쟁이 정비 공사시행 정비 예정 ○ 정밀계측 업체 2차 점검, 지속 관찰
서울 한양도성 (인왕구간)	○ 인왕산 곡성 방향 성벽 외측구간 아카시 나무 및 기생식물 등 수목 다수 생육 ○ 붕괴구간 공사 현장 특이사항 없음	○ ‘18년 한양도성 주변 수목 및 담쟁이 정비 공사시행 정비 예정 (※문화재 수리 업체)

□ 북한산성

문화재명	점 검 결 과	조 치 의 견
북한산성 (문수봉 ～ 용암문)	○ 문수봉~대남문 성곽보수정비공사 부분 일부 성돌 빠짐 ○ 성덕봉 전망대 동측 지대석 탈락 및 토사 유출 ○ 여장 위 수목 ○ 대동문 사래 및 기둥 부식 ○ 대남문 해체보수 공사 미착수 ○ 대남문 소화기 1개 압력 부족 ○ 대남문, 대동문 소화기 보관함 부식 ○ 동장대 양성바름 및 기와 탈락	○ 일반 통제구역으로 지속 관찰 추후 보수 정비 ○ 국립공원 관리공단 통보(유선 협의 완료) ○ 지속 관찰 ○ 2019년 구조안전진단 예정 ○ 조속히 공사 착수 요청 ○ 교체 필요 ○ 교체 필요 ○ 지속 관찰(2019년 구조안전진단 예정)

□ 홍지문 및 탕춘대성

문화재명	점 검 결 과	조 치 의 견
홍지문 및 탕춘대성	○ 상명대 인근 단절구간 토사 유실 및 붕괴 우려 ○ 상명여고 북측 붕괴 구간 낙석 우려 ○ 상명대 행복어린이집 좌측 성벽 내탁부 토사 유실 ○ 성벽 위 수목	○ 공사 예정 ○ 공사 예정 ○ 공사 예정 ○ 지속 관찰

Ⅳ		향후계획

□ 한양도성: ‘한양도성 모니터링 및 변경구간 정밀계측’, ‘탐방로 및 수목 정비’, ‘풍화성돌 보존처리사업’ 등 별도 계획에 따라 지속적으로 관리

□ 북한산성: 대남문 해체보수공사 진행, 2019년 구조안전진단 실시

□ 탕춘대성: 2018년 붕괴구간 공사, 2019년 단절구간 등 공사

붙임  1. 점검 대상별 점검표 1부.

2. 추석 풍수해대비 문화재 분야별 안전점검 결과 1부.  끝.