문서번호	시설보수과-5230
결재일자	2018.9.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
차성민		윤승범	09/27 이성재
협 조
	주무관			代김원선

『수돗물과 전기가 필요없는』

건식소변기 설치 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.09

중랑물재생센터

(시설보수과)

『수돗물과 전기가 필요없는』

건식소변기 설치 검토보고

수세식 소변기 사용에 따른 비용(상수도 및 유지관리) 지출이 증가되는 실정

으로 수돗물과 전기가 필요 없는 친환경 건식소변기를 설치하여 공공요금을 절감 하고 악취방지 및 원활한 유지관리를 하고자 함.

1		추진배경

□ 수세식 소변기 사용에 따른 비용(상수도 및 유지관리) 지출이 증가되고 악취      발생에 따른 청소와 유지관리가 어렵고 공공요금 지출이 증가되는 실정임

2		수세식 소변기 문제점

□ 화장실 악취발생에 따른 이용 만족도 하락

- 우리센터는 견학 및 민원인이 자주 이용하는 공공장소로 기존 수세식

소변기는 소변후 대기노출 시 온도 및 습기와 결합으로 빨리 부패가 진행

되어 악취 발생

□ 수돗물 유지관리비용 증가

□ 수도물 사용량 및 유지관리 비용

구 분	수돗물 사용량	유지관리비용	비 고
수세식(절수) 소변기 (2리터/회당)	75,890원(년)	210,000원(년)

※ 수세식 소변기 1개소당 수돗물 사용량 : 2리터×50명×30일×12개월=36톤

36톤×2,108원=75,890원(년)

3		검토결과

□ 2층 화장실 일부 소변기 균열 파손 및 공공요금이 발생되고 악취발생 및 유지관리가      어려운 기존 수세식 소변기 교체 필요

□ 경제성 검토

구 분	수세식 소변기	건식소변기	증 • 감	비 고
설 치 비	200,000원	1,913,000원	증 1,713,000원
연간유지관리비	308,000원	121,000원	감 187,000원

※ 회수율 : 187,000원/1,713,000원×100%=10.9%(설치 후 9년 1개월)

4		조치의견

□ 2016년 본관동 1층 화장실 건식소변기 교체 사용 결과 성능이 우수한 것으로       판단 되며, 본관동 2층 화장실 일부 균열 파손으로 기존 수세식 소변기를 건식

소변기로 교체(4개) 설치하여 악취 및 공공요금을 절감하고자 함.

□ 아래업체에 수의계약하여 시행

○ 상    호 : 비오린(주)  ******

○ 주    소 : 서울시 용산구 한남동 1-209 유엔빌리지85호(☎02-6677-3211)

○ 선정사유 : 설치 경험이 풍부하고 환경표지인증서를 보유하고 있으며 적은                    금액 견적제출

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조, 같은법 시행령 제25조         제5호 나목

○ 업체별 견적현황

업 체 명	비오린(주)	호산실업	워터프리코리아경인	비 고
견적금액	7,650천원	9,123천원	9,169천원	부가세 포함

붙임 : 관련자료 1부.    끝.