시  민

문서번호	시설관리과-17476
보존기간	년
결재일자	2018.9.28.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

주무관	기전팀장	시설관리과장
이성남	박성철	09/28 변재홍
협 조

2018년 아리수올림터 전기설비 안전진단 시행계획

2018.  9.

북부수도사업소

(시설관리과)

2018년 아리수올림터 전기설비 안전진단 시행계획

아리수올림터 전기설비에 대한 안전진단을 실시하여 부적합 사항을 사전 적출하고 보수하여 안전사고를 미연 방지 및 아리수 공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		진단개요

추진근거

구 분	정기 검사	안전진단
법적근거	◾ 전기사업법 제65조 및 동법 시행 규칙 제32조	◾ 전기설비 안전진단 실시계획 (기전과-901, 2005.9.14.)
대상시설	◾특별고압과 고압시설 및 발전시설 75kw이상(미아아리수올림터)	◾ 아리수올림터 전체

※ 미아아리수올림터 정기검사 : 2017년도 시행

시행방법

구 분	정기 검사	안전 진단
주 기	3년 1회	1년 1회
진단기관	한국전기안전공사	한국전기안전공사 또는 안전진단업체

Ⅱ		진단내용

안전진단 대상 시설

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

진단기관

❍ 한국전기기술인협회

❍ 주소 : 서울시 관악구 남부순환로 2040(남현동 1056-17)

❍ 전화 : 02)3499-5976   FAX : 02)3499-5920

진단일정

❍ 안전진단 : 2018. 11. 6.(화) ~ 2018. 11. 7.(수)

※ 안전진단 일정은 아리수 공급 여건에 따라 조정 가능

안전진단 주요내용

❍ 케이블 절연내력시험

❍ 전기설비 절연저항 및 접지저항 측정

❍ 자외선 코로나 검출, 전원품질 분석시험, 피뢰기 누설전류 측정

❍ 정밀진단 장비를 이용한 안전진단

❍ 변압기 안전여부(누유,외관상태 등)

❍ 케이블 및 부스바의 지지대 파손, 오손상태 점검

❍ 전기설비진단 및 분석 기술기준 적합여부

❍ 전기설비 안전사고 예방 및 유지관리에 필요한 기술지도

소요예산

❍ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,일반운영비,사무관리비

❍ 소요예산 : 금 4,671,690원(별첨내역)

❍ 납부방법 : 검사완료 후 진단기관의 청구에 의거납부

❍ 수 수 료 : 2018년도 한국전기안전공사 안전진단 수수료 적용

행정사항

❍ 전기안전관리대행업체 안전관리자 입회

❍ 안전진단 결과 부적합 설비에 대하여 경미한 사항은 즉시 조치         하고, 예산이 수반되는 사항은 보수공사 발주 시행

붙  임 : 1. 가압장 안전진단 수수료 산출내역서 1부.

2. 2018년도 자가용 안전진단 수수료(한국전기안전공사) 1부.

3. 전기설비 안전진단 실시계획(본부 기전과 2005방침) 1부.  끝.