문서번호	행정지원과-24009
결재일자	2018.9.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	행정관리팀장	행정지원과장
방만천	김광석	09/28 서경만

비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사 실시설계용역 중간보고(1차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9. 27

서부수도사업소

(행정지원과)

□ 용역개요

○ 용 역 명: 서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부 등) 보수보강공사 실시설계 용역

○ 계 약 자: ㈜이엔지건설엔지니어링 대표 신도순

○ 계약일자: 2018. 09. 11.

○ 착수일자: 2018. 09. 11.

○ 완수일자: 2018. 10. 10.

○ 계약금액: 금3,362,810원

□ 중간보고개요

○ 보 고 자: ㈜이엔지건설엔지니어링 부장 정상준

○ 보고일자: 2018. 09. 27.(목) 14:30

○ 회의참석자: 행정지원과장, 행정관리팀장, 사업담당자

○ 주요보고내용

- 당 현장에 대해 현재 붕괴가 발생한 상태에 대한 절리조사 결과 및 절리면전단시험 결과를 바탕으로 안정성 검토를 실시한 결과 현재 불안정한 절 리가 다수 존재하는 것으로 나타났다

- 따라서, 본 비탈면에 대해서는 보강이 필요한 상태이며 아래 개요도와 같이 “기대기식옹벽+락볼트, 일부구간 락볼트+낙석방지망” 설치에 대해 안정성 검토를 실시한 결과 안정한 것으로 나타났다

보강개요도

- 여기서, 낙석방지망은 일반적으로 암괴의 낙석을 예방하기 위한 조치로 이용되나 당현장에서 낙석방지망만 설치시 전체적인 붕괴를 방지할 수 없으므로 락볼트를 병행시공하여야 할 것으로 판단된다.

□ 검토결과

○ 보강공법 비교안에 대한 추가 검토 지시

- 비교 1,2,3안에 대한 안건별 공사기간 제시

- 락볼트 설치 간격에 대한 재검토

- 락볼트 공사로 인한 소음 저감대책 제시

- 비교 1,2,3안에 대한 장,단점 상세히 제시

□ 향후 추진 계획

○ 보강공법 선정 심의 실시

○ 절리면 전단시험결과 보수보강안에 대한 추가검토가 발생되어 설계변경(금액변경없음) 추진

붙임  1. 절리면 전단시험성적서 1부.

2. 공법비교표 1부.

3. 중간보고 사진 1부. 끝.