	도봉소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고(알림)

1. 관련근거

가. 市 재난대응과-88(2018.1.2.)호 『2018년 소방용수 업무 관련 기본계획』

나. 市 재난대응과-3640(2018.9.28.)호 『2018년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』

2. 동절기 대비 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사)·정비 계획과 보온·도색 실시 대상 검수, 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 불량 대상 조사 계획을 아래와 같이 알려드리니 시행에 만전을 기해주시기 바랍니다.

가.기 간: 2018. 10. 1. ~ 10. 31.

나.점검대상: 총 1,745개소

※ 소방용수시설(공설) 1,672, 비상소화장치 50, 비상소방용수 4, 노면표시(조명블럭) 19(18)

다. 점검방법: 현장대응단 및 각 119안전센터 자체 계획 수립 후 시행

라. 주요 점검 사항

1) 시설물 매몰, 파손, 수압 상태 등 확인

2) 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

3) 보온·도색 공사 검수 병행실시

4) 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 불량 대상 조사

5) 노후 소화전(30년 이상) 점검 실시

6) 보온·도색 대상 조사 병행실시

7) 급격한 밸브 조작에 의한 역류 발생 방지

마. 결과제출: 2018. 11. 7.(수) 한(보온·도색공사 검수 10. 10. 한)

※ 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 각 119안전센터는 상반기 일제점검 자체 계획을 수립하여 시행하시고, 일제조사에 누락되는 대상이 없도록 결과보고 서식에 맞게 정확히 입력

나. 119행정정보시스템 출수 사진 입력 및 사진 최신화

다. 소방용수시설 일제점검시 복장은 활동복 또는 기동복에 기동모 착용

라. 소방용수시설 일제점검·정비시 착오로 인한 상수도배관 밸브 잠금으로 지역단수 및 녹물의 역류로 인한 민원이 발생하지 않도록 현장대응단 및 각 119안전센터장은 사전교육을 철저히 실시하고, 직원의 안전사고 예방에 만전을 기해주시기 바랍니다.

붙임 1. 2018년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 일제점검 대상 1부.

3. 보온·도색 실시 대상 1부.

4. 소방용수시설 일제조사 결과(제출서식) 1부.

5. 보온·도색 검수조서 1부.

6. 2018년 도색 및 보온대상 제출서식 1부.

7. 노면표시 및 태양광조명블럭 제출서식 1부.  끝.

	도봉소방서장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,도봉119안전센터장,창동119안전센터장,쌍문119안전센터장
담당자	김운		대응총괄팀장	이상석		재난관리과장	이승교		소방서장	10/01 최성희
협조자
시행	재난관리과-5369	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서	/
전화	02-3492-4842	/전송		/	regista@seoul.go.kr	/	대시민공개