문서번호	정수시설과-3000
결재일자	2018.10.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
함인석		백상희	10/01 서대훈
협 조

침전지 상부바닥 정비공사 감독 수행 보고

2018.  7.

정수시설과

침전지 상부바닥 정비공사 감독 수행 보고

침전지 상부바닥 정비공사 감독업무 수행중 현장 실정보고 및 조치의견을 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 침전지 상부바닥 정비공사

○ 공사내용 : 에폭시 레진몰탈 2,227㎥, 에폭시 탑코팅 6,493㎡

○ 계약기간 : 2018.5.29. ~ 12.20.

○ 사 업 비 : 290,257천원

○ 계약업체 : ㈜태영티에스 김춘규

□ 보고내용

○ 침전지 계열별 측면 구조물의 안전을 확보 하고자 구조물 철거작업 중  기존 구조물과 지면의 높낮이가 30~40cm정도 발생되어

○ 침전지 미관저해 및 향후 침전지 작업시 장비투입에 따른 안전의 우려가 있어 보완필요

□ 조치의견

○ 구조물 철거로 인하여 발생된 높낮이를 토사로 채워 조정하고자 함

- 콘크리트 구조물을 제거한 공간을 기존 침전지 상부바닥 높이만큼 토사(마사토)로 채우고 다짐 후 기존 잉여 잔디식재

○ 시공방법

- 신속한 작업 추진을 위하여 기 계약되어 있는 시설물 연간단가 업체에 작업을 지시하여 추진

- 토사시공 물량 및 금액 : 2,820,000원

‣ 1계열(23.48㎥) ×  4계열 = 94㎥

‣ 1㎥당 30,000원(자재비: 20,000원, 시공비 : 10,000원)

‣ 94㎥ × 30,000원 = 2,820,000원.  끝.