문서번호	하천관리과-13895
결재일자	2018.10.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		청계천관리팀장	하천관리과장
조현범		代조현범	10/01 손경철
협조
	하천계획팀장		이승우

지방하천 제방 정밀점검 용역

중간보고회(자문) 결과 보고

2018.  9.

물순환안전국

(하천관리과)

지방하천 제방 정밀점검 용역

중간보고회(자문) 결과보고

지방하천 제방 정밀점검 용역과 관련 중간보고 및 자문회의를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 지방하천 제방 정밀점검 용역

○ 용역기간 : 2018.4.09. ~ 2018.11.04.(210일)

○ 용 역 비 : 307,000천원

○ 용 역 사 : ㈜한국재난연구원 외 1개사(케이에스엠기술(주))

※ 대상시설물 현황

구분	개소	연장(km)	해당 시설명	비고
계	21개 하천	159.2
강북하천	9개 하천	85.9	홍제, 향동, 창릉, 청계, 방학, 당현, 우이, 묵동, 정릉천
강남하천	12개 하천	73.3	반포, 탄천, 양재, 목감, 도림, 시흥, 사당, 고덕, 대사골, 오류, 여의, 망월천

□ 중간보고회(자문) 개요

○ 일   시 : 2018. 9. 21.(금) 10:00 ~ 12:00

○ 장   소 : 서소문별관 1동 8층 공용회의실

○ 참 석 자

- 서울시(6) : 하천관리과장, 팀장 및 담당 5명

- 용역사(4) : 한국재난연구원 사업책임기술자 외 3

- 자문위원(2)

연 번	성 명	소 속	비 고
*	***	***	*********
*	***	*******

○ 자문안건

- 외관조사, 상태평가 등 정밀점검 수행 결과 검토

□ 주요 의견

○ 자문위원 의견

- 결함위치 표시된 측점 No.는 해당 하천(정비) 기본계획의 보고서 명칭, 수립년도를 정확히 기술할 것

· 결함위치를 표시할 시에는 해당하천의 좌안, 우안을 명확히 하고, 가장 최근의 하천기본계획상의 측점 No.도 기술할 것

- 묵동천 화랑대역지점 우안 제방에 설치된 구조물(재활용센터)에 대한 조사·분석사항을 기술할 것(타 하천도 유사사례 있는 경우 포함하여 기술)

- 제방 시설물에 포함되는 “통문”에 대한 내용을 검토 보완할 것

- 각 하천별 특성에 맞는 위험요소를 사전 조사하여 관리 필요

- 각 구청별 피해조사 및 보수 이력에 대한 자료 보완 필요

- 양재천, 탄천 등 제방 단면의 안전성검증을 위해 대표단면에 대한 추후 점검방안 제시 필요

○ 기타 의견

- 상태평가시 각 하천별 중요부재가 누락되지 않도록 하고, 상태평가 기준을 제시할 것

- 각 하천별 주요 손상 위치도를 별도 작성하고, 손상규모가 증가한 사항에 대해서는 증가 원인을 상세 기술할 것

- 보수가 필요한 사항에 대해서는 우선순위 선정 기준을 제시하고 이에 근거하여 우선순위를 결정할 것

- 금년 집중호우 발생에 따른 제방 손상 여부를 재확인(조사)할 것

- 제방에 진·출입로 및 경사로 추가 설치 여부 및 안전성 검토할 것

□ 조치계획

○ 자문 결과를 용역사에 통보하여 용역 추진시 반영토록 조치

□ 행정사항

○ 본 용역에 포함된 자문비로 외부전문가 자문비 지급 조치

붙 임 : 1) 자문의견서 각 1부.

2) 참석자 서명부 1부.

3) 중간보고회 사진 1부.

4) 중간보고회 자료 1부.  끝.