문서번호	광나루안내센터-1432
결재일자	2018.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		광나루안내센터장
임병기		10/02 동찬수
협 조
	주무관		안기정

청소선 서울912호(기관) 임시검사 수리 완료 보고서

청소선 서울912호(기관)선박수리 완료 보고서

선박 안전법 제10조(임시검사), 동법 시행규칙 제21조(임시검사) 및 별표15(기관개방검사 기한)에 의거  청소선 서울912호에 대하여 수리 및 중간검사 수리를 완료하고 그 결과를 보고합니다.

□ 추진개요

선박 안전운항을 위하여 선박안전법 법령에 따라 선박 임시검사 차 수리하고 이행하여 선박 안전운항에 필요한 시설을 선박안전기술공단 검사기준에 합격판정을 받을 수 있도록 함.

□ 검사대상 선박

청소선 서울912호 중간검사

□ 대상선박 제원

선 명	총톤수	주 요 촌 법 (L * B * D)	선질	주기관	보기관	용 도
청소선 서울912호	18톤	15.40*6.00*1.40	강	디젤2대	디젤1대	기타선 (부유물 수거 및 방제)

설치기관 : 주기관(커민스 6CTA8.3M x2기)

보기관(커민스 6BT5.9DMG x1기)

□ 선박수리 내역

선박 수리기간 : 2018년 8월 8일 ~ 10월 7일(착수일로부터60일)

청소선 서울912호

가. 주기관

- 엔진, 감속기, 터보분해점검 및 시운전

- 청수쿨러 분해점검 및 약품세척

- 연료분사펌프(플런저)수리 테스트

- 각종 가스켓, 밸브관련 부품 교체·수리

- 연료필터, 오일필터, 엔진오일 교체

나. 보기관(발전기)

- 엔진, 터보분해점검 및 시운전

- 청수쿨러 분해점검 및 약품세척

- 연료분사펌프(플런저)수리 테스트

- 각종 가스켓, 밸브관련 부품 교체·수리

- 연료필터, 오일필터, 엔진오일 교체

선박안전기술공단(KST)검사(임시검사)

가. 주기관(좌,우현) 및 보기관 검사(2018.9.3.10:30~11:30)

- KST검사관2명, 엔진관련업체 사장외2명 입회 검사

나. 선박 시운전 검사(총괄검사)

- KST검사관, 청소선 담당자, 현장감독관2명 입회 검사

① 엔진(주,보기관)작동상태 및 선체전반 확인(이상무)

다. 현장 감독관

- 청소선 서울912호 선장 임병기

첨 부 : 선박 수리공정 사진 1부.  끝.