투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(제25호 태풍 콩레이 대비 사전준비 철저)

1.업무지시현장 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 주식회사 이산외 49개 현장

2.작 성 일 자 : 2018-10-04 12:10:32

3.지 시 내 용

1. 제25호 태풍 ‘콩레이’가 시속 19km의 속도로 북상하고 있으며, 10월 6일부터 7일까지 우리나라에 직접적인 영향을 줄 것으로 전망되고 있습니다. ※ 예상강수량(5일부터 6일까지) : 50~120mm

2. 태풍으로 인한 호우, 강풍 피해가 발생하지 않도록 다음 사항을 참고하여 만반의 준비를 해 주시기 바라며, 태풍 종료 시까지 취약지역(시설)에 대한 집중 점검·정비를 실시하시기 바랍니다.

【사전대비】

- 기상특보 발표시(태풍, 호우주의보, 호우경보 등) 관련 근무자 정위치 등 단계별 상황관리 철저

- CCTV, 현장관리관 등 활용 실시간 현장상황 모니터링 및 상황전파

【현장조치】

- 산사태, 붕괴우려가 있는 취약 시설 및 지역에 대한 예찰활동 강화

- 저지대, 재난취약지역 및 침수위험지역 사전 통제, 둔치주차장 차량 통제 및 이동조치

- 위험징후 발견 시 즉각적 응급조치와 주민 사전 대피 조치

- 집중호우 대피 지하차도 펌프시설 점검·정비 및 침수시 통제 등 안전조치

- 호우 시 지하차도, 하천 내 하상도로, 산책로, 공원 출입통제 강화

- 하천 주변 등 위험 공사장 작업 중지 및 사전 출입 통제 등 안전조치 강화

- 공사장 가림막, 가시설, 타워크레인 등 전도방지 조치

- 그늘막 등 폭염저감시설로 인한 인명피해가 발생하지 않도록 해제 및 결박조치 등

【사전대비】

- 취약지역 빗물받이 점검·정비 및 덮개 제거

- 강풍대비 현수막, 간판, 옥상 조형물 등 체결상태 점검 및 결박, 제거

- 터파기 공사장, 하천변공사장 등 위험 공사장 점검

- 저지대 침수 대비 배수펌프 준비 및 점검

- 호우대비 하천예경보 방송 및 태풍 통과 전일 하천 진입금지 준비

- 공사장 유수장애 가물막이 제거 조치

※신월빗물저류시설현장 비상저류 준비철저(근무자 지정, 수문작동 점검 등)

붙임 : 서울시 공문 1부.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							한승균			치수시설과장					代이병환					방재시설부장					10/04 이임섭
협조자
시행			방재시설부-12742									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 (무교동)															/
전화		3708-8772						/전송			3708-8756					/	lovenear@seoul.go.kr												/	대시민공개