	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림(현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난관리과-6373(2018.9.28.)호 “2018년 하반기 소방용수시설 일제점검‧정비 계획 알림”

나. 재난관리과-238(2018.1.10.)호 “2018년 관악소방서 소방용수 업무추진 기본계획 보고”

2. 동절기 대비 2018년 하반기 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사)계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2018. 10. 1 ~ 10. 31.(1개월)

나. 점검대상 : 총 1,019개소 ※ 다용도 소화전 검사제외

계	소화전		저수조	급수탑	비상소화장치	비상소방용수
	지상식	지하식
1,019	167	785	2	1	61	3

다. 점검방법 : 각 팀별 주간근무시 오전중 출장조사

※ 전일 야간 근무자 출동대기(초과근무 09:00~13:00/4시간)

라. 주요점검사항 및 유의사항

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부 등 확인

2) 주차구획선 내 소화전 설치여부 조사

3) 노후소화전(30년이상) 14개소 조사 병행 실시

4) 소방차 통행로 노면표시 및 태양광조명등 설치상태 조사

※ 태양광조명등 점검은 해당 팀 야간 펌프차 기동순찰시 병행 실시

5) 급격한 밸브 개폐 조작 금지 및 밸브개방 순서에 따라 점검

※ 소화전용 밸브를 개방 → 제수밸브(폐쇄 시 역순)

6) 다용도 소화전(제수변) 점검 금지

마. 점검결과제출 : 2018.11.8.(수) 한

붙 임  1. 2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 2018년 하반기 소방용수시설 일제조사 일정(현장대응단) 1부.

3. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 소방차 통행로노면표시 및 태양광 조명블럭 설치 점검 결과(서식) 1부.

5. 주차구획선 조사결과(서식) 1부.

6. 소화전 개폐 점검 시 유의사항 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	정통일		진압1대장	홍성기		지휘1팀장	전정환		현장대응단장	10/04 민원석
협조자
시행	현장대응단-7607	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 현장대응단(봉천동)	/	fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-874-7119	/전송	02-874-7119	/	2016021532@seoul.go.kr	/	대시민공개