문서번호	서울특별시차량정비센터-11850
결재일자	2018.10.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	소장
임근식		이광천	10/05 신용휴
협 조

근무환경 개선을 위한

자동문 설치 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  10.

서울특별시 차량정비센터

근무환경 개선을 위한

자동문 설치 계획보고

판금반 샌드위치 판넬 정비고는 서편이 개방된 형태의 건물로 하절기에는 오후가 되면 직사광선에 노출되고 동절기에는 개방으로 인한 외기 노출로 근무환경이 열악하여 적당한 방법으로 시설 설치를 검토, 시행하여 근무 여건을 개선코자 함

판금반 전경

Ⅰ		판금반 현황

❍ A동 정비공장 : 철골구조, 576㎡

- 외벽 : 샌드위치 판넬

- 내부 오버헤드 크레인(2.5t) 설치 운영

❍ 개구부 현황

- 폭7.86 × 높이5.1   경간 6개

Ⅱ		시설 설치 검토

순번	시설명	소요예산	검토의견	시설사진
1	오버 헤드 도어	약150,00천원	구조적으로 가장 안정적이나 크레인과 간섭이 발생하고 하중이 과다하여 현 구조에는 설치 불가
2	스피드 도어	약45,000천원	폴리벨트 직조 SHEET로 안정성을 떨어지나 설치 가능하고 어느 정도 외기 차단 가능
3	차양막	약18,000천원	하절기 직사광선 차단은 가능하나 동절기 외기차단은 어려운 구조

Ⅲ		설치 시행계획

❍ 설치 시행

- 스피드 도어로 설치 결정

- 소요예산 : 약45,000천원(6경간 × @7,500천원)

- 우선 2경간 설치

사유 : 우리가 설치코자 하는 사양은 스피드 도어, 6경간, 폭7.0×높이4.5m          인데 워낙 대형이어(제작사 사양 최대 폭 6m) 운영 안정성에 대          한 검증이 필요하며 시범설치하여 운영하여 보고 장단점을 파악           후, 보완하여 설치 필요(문제 없으면 예산 상황에 따라 추가 설치)

❍ 시행계획

- 소요예산 : 약15,000천원

- 설치내용 : 스피드 도어 2경간(폭7.0×높이4.5m)

- 계약방법 : 수의계약(사유 : 금액이 저가)

- 설치업체 : 견적 저가업체

- 설치기간 : 계약 후 15일이내

- 예산과목 : 차량정비센터, 효율적인차량정비, 차량정비센터 시설유지보수, 시             설비(노후기계설비교체).  끝.