문서번호	시설보수과-7624
결재일자	2018.10.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		代강연홍	10/05 김용제
협조

“개봉철도고가”점검 결과보고 (점검일:‘18.10.5)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

강서도로사업소

시설보수과

“개봉철도고가”점검 결과 보고

□ 시설물개요 : 개봉철도고가

개 요	폭(B):22m, 연장(L):148m	법정구분	안전성평가	준공년도
위 치	구로구 개봉동 235	2종	D등급	1977년

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2018. 10. 5(금)

○ 점 검 자 : 시설담당자 외 1명

○ 점검위치 : 교량 상·하부

○ 점검내용

위 치	점검 및 적출 내용	손상물량	조치계획	비고
교량상부 교량하부	- S1~S6구간 보수부위 점검 - S1 보수부위 점검	-	특이사항없음 (주의관찰)

□ 점검사진

교량 상부(S1~S6) 김포방면 --- 지속관찰	교량 상부(S1) 보수부위 --- 지속관찰
교량 하면(S1,G7) 보수작업 예정 --- 10.12(예정) (공중비계 가시설 설치)	바닥판 하면(S1,G2) 보수작업 예정 — 10.12(예정) (공중비계 가시설 설치)