문서번호	도시관리과-10356
결재일자	2018.10.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도시경관팀장	도시관리과장
박흥기		한영환	10/05 임창수
협조	주무관		심상훈
	전문관		서신석

제6차 경관사업 자문회의 결과 보고

(경복궁역 앞 주변 및 독산1동 최종보고, 10.04.)

2018. 10.

도시계획국

(도시관리과)

제6차 경관사업 자문회의 결과 보고

(경복궁역 앞 주변 및 독산1동 최종보고/자문)

내실 있는 경관 개선사업(설계용역)의 추진을 위하여 제6차 경관사업 자문회의를 개최하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		자문 개요

❍ 일    시: 2018. 10. 04.(목) 14:00~17:00

❍ 장    소: 서소문청사 2동 3층 공용회의실

❍ 참 석 자(12명)

- 자문위원(3명)

· 이희정(서울시립대학교 교수)

· 백지혜(디자인스튜디오라인 대표)

· 유송영(현대건설<주> 부장)

- 서 울 시(1명) : 도시경관팀장

- 자 치 구(6명) : 주관과(팀)장, MP 및 용역 책임기술자 등

❍ 자문대상: 2건(최종보고/ 자문)

- 종로구 경복궁역 앞 주변 경관사업 기본 및 실시설계용역

- 금천구 독산1동 일대 경관사업 기본 및 실시설계용역

※ 자문회의 개최 사진

경복궁역 앞 주변 경관사업		독산1동 일대 경관사업

Ⅱ		주요 자문의견서

□ 경복궁역 앞 주변 경관사업 기본 및 실시설계용역

❍ 바닥포장 디자인 관련

- 주차금지 라인마킹과 포장재료 분리선을 가급적 일치 권장(자하문로 2길)

- 콩자갈 포장 및 화강석포장은 보행성과 내구성 확보를 위한 시공 상세 추가 검토 필요(자하문로 2길, 사직로1길)

❍ 포켓스페이스 조성 관련

- 대상지 내부 4와 5는 골목길 폭이 좁은 관계로 플랜터 조성 방식 대신 기능에 지장 없는 선에서 산책로(ex. 녹지+디딤석 보도)스타일 권장

❍ 야간조명 관련

- 가로등 LED 교체시, 가로등 색온도는 문화재에 준하는 기준으로 하여 역사성의 정체성 부각 필요

□ 독산1동 일대 경관사업 기본 및 실시설계용역

❍ 콘셉트 및 디자인

- 우시장 재생사업이나 어린이 교통시설 정비, 문화예술 연계 등 고려 필요

- 버스 쉘터에 대한 특화된 디자인 적용 권장

❍ 범안로 15길 환경개선

- 확장된 보도는 제안(안) 보다는 벚꽃로 18길 환경개선 조성 방식(ex. 녹지+보도+녹지)이 보다 경관향상 효과적임을 고려

❍ 벚꽃로 18길 환경개선

- 태양광블럭 및 고보조명 대신 지중등 설치하여 벚꽃로 야간경관을 개선하여 지역의 명소화 권장

Ⅲ		향후 계획

❍ ’18.10.~11.  기본 및 실시설계용역 완수(준공)

❍ ’19.02.~11.  공사 시행

Ⅳ		행정 사항

❍ 자문의견서는 종로구 및 금천구 통지하여 반영토록 조치

❍ 자문위원 수당 지급 : 450천원

- 150천원(2시간 이상)/1인 X 3명

- 예산과목: 도시관리과, 도시관리의 질적수준제고, 도시건축공동위원회 운영 등, 소외․낙후지역 도시경관개선, 일반운영비, 사무관리비

붙임  1. 자문의견서 1부

2. 자문위원 서명부 1부

3. 자문의견서(위원별) 1부

4. 보고자료(경복궁역 앞 주변 및 독산1동 일대 경관사업) 2부.  끝.