문서번호	시설보수과-7743
결재일자	2018.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		代윤동원	10/10 代김상두
협조

2018년 하반기 정기점검 결과보고

(시설명 : 여의2교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

강서도로사업소

시설보수과

2018년 하반기 정기점검 결과보고

□ 시설물명 : 여의2교

시설물개요	폭: 40m, 연장: 220m	법정구분: 2종		상태등급 : B등급	준공년도: 1990
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김 규 춘
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김 규 춘
			토목운영6급			조 정 갑

○ 점검일시 : 2018. 10. 5(금)

○ 점검구간 : 교량 상부(보행로, 차도)

○ 이전 점검 적출 및 조치사항

이전 점검 적출 및 조치사항					조치후 이상 발생 여부	비고
연번	위 치	손 상 내 용	규 모	조 치 내 용
1	점검통로	점검사다리 앙카볼드등 이상여부 점검	10a	특이사항 없음	-
2	A1,P2	신축이음누수덮게 파손	2EA	정비 완료 (2018년 일상유지)	-
3	배수관	누수에의한 낙수	4EA	정비 완료 (2018년 일상유지)	-
4	교량상부	포트홀 등 포장부 노후 (영등포→여의도)	1~4차로	정비 예정 (2018년 일상유지)	-

○ 금회 점검 적출사항

연번	위 치	손 상 내 용	규 모	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진 번호
1	보행로	빗물 부분 체수 여부	-	특이사항 없음 (주의관찰)	-	(1)
2	교량상부	신축이음 균열 여부	-	특이사항 없음	-	(2)
3	교량상부	파손 및 포트홀	5*1 (2EA)	정비 예정 (2018년 일상유지)	-	(3)
4	교량상부	연석부 박리	0.3㎡	정비 예정 (2018년 일상유지)	-	(4)

따로붙임  점검사진 1부. 끝.

□ 점검사진

사진	점검내용	사진	점검내용
(1)	보행로 체수 여부 – 지속관찰	(2)	신축이음 점검 – 이상없음
사진	점검내용	사진	점검내용
(3)	교면포장 파손 및 포트홀 - 보수예정	(4)	연석부 균열 및 박락 – 보수예정