문서번호	기전과-4867
결재일자	2018.10.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	10/11 박기범
협 조
	주무관			김현태

터널 재난방송 수신성능측정 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10

남부도로사업소

(기  전  과)

터널 재난방송 수신성능 측정 추진계획

터널내에 유사시 재난상황 정보를 제공하여 신속하게 대처하게 할 수 있도록 DMB 및 라디오 재난방송 수신성능 측정을 통하여, 터널 안전 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

◯ 도로터널 재난방송 수신성능 측정결과 및 조치계획 제출

(도로시설과-8534, 2018. 8. 8)

□ 측정대상 : 총 4개소

터 널 명	터널연장 (m)	방재등급	설 치 기 준	금회 측정	비고
상 도 터널	568	3등급	◯	◯
호암2 터널	605	3등급	◯	◯
국사봉 터널	320	4등급	△	◯
난 곡 터널	360	4등급	△	◯

※ ◯(기본시설) : 500m이상, 3등급 이상 터널

△(권장시설) : 200m 이상 4등급 터널

□ 터널 중계설비 수신환경측정 추진계획

◯ 조사대상 : 상도, 호암2, 국사봉, 난곡터널

◯ 측정항목

구 분	재난방송 주관사	기타 방송사
지상파 DMB	KBS(KBS Star)	MBC(myMBC)
FM radio	KBS(KBS FM)	MBC(MBC FM)

◯ 측정업체 : 한국전파진흥협회(수의계약 시행)

◯ 조사내용

- 방송매체별 한국전파진흥협회 기술지준에 의한 성능측정

- 중계장치 작동상태, 수신안테나 설치위치 등 적정여부 점검

- 기타 중계설비, 누설동축케이블 등 개선방안 제시 등

◯ 사업기간 : 계약일로부터 7일

◯ 소요예산 : 5,480천원 (685천원×4개소×2(쌍굴) )

◯ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 공공요금관리, 시설비

□ 향후계획

◯ 2018. 10. 추진계획 수립 및 수신환경측정

◯ 2018. 11. 측정결과 제출(도로시설과).    끝.