내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	공동조사 복구 요청(18-1단계 8차-29건)

2018-1단계 노면하부 공동탐사용역으로 발견한 공동에 대한 조사서를 아래와 같이 송부하오니 안전 사고 예방을 위해 빠른 시일 내(긴급공동 즉시)에 복구 조치하시고, 그 결과를 2018.11.9일까지 제출(붙임2,3)하여 주시기 바랍니다.

< 공동복구 조치 착안사항 >

1. 공동복구는 친환경 공법을 원칙으로 하고, 기존 굴착방식의 방법은 원인조사가 필요한 대상에만 적용

2. 굴착 원인조사 대상 기준

1) 공동 중심(천공점)에서 1.5m 이내에 하수관로나 맨홀이 있는 곳

2) 친환경 공동복구 중 굴착원인조사가 필요하다고 판단하여 중단한 공동

3. 친환경 공동복구 유의사항

1) 충진재 주입을 관찰하여 충진재료가 차오르는 경우는 빈 공간을 채운 후 고무패킹과 상온아스콘으로 포장(천공홀) 복구

2) 추정량의 1.5 ~ 2배를 주입하여도 충진재가 차오르지 않는 경우는 주입을 중단하고, 굴착원인조사 실시

붙임 : 1. 공동관리대장 1부.

2. 공동조사서 1식(메일 송부).

3. 공동굴착복구 조사서(양식) 1부.

4. 친환경 공동복구 결과보고서(양식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시 서부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 북부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 성동도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 강서도로사업소장(도로보수과장)
주무관	정호운		도로굴착관리팀장	김근용		도로관리과장	10/16 박문희
협조자
시행	도로관리과-15459	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8 프리미어플레이스빌딩 6층	/
전화	02-2133-8186	/전송	02-2133-0765	/	goodday@seoul.go.kr	/	부분공개(5)