문서번호	조경과-13755
결재일자	2018.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장		푸른도시국장
변동풍	송동명	문길동		10/17 최윤종
협 조

2018년 가로변 제설제 피해방지 사업 추진계획

푸른도시국

(조경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2017 가로변 제설제 피해방지 사업 추진계획

겨울철 제설제로 사용하는 염화칼슘으로부터 가로변 수목(가로수, 띠녹지) 의 제설제 피해방지 사업 추진계획을 수립하여 시행하고자 함

1		추 진 배 경

□ 잦은 강설에 제설제 사용량 증가와 이에 따른 수목피해 발생

○ 2011년 봄철 피해내역

- 가로수 : 메타세쿼이아 등 3종 811주

- 띠녹지 : 키작은나무 250,700주

○ 최근 3년간 봄철 피해내역

(단위 : 주)

년 도	합 계	가 로 수	키작은 나무	비 고
합 계	22,779	32	22,747
2015년	6,570	-	6,570	회양목, 산철쭉 등
2016년	7,357	27	7,330	은행나무, 회양목 등
2017년	8,852	5	8,847	왕벚나무, 회양목 등

□ 최근 3년간 추진실적 – 띠녹지 가림막

년 도	합 계	2015년	2016년	2017년	비고
사업비(백만원)	1,285	400	475	410
설치실적(㎞)	1,024	320	349	355

□ 고농도의 염류가 토양에 집적되거나 잎에 흡착됨으로써 뿌리의 손상 또는 발육부진 양분과 수분 부족에 의한 괴사현상 발생

2		추 진 개 요

○ 추진기간 : 2018.11.15.~2019. 3.15.

○ 대 상 지 : 시(市)관리 도로 257개 노선 374㎞

○ 추진내용

- 염화칼슘 피해 우려 가로수 방호거적 설치 및 관리

- 가로변 띠녹지 제설제 차단막 설치 및 관리

- 염화칼슘이 포함된 눈 외부 반출

○ 추진방법 : 자치구에 사업비를 재배정하여 설치 및 관리

○ 사 업 비 : 507백만원

3		추 진 내 용

□ 염화칼슘 피해 우려 가로수 방호거적(비닐+부직포)을 설치 및 관리

□ 띠녹지 제설제 차단막 설치 및 관리

○ 제설제가 포함된 눈 녹은 물이 차단막을 통과하지 못하도록 안쪽에 비닐을 덧대어 띠녹지와 이격하여 보도경계 중앙 또는 바깥쪽에 차단막 설치

○ 차단막 지지대(이형철근) 머리부분을 둥근형태나 덮개를 씌우고 균일한 높이로 설치

○ 수시 가림막 훼손여부 점검하고 정비 관리

□ 염화칼슘이 포함된 눈은 가로수 및 띠녹지에 쌓아두지 말고 즉시 반출

○ 나무돌보미 활동으로 가로수와 띠녹지 눈치우기 장려

○ 내집 내점포앞 눈치우기 활동으로 띠녹지 등에 쌓아두지 않도록 안내

○ 자체인력, 장비를 활용하여 눈이 얼기 전 치우기 실행

4		추 진 일 정

○ 2018.10. : 계획 수립 및 예산 재배정

○ 2018.10.~11. : 제설제 피해방지 시설 자재 구매

○ 2018.11.~2019. 3. : 제설제 피해방지 시설 설치 및 관리

○ 2019. 3. : 제설제 피해방지 시설 철거

5		소 요 예 산

○ 예 산 액 : 507,547천원

○ 예산과목 : 푸른도시국 조경과, 생활주변 녹지확충, 녹지보전 강화, 가로수 생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충, 재료비

6		행 정 사 항

○ 자치구 세부계획 수립 후 추진

○ 제설제 피해방지 사업 추진실적 제출 : 2018.11.23.(금)까지

○ 시(市)관리 도로의 가로수 및 띠녹지의 제설제 피해방지 시설설치에 예산집행

붙임  1. 2018년 제설제 피해방지 사업 예산 재배정 내역서 1부

2. 2018년 제설제 피해방지 사업 실적 보고서식 1부.

3. 제설제 차단막 설치방법 사례 1부.

4. 2017년 제설제 피해방지 사업 추진실적 1부.  끝.