비상구 관리실태 등 확인조사서(수정) 보고(엘르***)

확인일:2018.10.12.

대상명	*****		위 치	**************
대표자	***	전화번호	*** ***************		주용도	숙박시설
규 모	철근콘크리트조 13/2층, 1개동 연면적 3,335.17㎡ (일부일 경우 : 사용층 층 , )

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	특이사항 발견치 못함
비상구 훼손행위	특이사항 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 등 발견치 못함
비상구 변경행위	특이사항 발견치 못함
특이사항	- 3층 307호 휴대용비상조명등 점등 불량 - 11층 완강기 파괴장치 미비치 (건축물 대장상 10층임) ※ 상기 대상은 건축물 대장상 4층을 5층으로 운영하고 있어 11층까지 완강기 설치 대상임.	조치명령
참 고	관계자에게 비상구 적정 관리토록 안내 실시함

※ 사유 : 조사결과에 대한 건축물 대장상 층별 운영내용 등 보완

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박래성		김성문		10/17 고재일
협조	정성현