문서번호	기후대기과-19521
결재일자	2018.10.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	배출관리팀장	기후대기과장
김종호	김원균	10/17 신대현

저녹스버너 설치완료 사업장 현장확인 결과보고

2018.10.

기후환경본부

(기후대기과)

저녹스버너 설치완료 사업장 현장확인 결과 보고

저녹스버너 설치 완료 후 보조금 지급 요청서가 접수되어 해당 사업장의 저녹스버너 설치 현장을 확인하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 일    시 : 2018.10.16.

○ 점 검 자 : 공업8급 김종호 (※ 저녹스버너 설치업체 직원 참여)

○ 점검대상 :  **** 등 10개 사업장, 20대

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 일치 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 부대시설 적정 설치 여부 등

□ 점검결과

연번	관리 번호	점검 일자	지원대상	지원 시설	용량 (톤/hr)	버너 제작사	버너 모델	점검결과							비고
								버너모델 및 수량	보일러 용량 및 수량		부대시설 적정설치		저녹스버너 성능 만족도
1	209	10 .16	㈜에이렘	보일러	0.33	(주)수국	MAXI25 (LX)	적정	적정		적정		적정
2	210	10 .16	㈜에이렘	냉온 수기	2.19	(주)수국	P9M (LX)	적정	적정		적정		적정
3	211	10 .16	㈜에이렘	냉온 수기	2.19	(주)수국	P9M (LX)	적정	적정		적정		적정
4	266	10 .16	㈜에이렘	보일러	0.33	(주)수국	MAXI25 (LX)	적정	적정		적정		적정
5	418	10 .16	로얄사우나	보일러	0.5	한국 미우라 공업 ㈜	LGXL -05	적정	적정		적정		적정
6	333	10 .16	㈜휴네트 개발	보일러	0.5	한국 미우라 공업 ㈜	LGXL -05	적정		적정		적정		적정
7	334	10 .16	㈜휴네트 개발	보일러	0.5	한국 미우라 공업 ㈜	LGXL -05	적정		적정		적정		적정
8	183	10 .16	맨하탄호텔 사우나	보일러	0.5	한국 미우라 공업 ㈜	LGXL -05	적정		적정		적정		적정
9	184	10 .16	맨하탄호텔 사우나	보일러	0.5	한국 미우라 공업 ㈜	LGXL -05	적정		적정		적정		적정
10	63	10 .16	제일의료재단 제일병원	냉온 수기	0.58	㈜ 수국	P5M (LX)	적정		적정		적정		적정
11	237	10 .16	㈜케이리얼티 제3호위탁 관리부동산 투자회사	보일러	2	㈜ 수국	S-4TG (LX)	적정		적정		적정		적정
12	238	10 .16	㈜케이리얼티 제3호위탁 관리부동산 투자회사	보일러	3.07	㈜ 수국	P92M (LX)	적정		적정		적정		적정
13	239	10 .16	㈜케이리얼티 제3호위탁 관리부동산 투자회사	보일러	3.07	㈜ 수국	P92M (LX)	적정		적정		적정		적정
14	280	10 .16	㈜케이리얼티 제3호위탁 관리부동산 투자회사	보일러	2	㈜ 수국	S-4TG (LX)	적정		적정		적정		적정
15	281	10 .16	㈜케이리얼티 제3호위탁 관리부동산 투자회사	보일러	1.95	㈜ 수국	P9M (LX)	적정		적정		적정		적정
16	335	10 .16	평강교회	보일러	0.3	한국 미우라 공업 ㈜	MAXI-25 (LX)	적정		적정		적정		적정
17	54	10 .16	한강 성심병원	보일러	0.48	㈜ 수국	P4M (LX)	적정		적정		적정		적정
18	55	10 .16	한강 성심병원	냉온 수기	0.48	㈜ 수국	P4M (LX)	적정		적정		적정		적정
19	392	10 .16	한일사우나	보일러	0.64	㈜ 수국	P5M (LX)	적정		적정		적정		적정
20	60	10 .16	호텔 더 디자이너스 동대문	보일러	0.64	㈜ 수국	P5M (LX)	적정		적정		적정		적정

□ 향후계획

○「2018년도 중소사업장 지원 보조금 집행관리 실무요령」에 따라 사업장별 저녹스버너 설치 보조급 지급

○ 성능확인검사 대상 버너는 환경공단에 검사 요청, 검사 후 지급 여부 결정

붙임 : 저녹스버너 설치 현장점검 사진 1부.  끝.