문서번호	급수운영과-18641
결재일자	2018.10.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
서호태		10/17 장종욱
협조	주무관		이문성
	주무관		강영탁

저수조 청소 제외 보고서

(***********)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10. 17.

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

관내 직결급수로 저수조 미사용 확인 요청이 있어, *********에 『저수조  직결급수』현장 확인 후, 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.

《 2018. 10. 17(수) 》

보고자 : 지방시설서기보 서호태

건물 명칭	***********
건물 현황	대 표	관장(유병홍)	소재지	*******
	관리자	안병준	전화번호	*************	건축년도	2013
	건물용도	미술관		건물층수	지하2층/지상3층
저수조 현황	용 량	지하 : 160톤		재 질	SMC
구 분		조 사 내 용
시행 현황	검토 내용	공사 전 : 지하 저수조로 급수 공사 후 : 건물 유입배관 차단 및 우회배관 연결 후 직결급수 사용
	물탱크 철거여부	존치(미사용)
	배관 구조 변경	건물 유입배관 차단 후, 직결급수 연결
	측정 수압	4kg/㎠
검토 및 조치의견		직결급수 배관을 통하여 수돗물 사용 중으로 저수조 청소대상에서 제외하고자 함.

□ 현    황

붙임  현황사진 1부.  끝.