문서번호	시설보수과-2405
결재일자	2018.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설보수과장	난지물재생센터소장
하지훈	이호복	김일운	10/22 代윤석경
협 조
	주무관		김광모
	주무관		최승호

컨베이어벨트 안전점검(진단) 결과보고

2018. 10.

난지물재생센터

(시설보수과)

컨베이어벨트 안전점검(진단) 결과보고

산업안전보건법 개정으로 ’17. 10. 29. 컨베이어 안전검사 제도 신설에 따라 유입, 상암펌프장에 설치된 컨베이어벨트를 안전검사업무 기관에 사전 안전점검을 의뢰하여 실시한 결과를 보고 드림

※ 컨베이어벨트 안전검사 : 컨베이어와 산업용 로봇을 사용하는 사업주가 안전에 관한                             성능이 안전검사 기준에 적합한지 여부에 대하여 안전검사                             기관으로부터 안전검사를 주기적으로 받도록 함으로써 사용 중                             재해를 예방하기 위한 제도

1		추진근거

□ 산업안전보건법 제 36조(안전검사)

□ 산업안전보건법 시행령 제 28조의 6(안전검사 대상 유해▪ 위험기계)

2		점검개요

□ 점 검 일 : 2018.  9. 28. (금)

□ 점검기관 : 한국안전기술협회 엄명석 외 1명

□ 점검대상 : 유입·상암펌프장 설치된 점검대상 컨베이어벨트

3		대상설비 현황

연번	위치	대상설비	길이(M)	대수(대)
1	유입펌프장	#1 고단 컨베이어벨트	86	1
2		#1 저단 컨베이어벨트	145	1
3		#2 고단 컨베이어벨트	74	1
4		#2 저단 컨베이어벨트	80	1
5	상암펌프장	컨베이어벨트	24	1

※ 컨베이어벨트 단위공정별 길이 합산

4		점검결과(지적사항)

위치	대상설비	지적개수	부적합 내용
유입펌프장	#1 고단 컨베이어 벨트	6	회전부 방호덮개 미설치
			비상정지 스위치 미설치
			명판 미설치
			경보장치 미설치
			컨베이어 밑 통로보완 및 접근방지 장치 미설치
			전동기 단자함 커버탈람
	#1 저단 컨베이어 벨트	7	회전부 방호덮개 미설치
			비상정지 스위치 미설치
			명판 미설치
			경보장치 미설치
			컨베이어 밑 통로보완 및 접근방지 장치 미설치
			운송 아이들러 지지대 파손
			낙하방지 플레이트 고정나사 풀림
	#2 고단 컨베이어 벨트	7	회전부 방호덮개 미설치
			비상정지 스위치 미설치
			명판 미설치
			경보장치 미설치
			컨베이어 밑 통로보완 및 접근방지 장치 미설치
			낙하방지 플레이트 미설치
			비상정지장치 미가동
	#2 저단 컨베이어 벨트	7	회전부 방호덮개 미설치
			비상정지 스위치 미설치
			명판 미설치
			경보장치 미설치
			컨베이어 밑 통로보완 및 접근방지 장치 미설치
			낙하방지 플레이트 미설치
			비상정지장치 미가동
상암펌프장	상암 컨베이어 벨트	5	회전부 방호덮개 미설치
			비상정지 스위치 미설치
			명판 미설치
			경보장치 미설치
			컨베이어 밑 통로보완 및 접근방지 장치 미설치

5		행정사항

□ 안전점검 수수료 : 금1,518,000원

○ 지출 예산과목 : 난지물재생센터, 사업비용,영업비용,처리장비,

물건비, 수선유지교체비, 수처리시설 유지관리

□ 지출방법 : 점검기관 세금계산서발행 후 지정계좌입금

6		향후계획

□ 지적사항(부적합 내용)에 대하여 전문업체에 의뢰하여 보수

□ 보수완료 후 안전검사업무 기관에 정식 안전검사 신청

붙임 : 컨베이어 안전점검 보고서 1부. 끝.