문서번호	서남권사업과-9231
결재일자	2018.10.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축계획팀장	서남권사업과장
남성준	김동선	10/23 김윤규

마곡지구 건축계획관련 자문(서면) 결과 보고(제2018-12차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

지 역 발 전 본 부

(서남권사업과)

마곡지구 건축계획관련 자문(서면) 결과 보고(제2018-12차)

Ⅰ	회의개요

□ 기    간 : 2018. 10. 17(수) ~ 10.22(월)

□ 자문방법 : 마곡지구 자문기기구 위원 3명 서면검토 후 의견제시

□ 자문위원 : 3명

○ 신춘규(씨지에스건축 대표), 이선화(지호디자인 대표), 오승훈(경기대학교 교수)

□ 안  건

○ 마곡지구 건축계획 자문 : 총 3건

구 분	대지면적	용 도	층수(연면적)
산업용지 D10-13블럭	1,371㎡	교육연구시설 (연구소)	- 지하3층/지상8층 (7,975.47㎡)
산업용지 D21-3,4블럭	5,949㎡	교육연구시설 (연구소)	- 지하3층/지상8층 (35,476.47㎡)
산업용지 D32-4블럭	1,038㎡	교육연구시설 (연구소)	- 지하3층/지상7층 (5,681.39㎡)

Ⅱ	자문의견

□ 건축계획 등 자문 주요내용

구 분	자 문 의 견
산업용지 D10-13블럭	- 건물입면은 경관계획의 상하부 분절부분에 대한 의도가 불분명하므로 매스 분절을 개선할 필요가 보임 - 주출입구 녹지는 다양하지 않은 수종으로 단순하게 계획하고 주출입구에서 다소 이격 하여 식재하기 바람 등
산업용지 D21-3,4블럭	- 보행친화길변 서비스차량 및 조업공간 계획을 조경으로 차폐식재 계획을 검토 바람 - 주출입구 전면녹지는 횡단보도 이용자 및 건축물 이용자의 자유로운 접근에 불리 하므로 재검토가 필요함 등
산업용지 D32-4블럭	- 옥상정원의 경우 조경을 위한 식재를 위한 단면계획 제공하기 바람 - 주출입구 쪽을 제외한 나머지 영역은 인접건축물에 의해 음영이 발생하므로 검토하여 수종 선정하기 바람 등

※ 협의의견서 별첨 참조

Ⅲ	조치계획

○ 별첨 협의의견이 건축위원회 심의 및 허가시에 검토·반영될 수 있도록 강서구청에  통보하고자 함

붙임  1) 건축심의 협의 의견서 1부, 위원별 자문의견서 각 1부.  끝.