문서번호	급수운영과-19238
결재일자	2018.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
전광록		10/26 代이문성
협 조
	주무관		이문성

순찰점검및 민원처리(2018.10.26.)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

마셔 보면 좋은 물, 알고 보면 아리수

순찰점검 및 민원처리 (노원구) 2018년10월26일(급) 비12~16℃        순찰자 :전광록

관 로 점 검
점검구간	구 경 (mm)	적 출 위 치				적 출 내 용	점 검 내 용
노원구 (관 내)	80~1650	덕릉로-한글비석로-상계로-덕릉로				상수도시설물단차,파손,누수,소음 등	특이사항없음
노원구 (관 내)	80~2200	한천로-월계로-노원로-공릉배수지-무수동길-동일로-덕릉로				“	특이사항없음
현수관로	당현교 : 당현천횡단700mm 2열 지지대,보온카바,누수등 특이사항없음
하천횡단관로	당현교 : 당현천횡단 1500mm 세굴,누수등 특이사항없음
※ 적출내용 예 : 지상 누수, 불량 맨홀 (요철 등), 노면 함몰, 관로상 불법 적치, 기타
배수지 및 가압장
연 번	시설물명		구 분	용 량	적 출 내 용		처 리 내 용	비 고 (수 계)
1	공릉배수지		배수지	17만톤	특이사항없음		1,2,3,4,5.6지 정상운영중	강북아리수
2	월계배수지		배수지	10만톤	특이사항없음		1,3,4정상운영중 2지 청소 완료	구의정수장
3	상계2배수지		배수지	1400톤	특이사항없음		정상운영중	공릉배수지
3	중계가압장		가압장		특이사항없음		정상운영중	공릉배수지
4	상계가압장		가압장		4구역 재개발		정상운영중	공릉배수지
현장(민원) 처리 현황
연 번	주 소			현장 (민원) 처리내용				비 고
1	공릉배수지			1,2,3.4,5,6지 정상운영중
2	월계배수지			1,3,4지 정상운영중 2지 청소 완료
3	샹계 4구역			재개발 지역 점검 침하,누수등 특이사항없음
4	상계 8단지			재개발 지역 점검 침하.누수등 특이사항없음
5	상계 6구역			재개발 현장 점검 침하,누수등 특이사항없음
6	상계동 101-191			101번지 주변 맨홀 소음 고무링설치 및 완료
7	상계동 1116-60			15mm 계량기 확인결과 내부관으로 인한 소출수

밸 브
구 분		계	제 수 변							배기변			퇴수변		기 타 (급수탑,소화전)			처 리 내 용
			400mm 이상			400mm 미만
점 검 누 계		278	88			127				24			12		27
금 일 점 검		3				3												상명초 주변 관로점검
금 일 처 리
유형별 세부 적출 및 처리내용
연번	밸브류번호 (위 치)		밸 브 류				기어박스		밸 브 실											처 리 내 용
			고장	누수 발생	개폐 불량		윤활류 변질	기어 부품 이상	노후 밸브		요철 맨홀 (파손)	맨홀파손		철개전체불량 (소음)		구조물 이상		토사 유입	기타 (침수등)
																재 설치	보수
1
2
3
4
5
6
7

유 관 기 관 공 사 장
연 번	공 사 명	위 치	공 사 내 용	시공사 (연락처)	적 출 내 용	조 치 내 용
1
2
3
4