문서번호	기후대기과-20193
결재일자	2018.10.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	배출관리팀장	기후대기과장
김종호	김원균	10/29 신대현

저녹스버너 설치완료 사업장 현장확인 결과보고

2018.10.

기후환경본부

(기후대기과)

저녹스버너 설치완료 사업장 현장확인 결과 보고

저녹스버너 설치 완료 후 보조금 지급 요청서가 접수되어 해당 사업장의 저녹스버너 설치 현장을 확인하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 일    시 : 2018.10. 19.(금)

○ 점 검 자 : 공업8급 김종호 (※ 저녹스버너 설치업체 직원 참여)

○ 점검대상 :  ********* 등 15개 사업장, 30대

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 일치 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 부대시설 적정 설치 여부 등

□ 점검결과

연번	관리 번호	점검 일자	지원대상	지원 시설	용량 (톤/hr)	버너 제작사	버너 모델	점검결과							비고
								버너모델 및 수량	보일러 용량 및 수량		부대시설 적정설치		저녹스버너 성능 만족도
1	88	10. 19	케이와이 개발 주식회사	보일러	1.50	㈜ 부스타	LES- 150A	적정	적정		적정		적정
2	89	10. 19	케이와이 개발 주식회사	보일러	1.50	㈜ 부스타	LES- 150A	적정	적정		적정		적정
3	90	10. 19	케이와이 개발 주식회사	보일러	0.50	㈜ 부스타	LES- 50A	적정	적정		적정		적정
4	91	10. 19	디에스디엘 주식회사	보일러	1.29	㈜ 부스타	LES- 95A	적정	적정		적정		적정
5	92	10. 19	디에스디엘 주식회사	보일러	1.29	㈜ 부스타	LES- 95A	적정	적정		적정		적정
6	93	10. 19	디에스디엘 주식회사	보일러	1.29	㈜ 부스타	LES- 95A	적정		적정		적정		적정
7	165	10. 19	갤러리아 호텔	보일러	0.32	Baltur S.P.A	BTG 28	적정		적정		적정		적정
8	166	10. 19	갤러리아 호텔	보일러	0.32	Baltur S.P.A	BTG 28	적정		적정		적정		적정
9	167	10. 19	㈜천주교서 울대교구 유지재단	보일러	0.32	Baltur S.P.A	BTG 28	적정		적정		적정		적정
10	170	10. 19	유경	보일러	0.30	Baltur S.P.A	BTG 28	적정		적정		적정		적정
11	386	10. 19	삼봉개발 (주)	냉온 수기	1.95	㈜ 수국	P72M (LX)	적정		적정		적정		적정
12	387	10. 19	삼봉개발 (주)	냉온 수기	1.95	㈜ 수국	P72M (LX)	적정		적정		적정		적정
13	194	10. 19	한국 외국어 대학교	냉온 수기	0.87	㈜ 수국	P60M (LX)	적정		적정		적정		적정
14	249	10. 19	한국 외국어 대학교	보일러	2	㈜ 수국	S-4TG (LX)	적정		적정		적정		적정
15	250	10. 19	한국 외국어 대학교	보일러	2	㈜ 수국	S-4TG (LX)	적정		적정		적정		적정
16	330	10. 19	주식회사 노랑풍선	냉온 수기	0.73	㈜ 수국	P60M (LX)	적정		적정		적정		적정
17	331	10. 19	주식회사 노랑풍선	냉온 수기	0.73	㈜ 수국	S-4TG (LX)	적정		적정		적정		적정
18	343	10. 19	주식회사 노랑풍선	보일러	1.00	㈜ 수국	S-4TG (LX)	적정		적정		적정		적정
19	388	10. 19	삼봉개발 (주)	냉온 수기	1.95	㈜ 수국	P72M (LX)	적정		적정		적정		적정
20	389	10. 19	대한예수교 장로회 열방교회	보일러	0.64	㈜ 수국	PM4M (LX)	적정		적정		적정		적정
21	390	10. 19	천우모터스	냉온 수기	0.73	㈜ 수국	P60M (LX)	적정		적정		적정		적정
22	359	10. 19	숙명여자 대학교	보일러	0.32	㈜ 수국	MAXI- 25(LX)	적정		적정		적정		적정
23	360	10. 19	숙명여자 대학교	냉온 수기	0.68	㈜ 수국	P5M (LX)	적정		적정		적정		적정
24	361	10. 19	숙명여자 대학교	냉온 수기	0.48	㈜ 수국	P4M (LX)	적정		적정		적정		적정
25	362	10. 19	(재)대한 불교조계종 유지재단	냉온 수기	1.50	㈜ 수국	P72M (LX)	적정		적정		적정		적정
26	363	10. 19	(재)대한 불교조계종 유지재단	냉온 수기	1.22	㈜ 수국	P72M (LX)	적정		적정		적정		적정
27	364	10. 19	한일 용역상사	냉온 수기	1.17	㈜ 수국	P100 (LX)	적정		적정		적정		적정
28	391	10. 19	한일 용역상사 (은산빌딩)	보일러	0.32	㈜ 수국	MAXI 25 (LX)	적정		적정		적정		적정
29	384	10. 19	부성물산(주)	냉온 수기	0.97	㈜ 수국	P60M (LX)	적정		적정		적정		적정
30	419	10. 19	정진빌딩	냉온 수기	0.39	㈜ 수국	P4M (LX)	적정		적정		적정		적정

□ 향후계획

○「2018년도 중소사업장 지원 보조금 집행관리 실무요령」에 따라 사업장별 저녹스버너 설치 보조급 지급

○ 성능확인검사 대상 버너는 환경공단에 검사 요청, 검사 후 지급 여부 결정

붙임 : 저녹스버너 설치 현장점검 사진 1부.  끝.