『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-22245		정준석	이준호	10/29 代이준호

성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항
임헌대	은평구 긴급 누수복구	1. 포장점검 - **********, ASP 이상없음 - *********, ASP 이상없음 - *********, ASP 이상없음 - **********, ASP 이상없음 - **********, 보도 이상없음
김동건	마포구 긴급 누수복구	1. *****************, NO.621 - 누수처 없음 2. 현장점검 - ******* : CON'포장복구완료 , 이상없음 - ********* : CON'포장복구완료 , 이상없음 - ********* : CON'포장복구완료 , 이상없음 - ********* : CON'포장복구완료 , 이상없음
오의환	서대문 긴급 누수복구	*포장점검 - **********, 아스팔트콘크리트 이상없음 - *********, 아스팔트콘크리트 이상없음 - *********, 아스팔트콘크리트 이상없음 - *********, 아스팔트콘크리트 이상없음 - *********** 3개소 아스팔트콘크리트 이상없음

2018년 10월 26일 (날씨:비) 금요일

별지서식 #8-1호

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2018-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항
임헌대	은평구 서대문구 마포구 긴급 누수복구	1. *********, NO. 781 - SSP 50 계량기 접합부 누수 - 50㎜ 계량기 박킹교체 2. ****************, NO. 766 - 현장 퇴수작업 3. *****************, NO. 767 - SSP 15 계량기 접합부 누수 - 15㎜ 계량기 앵글밸교체 4. ****************, NO. 782 - 출동확인 옥내누수 5. ****************, NO. 783 - 출동확인 누수처없음 6. ***************, NO. 784 - 출동확인 하수도 7. *****************, NO. 779T871 - SSP 25 계량기 접합부 누수 - 25㎜ 계량기 앵글밸브교체

2018년 10월 27일 (날씨:맑음) 토요일

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2018-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)