문서번호	시설보수과-2448
결재일자	2018.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설보수과장	난지물재생센터소장
하지훈	이호복	김일운	10/30 代윤석경
협 조
	운영과장		최종인
	관리과장		윤석경

「자율 위험성평가」

위험요인 발굴·평가 추진계획

2018. 10.

난지물재생센터

(시설보수과)

「자율 위험성평가」

위험요인 발굴·평가 추진계획

센터 및 위탁업체, 공사업체 모두가 자율적으로 센터내 위험요인 발굴·평가·개선에 힘쓰고 발굴한 위험요인은 서로 공유, 경험을 축적하여 유사재해가 발생하지 않도록 안전활동에 만전을 다하고자 함

1		추진근거

□ 고위험사업장 밀착관리(집중) 대상 선정(PSM 대상 사업장),              중부지방고용노동청고양지청 산재예방지도과-6874(‘18.8.30.)

□ 산업안전보건법 제41조의 2(위험성평가)

□ 고용노동부 고시 제2018-36호(사업장 위험성평가에 관한 지침)

□ ‘18년 밀착관리사업장 운영계획(총리 주재 정부업무보고, ’18.1.23.)

2		추진배경

□ 정부정책 “18년 밀착관리사업장 운영계획” 이행철저

□ 산업안전보건법 및 관련법 준수하여 법적문제 해소

□ 위험요인 발굴, 개선활동 등 센터자체 자율 안전시스템 구축

3		실시개요

□ 실시자 : 센터, 위탁업체, 공사업체 모두

□ 기  간 : 2018. 11. 1일부터 전면 실시

□ 대  상 : 센터 전체지역 내 위험요인(아차사고 유발요인 포함)

□ 방  법 : 발굴한 위험요인을 평가(붙임 2. 참고)하고 개선

※ 내재적 위험요인(아차사고 수준)포함, 사례·경험축적 면에서 공유할만한            센터내 발생하는 모든 위험요인 대상 자율적으로 실시

□ 과  정 : ①발굴 → ②평가 → ③개선 → ④공유 → ⑤제출

4		세부사항

□ 실시과정

위험요인 발굴

발굴자

▶

위험요인 평가

발굴자+관련부서 및 담당자+안전관리자

▶

위험요인 개선

발굴자+관련부서 및 담당자

▶

중요위험요인 및 사례 공유

안전관리자

▶

활동보고서

제출

센터→노동부

□ 실시방법

구분	조치방법	위험요인 예시
아차사고 유발요인 (사고잦은 장소 및 위험요소)	아차사고 잦은 위험장소 및 위험요인 발견 해당장소 사진촬영하여, 안전관리자에게 송부 해당 위험장소, 위험요인 전직원 공유	- 겨울철 빙판길 형성 구간 미끄러지기 쉬운 계단 작업자외 일반인 출입시 사고발생 위험장소
경미한 위험요인 (위험도 8이하)	해당 위험요인 사진촬영 발굴자 직접 위험요인 제거 촬영사진 안전관리자에게 송부 해당 위험요인 사례 전직원 공유	자체 소모품 또는 소규모 예산 자체보수 가능 규모
중대한 위험요인 (위험도 9이상)	해당 위험요인 사진촬영 발굴자 직접 위험요인 제거 못할시 관련 담당자, 안전관리자에게 보고 4-1. 긴급을 요하는 위험요인 소규모 수선비 예산 활용 긴급 보수 4-2. 예산이 많이 소요되고 단기간 해결 어려운 위험요인은 연도별 계획에 반영 조치	예산이 많이 소요되고 단기간 해결 불가능 규모 연도별 계획에 반영하여 해결해야할 위험요인

※ 위험도 계산(붙임 2. 참고)

4		행정사항

□ 중대한 위험요인은 관련부서 담당자, 안전관리자에게 보고

□ 예산이 많이 소요되는 중대한 위험요인은 연도별 계획에           반영조치

□ 발굴한 위험요인은 붙임.3 양식 기재하여 시설보수과 하지훈        주무관 메일 송부(jihun.ha@seoul.go.kr)

5		향후계획

□ 매분기 1일 유해위험발굴평가 보고서 고용노동부 산재예방지도과에 제출

□ 매월 말일 위험요인 발굴평가에 대한 개선활동 보고서 고용노동부        산재예방지도과에 제출

□ 중요 위험요인·사례는 매 분기별 안전보건교육 시 교육하여            공유·경험 축적

붙임 : 1. 밀착관리사업 운영계획, 자율위험평가 가이드라인 각 1부.

2. 위험성평가 실시방법 교육 1부.

3. 위험요인 발굴평가 보고(양식) 1부 . 끝.