문서번호	시설관리과-9058
결재일자	2018.11.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리과장
이준연		11/01 정윤홍
협 조
	주무관			조인영

구의 아리수정수센터 수계(중부수도사업소)

2018년도 도․송수관로 합동점검 결과보고

2018. 10.

	상수도사업본부
	시설안전부

구의 아리수정수센터 수계(중부수도사업소)

2018년도 도․송수관로 합동점검 결과보고

구의아리수정수센터 수계의 중부수도사업소 관내 도․송수관로 정기점검(본    부 ․ 사업소 합동)을 실시하고 결과를 보고 드림.

※관련근거: 2018년 상수도시설물 유지관리 점검계획[시설관리과-1077(’18. 2. 2.)]

□ 점검 개요

❍ 정기점검 주기 : 반기 1회 이상

- 본부 및 사업소 합동점검 1회, 사업소 자체 점검 1회

- 금회 점검 : 구의 아리수정수센터수계 도․송수관로(56.0㎞) 중

중부수도사업소 관내 지역 1㎞(D=1,650~1,650㎜)

❍ 점검 기간 : 2018. 10. 29. ~ 10. 30.

❍ 점검 인원

- 본      부 : 시설6급 유세종, 조인영, 이준연

- 수도사업소 : 시설물담당 등 3명 (순찰반 직원)

❍ 점검내용(육안검측)

- 각종 밸브류 상태 및 안전 여부

- 맨홀 내의 관로 상태와 침수 및 토사적치 여부

- 비포장 구간의 관로 표지(판, 석) 설치 상태

- 맨홀주변의 환경상태 및 침하, 파손 여부 등

- GIS 자료와 현장의 일치여부 등

□ 점검 실적

❍ 밸브류 : 총 6개소

사업소	지 역	계	제수밸브	퇴수밸브	공기밸브	신축관	유량계
계(개소)		6	1	0	2	3	0
중 부	성 북	6	1	-	2	3	-

□ 점검결과

❍ 점검결과 및 지적사항

- 지적사항 없음

사업소	지역	계	밸브실 침수	표지판 훼손 등	누수	철개 관련	매몰	출입 사다리	맨홀 주변	밸브 관련	기타
계 (건수)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중 부	성 북	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 조치 사항

❍ 점검결과를 GIS상수도 시설물 통합관리 시스템에 입력

붙임 : 1. 시설물 점검내역 1부. 끝.