문서번호	환경보전과-1460
결재일자	2018.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	환경보전과장
임한묵	代임한묵	11/01 양경규
협 조

난지연못 및 난지천 수질분석 결과보고 (2018년 10월)

2018. 11

서부공원녹지사업소

환경보전과

난지연못 및 난지천 수질분석 결과보고 (2018년 10월)

1		결 과 요 약

□ 수질측정

○ 측정일시 : 2018. 10. 17.(수) 08:30~09:30

○ 측정지점 : 난지연못 유입-유출부, 난지천 상류-하류 총4개소

○ 측정항목 : BOD 등 11개항목

- 검사의뢰(8) : BOD,SS,총질소,총인,클로로필-a,총대장균군,분원성대장균군,TOC

- 자체측정(3) : 수온, DO, pH

□ 수질등급

○ 난지연못 : 약간나쁨

- 약간나쁨(8월) → 약간좋음(9월) → 약간나쁨(10월)

- 10월 난지연못 유입부 : 약간좋음 / 난지연못 유출부 : 약간나쁨

○ 난 지 천 : 약간나쁨

- 보통(8월) → 약간나쁨(9월) → 약간나쁨(10월)

- 10월 난지천 상류 : 약간좋음 / 난지천 하류 : 약간나쁨

○ 등급 판정 : 환경정책기본법 제12조제2항 환경기준 적용

< 난지연못, 난지천 수질등급 >

‣ 환경정책기본법제12조제2항 환경기준 등급별 수질 및 수생태계 상태

- 약간나쁨 : 상당량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 농업용수로 사용하거나 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.

기준	DO	COD	TOC	SS	총인	분원성대장균군수	총대장균군수	클로로필-ａ
약간나쁨 (호소)	2.0 이상	8 이하	6 이하	15 이하	0.10 이하	200 이하

- 약간나쁨 : 상당량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 농업용수로 사용하거나 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.

기준	DO	BOD	COD	TOC	SS	총인	분원성대장균군수	총대장균군수
약간나쁨 (하천)	2.0 이상	8 이하	9 이하	6 이하	100 이하	0.3 이하

2		측 정 결 과

□ 자체검사 결과

구분	DO(mg/L)	pH	수온(℃)
난지연못 유입	6.20	8.19	19.1
난지연못 유출	6.25	8.49	16.4
난지천 상류	6.17	9.05	16.5
난지천 하류	4.19	8.6	14.1

□ 검사의뢰 결과

○ 난지연못

구분	구 분		BOD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	분원성 대장균군수 (/100ml)	총대장균군수 (/100ml)	chlorophyll-a (mg/m3)	TOC (mg/L)
유입부	8월	측정결과	0.8	8.0	1.393	0.054	20	100	23.4	2.2
	9월	측정결과	0.2	9.6	2.853	0.097	440	3,000	0.9	2.7
	10월	측정결과	2.5	4.6	2.376	0.060	4	70	12.7	2.3
유출부	8월	측정결과	1.6	6.0	0.890	0.043	60	600	13.4	3.0
	9월	측정결과	2.7	6.8	0.851	0.038	60	300	30.1	3.2
	10월	측정결과	0.6	7.8	1.451	0.028	1	20	33.1	2.8

○ 난지천

구분	구 분		BOD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	분원성 대장균군수 (/100ml)	총대장균 군수 (/100ml)	TOC (mg/L)
상류	8월	측정결과	1.6	4.6	0.890	0.034	70	1,100	3.0
	9월	측정결과	2.0	7.0	1.189	0.047	1,200	7,000	3.1
	10월	측정결과	2.7	7.0	1.450	0.025	0	70	2.8
하류	8월	측정결과	1.1	7.0	0.665	0.053	800	3,500	3.0
	9월	측정결과	1.6	5.4	1.089	0.093	280	1,000	4.0
	10월	측정결과	13.0	7.0	1.238	0.031	100	2,000	2.7

※ 하류는 하절기 우천시 하수 유입으로 인한 대장균 개체수가 일시적 증가 하는 것으로 판단됨.

3		주요항목 변화도

□ BOD(mg/L)

□ TOC(mg/L)

우 천

□ SS(mg/L)

우 천

□ 총대장균군수(/100ml)

우천(하수유입량 증가)

우 천

우 천

붙임 1. 2018년 10월 시험성적서 1부.

2. 난지연못, 난지천 수질현황 데이터 1부.

3. 환경기준(환경정책기본법 시행령 제2조 관련). 1부. 끝.