문서번호	시설관리과-22774
결재일자	2018.11.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강철운		이준호	11/05 김홍준
협 조

현장조사 보고서

************

2018. 11.

보   고   서

명에 의거 응암동 담당 지역업무 수행 중 가정용 수도계량기가 옥내에 위치하고 있어 현장조사 후 조치계획을 아래와 같이 보고드립니다.

2018.11.02.

보고자 : 지방시설서기  강 철 운

□ 민원내용

□ 수용가명  : *******************

□ 접수 일자 : 2018.11.02.(목) 10:46분 유선접수

□ 계량기 현황

고객번호	업종	기물번호	구경
*********	***	************	****

□ 민원 위치 : ***************

□ 민원 내용 : *********** 가옥 내 수도계량기가 위치하고 있으며 보호통없이 계량기가 설치되어있어 겨울철 동파우려가되어 보호통설치 요청을 유선접수 하였음.

□ 현장조사 내용

□ 현장확인사진 **************

민원인 가옥내 계량기 위치 사진

□ 유선접수를 통해 현장확인을 확인한 결과 계량기 보호통없이 노출되어 옥내배관에 설치되어있는 것으로 확인 되었으며 겨울철 동파우려 및 누수발생 가능성 있어 조치필요성이 있다고 판단됨.

□ 조치의견

□ ************ 수도계량기 위치가 옥내 위치하고 노출된 상태로 설치되어있어 겨울철 동파방지 및 계량기 검침장애 및 교체장애가 우려되므로 옥외(대지경계선 3m 이내) 계량기 보호통을 설치 후 계량기 위치를 조정하여 수도시설 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.  끝.