의원 요구 자료 제출

시 행	시설관리과-9393
결재일자	2018.11.8.
공개여부	부분공개(6)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조
수신자	서 울 특 별 시 장(기획담당관),서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(환경수자원수석전문위원),기획예산과장

주무관		시설관리과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
최세명		정윤홍	이규상	구아미	11/08 이창학
협 조
	생산관리과장				한희선
	주무관				신왕근

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호1023번, 송명화의원, 환경수자원위원회)

송명화(환경수자원위원회, 더불어민주당) 의원이 요구한 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

○ 최근 3년간 상수도시설 내진보수보강 관련

1) 상수도 시설 내진실태 전수조사 결과

2) 내진 성능 현황

☞「기존 상하수도시설 내진보강계획 수립지침」(환경부, ‘18.6.)

‘붙임 1.00시 내진보강 기본계획’의 <상수도> 2번,

내진성능 현황 작성표에 의거 작성된 현황

붙임 : 시의원 요구자료 1부. 끝.

송 명 화 의원(환경수자원위원회, 더불어민주당)

요구번호 : 1023번

○ 최근 3년간, 상수도시설 내진보수보강 관련

1) 상수도 시설 내진실태 전수조사 결과

2) 내진 성능 현황

☞「기존 상하수도시설 내진보강계획 수립지침」(환경부, ‘18.6.)

‘붙임 1.00시 내진보강 기본계획’의 <상수도> 2번,

내진성능 현황 작성표에 의거 작성된 현황

□ 상수도시설의 내진 실태 전수조사 결과는 아래와 같습니다.

시설구분	총시설물수 (개소,㎞)	내진성능 보유시설(개소,㎞)			내진성능 미보유시설 (개소,㎞)(미상포함)
		내진설계 확보	성능평가 실시	내진보강 완료	보강필요	내진성능 평가 필요
취수시설	9 개소	-	9 개소	-	-	-
정수시설	92개소	16 개소	70 개소	6 개소	-	-
가압장	100 개소	19 개소	81 개소	-	-	-
배수지	64 개소	10 개소	54 개소	-	-	-
관로시설	3,078 ㎞	690 ㎞	2,388 ㎞	-	-	-

□ 내진성능 현황은 아래와 같습니다.

○ 구조물

구분	시설명	세부 시설	설치년도	시설 위치	시설 용량	상태평가 등급	내진등급	내진성능보유					내진성능미보유 (미상포함)		관리인력
								내진설계 적용등급	성능평가실시결과		내진보강완료		보강필요	내진성능평가필요
									적용등급	평가시기	적용 등급	보강 시기
취수시설	암사취수장	1펌프장	1986	강동구	139만톤/일	B	1등급		1등급	2009					3.5명
취수시설	암사취수장	2펌프장	1998	강동구	32만톤/일	B	1등급		1등급	2009					3.5명
취수시설	풍남취수장	펌프장	1992	송파구	70만톤/일	B	1등급		1등급	2009					3.3명
취수시설	풍남취수장	염소투입실	1984	송파구	70만톤/일	B	특등급		특등급	2009					3.3명
취수시설	풍남취수장	침사지	1992	송파구	70만톤/일	B	1등급		1등급	2009					3.3명
취수시설	강북취수장	펌프장	1999	남양주	230만톤/일	B	1등급		1등급	2009					8.5명

구분	시설명	세부 시설	설치년도	시설 위치	시설 용량	상태평가 등급	내진등급	내진성능보유					내진성능미보유 (미상포함)		관리인력
								내진설계 적용등급	성능평가실시결과		내진보강완료		보강필요	내진성능평가필요
									적용등급	평가시기	적용 등급	보강 시기
취수시설	강북취수장	염소투입동	1999	남양주	230만톤/일	B	특등급		특등급	2009					8.5명
취수시설	자양취수장	펌프장	1986	광진구	80만톤/일	B	1등급		1등급	2016					6명
취수시설	자양취수장	염소투입동	1986	광진구	80만톤/일	B	특등급		특등급	2016					6명
정수시설	광암정수장	착수정	1978	하남시	40만톤/일	B	2등급		1등급	2008					4명
정수시설	광암정수장	혼화지	1978	하남시	40만톤/일	B	2등급		1등급	2008					4명
정수시설	광암정수장	침전지	1978	하남시	40만톤/일	B	1등급		1등급	2008					4명
정수시설	광암정수장	여과지	1978	하남시	40만톤/일	B	1등급		1등급	2008					4명
정수시설	광암정수장	오존접촉지	2012	하남시	25만톤/일	A	1등급	1등급							4명
정수시설	광암정수장	활성탄지	2012	하남시	25만톤/일	A	1등급	1등급							4명
정수시설	광암정수장	정수지	1978	하남시	40만톤/일	B	1등급		1등급	2008					4명
정수시설	광암정수장	농축조	1978	하남시	40만톤/일	B	2등급		2등급	2008					4명
정수시설	광암정수장	약품탱크	1978	하남시	40만톤/일	B	특등급		특등급	2008					4명
정수시설	광암정수장	배출수지	1978	하남시	40만톤/일	B	2등급		2등급	2008					4명
정수시설	광암정수장	염소투입실	1978	하남시	40만톤/일	B	특등급		성능 미확보	2008	특	2009			4명
정수시설	광암정수장	변전실	1978	하남시	40만톤/일	B	특등급		성능 미확보	2008	특	2009			4명
정수시설	광암정수장	기계실	1978	하남시	40만톤/일	B	1등급		성능 미확보	2008	1	2009			4명
정수시설	광암정수장	관리동	2012	하남시	40만톤/일	A	1등급	1등급							4명
정수시설	광암정수장	탈수기동	1978	하남시	40만톤/일	B	2등급		성능 미확보	2008	2	2009			4명
정수시설	구의정수장	착수정	1984	광진구	50만톤/일	B	2등급		2등급	2009					5명
정수시설	구의정수장	혼화지	1984	광진구	50만톤/일	B	2등급		2등급	2009					5명
정수시설	구의정수장	침전지	1984	광진구	50만톤/일	B	1등급		1등급	2009					5명
정수시설	구의정수장	여과지	1984	광진구	50만톤/일	B	1등급		1등급	2009					5명
정수시설	구의정수장	여과지 상옥	1984	광진구	50만톤/일	B	1등급		성능 미확보	2009	1	2010			5명
정수시설	구의정수장	오존접촉지	2015	광진구	45만톤/일	A	1등급	1등급							5명
정수시설	구의정수장	활성탄지	2015	광진구	45만톤/일	A	1등급	1등급							5명
정수시설	구의정수장	정수지	1984	광진구	50만톤/일	B	1등급		1등급	2009					5명
정수시설	구의정수장	농축조	1984	광진구	50만톤/일	B	2등급		2등급	2009					5명

구분	시설명	세부 시설	설치년도	시설 위치	시설 용량	상태평가 등급	내진등급	내진성능보유					내진성능미보유 (미상포함)		관리인력
								내진설계 적용등급	성능평가실시결과		내진보강완료		보강필요	내진성능평가필요
									적용등급	평가시기	적용 등급	보강 시기
정수시설	구의정수장	약품탱크	1984	광진구	50만톤/일	B	특등급		특등급	2009					5명
정수시설	구의정수장	배출수지	1984	광진구	50만톤/일	B	2등급		2등급	2009					5명
정수시설	구의정수장	염소투입실	1984	광진구	50만톤/일	B	특등급		특등급	2009					5명
정수시설	구의정수장	변전실	1984	광진구	50만톤/일	B	특등급		특등급	2009					5명
정수시설	구의정수장	송수펌프실	1978	광진구	50만톤/일	B	1등급		1등급	2009					5명
정수시설	구의정수장	관리동	2015	광진구	50만톤/일	A	1등급	1등급							5명
정수시설	구의정수장	탈수기동	1978	광진구	50만톤/일	B	2등급		2등급	2008					4명
정수시설	뚝도정수장	착수정	1993	성동구	70만톤/일	B	2등급		1등급	2009					6명
정수시설	뚝도정수장	혼화지	1993	성동구	70톤/일	B	2등급		1등급	2009					6명
정수시설	뚝도정수장	침전지	1993	성동구	70만톤/일	B	1등급		1등급	2009					6명
정수시설	뚝도정수장	여과지	1993	성동구	70만톤/일	B	1등급		1등급	2009					6명
정수시설	뚝도정수장	오존접촉지	2015	성동구	60만톤/일	A	1등급	1등급							6명
정수시설	뚝도정수장	활성탄지	2015	성동구	60만톤/일	A	1등급	1등급							6명
정수시설	뚝도정수장	정수지	1993	성동구	70만톤/일	B	1등급		1등급	2009					6명
정수시설	뚝도정수장	농축조	1993	성동구	70만톤/일	B	2등급		2등급	2009					6명
정수시설	뚝도정수장	약품저장실	1993	성동구	70만톤/일	B	특등급		특등급	2009					6명
정수시설	뚝도정수장	배출수지	1993	성동구	70만톤/일	B	2등급		2등급	2009					6명
정수시설	뚝도정수장	염소투입실	1993	성동구	70만톤/일	B	특등급		특등급	2009					6명
정수시설	뚝도정수장	변전실	1993	성동구	70만톤/일	B	특등급		특등급	2009					6명
정수시설	뚝도정수장	송수펌프실	1993	성동구	70만톤/일	B	1등급		1등급	2009					6명
정수시설	뚝도정수장	관리동	1993	성동구	70만톤/일	B	1등급		1등급	2009					6명
정수시설	뚝도정수장	탈수기동	1993	성동구	70만톤/일	B	2등급		2등급	2009					7명
정수시설	영등포 정수장	착수정	1992	영등포구	60만톤/일	B	2등급		1등급	2009					5.6명
정수시설	영등포 정수장	혼화지	1992	영등포구	60만톤/일	B	2등급		1등급	2009					5.6명
정수시설	영등포 정수장	침전지	1986	영등포구	60만톤/일	B	1등급		1등급	2009					5.6명
정수시설	영등포 정수장	여과지	1992	영등포구	60만톤/일	B	1등급		1등급	2009					5.6명
정수시설	영등포 정수장	오존접촉지	2011	영등포구	45만톤/일	A	1등급	1등급							5.6명

구분	시설명	세부 시설	설치년도	시설 위치	시설 용량	상태평가 등급	내진등급	내진성능보유					내진성능미보유 (미상포함)		관리인력
								내진설계 적용등급	성능평가실시결과		내진보강완료		보강필요	내진성능평가필요
									적용등급	평가시기	적용 등급	보강 시기
정수시설	영등포 정수장	활성탄지	2011	영등포구	45만톤/일	A	1등급	1등급							5.6명
정수시설	영등포 정수장	정수지	1986	영등포구	60만톤/일	B	1등급		1등급	2009					5.6명
정수시설	영등포 정수장	농축조	1992	영등포구	60만톤/일	B	2등급		2등급	2009					5.6명
정수시설	영등포 정수장	약품탱크실	1992	영등포구	60만톤/일	B	특등급		특등급	2009					5.6명
정수시설	영등포 정수장	배출수지	1992	영등포구	60만톤/일	B	2등급		2등급	2009					5.6명
정수시설	영등포 정수장	염소투입실	1992	영등포구	60만톤/일	B	특등급		특등급	2009					5.6명
정수시설	영등포 정수장	변전실	1992	영등포구	60만톤/일	B	특등급		특등급	2009					5.6명
정수시설	영등포 정수장	송수펌프실	1992	영등포구	60만톤/일	B	1등급		1등급	2009					5.6명
정수시설	영등포 정수장	관리동	2010	영등포구	60만톤/일	A	1등급	1등급							5.6명
정수시설	영등포 정수장	탈수기동	1992	영등포구	60만톤/일	B	2등급		2등급	2009					5.6명
정수시설	암사정수장	착수정	1986	강동구	160만톤/일	B	2등급		2등급	2009					6.2명
정수시설	암사정수장	혼화지	1986	강동구	160만톤/일	B	2등급		2등급	2009					6.2명
정수시설	암사정수장	침전지	1986	강동구	160만톤/일	B	1등급		1등급	2009					6.2명
정수시설	암사정수장	여과지	1986	강동구	160만톤/일	B	1등급		1등급	2009					6.2명
정수시설	암사정수장	오존접촉지	2014	강동구	110만톤/일	A	1등급	1등급							6.2명
정수시설	암사정수장	활성탄지	2014	강동구	110만톤/일	A	1등급	1등급							6.2명
정수시설	암사정수장	정수지	1986	강동구	160만톤/일	B	1등급		1등급	2009					6.2명
정수시설	암사정수장	농축조	1986	강동구	160만톤/일	B	2등급		2등급	2009					6.2명
정수시설	암사정수장	약품저장탱크	1986	강동구	160만톤/일	B	특등급		특등급	2009					6.2명
정수시설	암사정수장	배출수지	1986	강동구	160만톤/일	B	2등급		2등급	2009					6.2명
정수시설	암사정수장	염소투입실	1986	강동구	160만톤/일	B	특등급		특등급	2009					6.2명
정수시설	암사정수장	변전실	1986	강동구	160만톤/일	B	특등급		특등급	2009					6.2명
정수시설	암사정수장	송수펌프실	1992	강동구	160만톤/일	B	1등급		1등급	2009					6.2명
정수시설	암사정수장	관리동	2014	강동구	160만톤/일	A	1등급	1등급							6.2명
정수시설	암사정수장	탈수기동	1986	강동구	160만톤/일	B	2등급		2등급	2009					6.2명
정수시설	강북정수장	착수정	1999	남양주시	100만톤/일	B	2등급		2등급	2009					5명
정수시설	강북정수장	혼화지	1999	남양주시	100만톤/일	B	2등급		1등급	2009					5명

구분	시설명	세부 시설	설치년도	시설 위치	시설 용량	상태평가 등급	내진등급	내진성능보유					내진성능미보유 (미상포함)		관리인력
								내진설계 적용등급	성능평가실시결과		내진보강완료		보강필요	내진성능평가필요
									적용등급	평가시기	적용 등급	보강 시기
정수시설	강북정수장	침전지	1999	남양주시	100만톤/일	B	1등급		1등급	2009					5명
정수시설	강북정수장	여과지	1999	남양주시	100만톤/일	B	1등급		1등급	2009					5명
정수시설	강북정수장	여과지상옥	1999	남양주시	100만톤/일	D	1등급		성능 미확보	2009	1	2010			5명
정수시설	강북정수장	오존접촉지	2014	남양주시	72만톤/일	A	1등급	1등급							5명
정수시설	강북정수장	활성탄지	2014	남양주시	72만톤/일	A	1등급	1등급							5명
정수시설	강북정수장	정수지	1999	남양주시	100만톤/일	B	1등급		1등급	2009					5명
정수시설	강북정수장	농축조	1999	남양주시	100만톤/일	B	2등급		2등급	2009					5명
정수시설	강북정수장	약품저장실	1999	남양주시	100만톤/일	B	특등급		특등급	2009					5명
정수시설	강북정수장	배출수지	1999	남양주시	100만톤/일	B	2등급		2등급	2009					5명
정수시설	강북정수장	염소투입실	1999	남양주시	100만톤/일	B	특등급		특등급	2009					5명
정수시설	강북정수장	변전실	1999	남양주시	100만톤/일	B	특등급		특등급	2009					5명
정수시설	강북정수장	송수펌프실	1999	남양주시	100만톤/일	B	1등급		1등급	2009					5명
정수시설	강북정수장	관리동	1999	남양주시	100만톤/일	B	1등급		1등급	2009					5명
정수시설	강북정수장	탈수기동	1999	남양주시	100만톤/일	B	2등급		1등급	2009					5명
배수지	도원배수지	도원 배수지	1982	마포구	900㎥	B	1등급		1등급	2009					0.17명
배수지	월곡배수지	월곡 배수지	2001	성북구	50000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.25명
배수지	종암1배수지	종암1 배수지	1992	성북구	4000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.25명
배수지	정릉2배수지	정릉2 배수지	1989	성북구	2000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.25명
배수지	정릉3배수지	정릉3 배수지	1985	성북구	1000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.25명
배수지	인수배수지	인수 배수지	1992	성북구	2000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.25명
배수지	정릉4배수지	정릉4 배수지	1987	성북구	1000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.25명
배수지	월곡소배수지	월곡소 배수지	2002	성북구	10000㎥	A	1등급	1등급	-	-					0.25명
배수지	성북1배수지	성북1 배수지	1994	성북구	2000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.25명
배수지	개운산배수지	개운산배수지	2011	성북구	20000㎥	B	1등급	1등급	-	-					0.25명
배수지	성북2고구배수지	성북2고구배수지	1997	성북구	2000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.25명
배수지	성북2저구배수지	성북2저구배수지	1997	성북구	2000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.25명
배수지	남산소배수지	남산소배수지	1940	용산구	1100㎥	B	1등급		1등급	2009					0.87명

구분	시설명	세부 시설	설치년도	시설 위치	시설 용량	상태평가 등급	내진등급	내진성능보유					내진성능미보유 (미상포함)		관리인력
								내진설계 적용등급	성능평가실시결과		내진보강완료		보강필요	내진성능평가필요
									적용등급	평가시기	적용 등급	보강 시기
배수지	남산대배수지	남산대 배수지	1999	용산구	40000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.87명
배수지	한남배수지	한남배수지	1984	용산구	700㎥	B	1등급		1등급	2009					0.87명
배수지	보광배수지	보광배수지	2006	용산구	20000㎥	B	1등급	1등급	-	-					0.87명
배수지	낙산배수지	낙산배수지	1991	종로구	3300㎥	B	1등급		1등급	2009					0.25명
배수지	평창1배수지	평창1 배수지	1991	종로구	1600㎥	B	1등급		1등급	2009					0.25명
배수지	혜명배수지	혜명 배수지	1987	종로구	1000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.25명
배수지	경내배수지	경내 배수지	1989	종로구	1000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.25명
배수지	무악배수지	무악 배수지	1989	종로구	1000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.25명
배수지	가회배수지	가회 배수지	2006	종로구	1000㎥	B	1등급	1등급	-	-					0.25명
배수지	만리배수지	만리 배수지	1985	마포구	11000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.17명
배수지	와우산배수지	와우산 배수지	2000	마포구	40000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.17명
배수지	노고산배수지	노고산 배수지	2002	마포구	8000㎥	B	1등급		1등급	2018					0.17명
배수지	홍은동배수지	홍은동 배수지	1972	서대문	12500㎥	B	1등급		1등급	2009					0.17명
배수지	북악터널배수지	북악터널배수지	2000	서대문	145000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.17명
배수지	연희배수지	연희 배수지	1961	서대문	2000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.17명
배수지	백련배수지	백련 배수지	2000	서대문	40000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.17명
배수지	가좌배수지	가좌 배수지	2002	서대문	24000㎥	B	1등급		1등급	2018					0.17명
배수지	능안배수지	능안 배수지	1995	서대문	6000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.17명
배수지	태진배수지	태진 배수지	1970	서대문	300㎥	B	1등급		1등급	2018					0.17명
배수지	할미당배수지	할미당 배수지	1981	서대문	200㎥	B	1등급		1등급	2009					0.17명
배수지	홍제배수지	홍제 배수지	1986	서대문	500㎥	B	1등급		1등급	2009					0.17명
배수지	홍은3배수지	홍은3 배수지	1984	서대문	400㎥	B	1등급		1등급	2009					0.17명
배수지	자하문배수지	자하문 배수지	1984	서대문	200㎥	B	1등급		1등급	2009					0.17명
배수지	증산배수지	증산 배수지	1991	은평구	60000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.33명
배수지	불광터널배수지	불광터널배수지	2002	은평구	90000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.33명
배수지	응암배수지	응암 배수지	1991	은평구	4000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.33명
배수지	독박골배수지	독박골 배수지	1992	은평구	4000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.33명

구분	시설명	세부 시설	설치년도	시설 위치	시설 용량	상태평가 등급	내진등급	내진성능보유					내진성능미보유 (미상포함)		관리인력
								내진설계 적용등급	성능평가실시결과		내진보강완료		보강필요	내진성능평가필요
									적용등급	평가시기	적용 등급	보강 시기
배수지	수색배수지	수색 배수지	1976	은평구	500㎥	B	1등급		1등급	2009					0.33명
배수지	삼우배수지	삼우 배수지	1998	은평구	4000㎥	A	1등급		1등급	2009					0.33명
배수지	기자촌배수지	기자촌 배수지	1983	은평구	500㎥	B	1등급		1등급	2009					0.33명
배수지	진관배수지	진관 배수지	2009	은평구	20000㎥	A	1등급	1등급	-	-					0.33명
배수지	아차산배수지	아차산 배수지	1993	광진구	100000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.42명
배수지	아차산소배수지	아차산소 배수지	1992	광진구	4000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.42명
배수지	대현산배수지	대현산 배수지	2002	성동구	200000㎥	B	1등급		1등급	2018					0.42명
배수지	금호배수지	금호 배수지	1992	성동구	1000㎥	A	1등급		1등급	2009					0.42명
배수지	응봉배수지	응봉 배수지	2010	성동구	450㎥	B	1등급		1등급	2009					0.42명
배수지	용마배수지	용마 배수지	2002	중랑구	80000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.4명
배수지	용마소배수지	용마소 배수지	2002	중랑구	6000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.4명
배수지	신내배수지	신내 배수지	2014	중랑구	3000㎥	B	1등급	1등급	-	-					0.4명
배수지	4.19배수지	4.19 배수지	1983	강북구	2000㎥	A	1등급		1등급	2009					0.33명
배수지	우이배수지	우이 배수지	1986	강북구	2000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.33명
배수지	번동소배수지	번동소 배수지	1988	강북구	2000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.33명
배수지	수유6배수지	수유6 배수지	1992	강북구	3000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.33명
배수지	수유5배수지	수유5 배수지	1991	강북구	1200㎥	A	1등급		1등급	2009					0.33명
배수지	월계배수지	월계 배수지	1988	노원구	100000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.57명
배수지	공릉배수지	공릉 배수지	1998	노원구	170000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.57명
배수지	상계2배수지	상계2 배수지	1983	노원구	1400㎥	B	1등급		1등급	2009					0.57명
배수지	우장산배수지	우장산 배수지	1987	강서구	30000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.75명
배수지	화곡배수지	화곡 배수지	2003	강서구	12000㎥	B	1등급	1등급	-	-					0.75명
배수지	개봉배수지	개봉 배수지	1970	구로구	500㎥	B	1등급		1등급	2009					0.44명
배수지	온수2배수지	온수2 배수지	1986	구로구	500㎥	A	1등급		1등급	2009					0.44명
배수지	오류2배수지	오류2 배수지	1984	구로구	120㎥	A	1등급		1등급	2009					0.44명
배수지	목동배수지	목동 배수지	1987	양천구	60000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.44명
배수지	신정배수지	신정 배수지	1988	양천구	50000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.44명

구분	시설명	세부 시설	설치년도	시설 위치	시설 용량	상태평가 등급	내진등급	내진성능보유					내진성능미보유 (미상포함)		관리인력
								내진설계 적용등급	성능평가실시결과		내진보강완료		보강필요	내진성능평가필요
									적용등급	평가시기	적용 등급	보강 시기
배수지	신월배수지	신월 배수지	1990	양천구	40000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.44명
배수지	낙성대배수지	낙성대 배수지	1990	관악구	60000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.16명
배수지	신림2배수지	신림2 배수지	1989	관악구	2500㎥	B	1등급		1등급	2009					0.16명
배수지	신림9배수지	신림9 배수지	1988	관악구	2000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.16명
배수지	신림6배수지	신림6 배수지	2004	관악구	20000㎥	A	1등급	1등급	-	-					0.16명
배수지	남현배수지	남현 배수지	1992	관악구	2500㎥	A	1등급		1등급	2009					0.16명
배수지	신림2-1배수지	신림2-1배수지	2000	관악구	3500㎥	A	1등급		1등급	2009					0.16명
배수지	장군봉배수지	장군봉 배수지	2008	관악구	10000㎥	A	1등급	1등급	-	-					0.16명
배수지	봉천11(소)배수지	봉천11(소)배수지	1988	관악구	500㎥	A	1등급		1등급	2009					0.16명
배수지	선우배수지	선우 배수지	2006	관악구	6000㎥	A	1등급	1등급	-	-					0.16명
배수지	봉천11배수지	봉천11배수지	2006	관악구	3000㎥	B	1등급	1등급	-	-					0.16명
배수지	봉현배수지	봉현 배수지	2006	관악구	2500㎥	B	1등급	1등급	-	-					0.16명
배수지	독산배수지	독산 배수지	1982	금천구	22000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.16명
배수지	금천배수지	금천 배수지	2000	금천구	60000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.16명
배수지	대방배수지	대방 배수지	1995	동작구	60000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.27명
배수지	노량진배수지	노량진 배수지	2001	동작구	110000㎥	B	1등급	1등급							0.27명
배수지	사당3배수지	사당3 배수지	1979	동작구	1000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.27명
배수지	사당4배수지	사당4 배수지	1979	동작구	1000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.27명
배수지	상도배수지	상도 배수지	2004	동작구	30000㎥	B	1등급	1등급							0.27명
배수지	봉천6-2배수지	봉천6-2배수지	1989	동작구	2500㎥	B	1등급		1등급	2009					0.27명
배수지	상도3배수지	상도3 배수지	1995	동작구	2000㎥	A	1등급		1등급	2009					0.27명
배수지	삼성배수지	삼성 배수지	2013	강남구	30000㎥	A	1등급	1등급							0.33명
배수지	수서배수지	수서 배수지	2013	강남구	12000㎥	A	1등급	1등급							0.33명
배수지	봉은배수지	봉은 배수지	2013	강남구	12000㎥	A	1등급	1등급							0.33명
배수지	일원본동배수지	일원본동배수지	1993	강남구	600㎥	B	1등급		1등급	2009					0.33명
배수지	서초배수지	서초 배수지	1987	서초구	60000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.33명
배수지	양재배수지	양재 배수지	1985	서초구	12000㎥	B	1등급		1등급	2009					0.33명

구분	시설명	세부 시설	설치년도	시설 위치	시설 용량	상태평가 등급	내진등급	내진성능보유					내진성능미보유 (미상포함)		관리인력
								내진설계 적용등급	성능평가실시결과		내진보강완료		보강필요	내진성능평가필요
									적용등급	평가시기	적용 등급	보강 시기
배수지	반포배수지	반포 배수지	2003	서초구	80000㎥	B	1등급	1등급							0.33명
배수지	방배배수지	방배 배수지	2002	서초구	50000㎥	B	1등급		1등급	2018					0.33명
배수지	내곡배수지	내곡 배수지	1990	서초구	2500㎥	B	1등급		1등급	2009					0.33명
배수지	길동배수지	길동 배수지	2006	강동구	60000㎥	B	1등급	1등급							2명
배수지	오금배수지	오금 배수지	1987	송파구	23000㎥	B	1등급		1등급	2009					1명
배수지	거마배수지	거마 배수지	1982	하남시	3000㎥	B	1등급		1등급	2009					2명
가압장	정릉4가압장	정릉4 가압장	1969	성북구	2500㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.25명
가압장	성북2-2가압장	성북2-2가압장	1974	성북구	170㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.25명
가압장	종암가압장	종암 가압장	1977	성북구	11600㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.25명
가압장	성북2가압장	성북2 가압장	1985	성북구	6600㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.25명
가압장	월곡(배)가압장	월곡(배)가압장	2002	성북구	25000㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.25명
가압장	인수가압장	인수 가압장	2006	성북구	8800㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.25명
가압장	북악가압장	북악 가압장	2011	성북구	64700㎥/일	B	1등급		1등급	2018					0.25명
가압장	도원가압장	도원 가압장	1977	용산구	1900㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.87명
가압장	보광가압장	보광 가압장	1977	용산구	23300㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.87명
가압장	보광(배)가압장	보광(배)가압장	2006	용산구	146000㎥/일	B	1등급	1등급							0.87명
가압장	삼청가압장	삼청 가압장	1967	종로구	2800㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.25명
가압장	낙산가압장	낙산 가압장	1973	종로구	12000㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.25명
가압장	효자가압장	효자 가압장	1979	종로구	3000㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.25명
가압장	평창1가압장	평창1 가압장	1980	종로구	2300㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.25명
가압장	평창2가압장	평창2 가압장	1980	종로구	300㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.25명
가압장	경내가압장	경내 가압장	1984	종로구	800㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.25명
가압장	혜명가압장	혜명 가압장	1987	종로구	4500㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.25명
가압장	약수가압장	약수 가압장	1985	중구	2000㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.87명
가압장	만리가압장	만리 가압장	1992	마포구	34000㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.17명
가압장	노고산(배)가압장	노고산(배) 가압장	2002	마포구	8000㎥/일	B	1등급		1등급	2018					0.17명
가압장	와우산가압장	와우산 가압장	2002	마포구	14400㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.17명

구분	시설명	세부 시설	설치년도	시설 위치	시설 용량	상태평가 등급	내진등급	내진성능보유					내진성능미보유 (미상포함)		관리인력
								내진설계 적용등급	성능평가실시결과		내진보강완료		보강필요	내진성능평가필요
									적용등급	평가시기	적용 등급	보강 시기
가압장	창천가압장	창천 가압장	1974	서대문	4600㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.17명
가압장	홍은3가압장	홍은3 가압장	1985	서대문	4600㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.17명
가압장	현행가압장	현행 가압장	1990	서대문	5800㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.17명
가압장	북악터널(배)가압장	북악터널(배) 가압장	1998	서대문	5900㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.17명
가압장	백련(배)가압장	백련(배)가압장	2000	서대문	86600㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.17명
가압장	증산(배)가압장	증산(배)가압장	1991	은평구	73000㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.33명
가압장	녹신가압장	녹신 가압장	1992	은평구	3700㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.33명
가압장	불광(배)가압장	불광(배)가압장	2009	은평구	13500㎥/일	B	1등급		1등급	2018					0.33명
가압장	진관가압장	진관 가압장	2009	은평구	5000㎥/일	A	1등급	1등급							0.33명
가압장	아차산(배)가압장	아차산(배) 가압장	1993	광진구	11000㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.42명
가압장	대현산(배)가압장	대현산(배) 가압장	2002	성동구	21000㎥/일	B	1등급		1등급	2018					0.42명
가압장	용마(배)가압장	용마(배)가압장	2002	중랑구	14000㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.4명
가압장	신내(배)가압장	신내(배)가압장	2014	중랑구	907㎥/일	B	1등급	1등급							0.4명
가압장	미아가압장	미아 가압장	1980	강북구	36000㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.33명
가압장	우이가압장	우이 가압장	1983	강북구	9800㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.33명
가압장	번동가압장	번동 가압장	1988	강북구	6600㎥/일	A	1등급		1등급	2009					0.33명
가압장	수유가압장	수유 가압장	1989	강북구	15000㎥/일	A	1등급		1등급	2009					0.33명
가압장	상계가압장	상계 가압장	1983	노원구	8400㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.57명
가압장	중계가압장	중계 가압장	1986	노원구	2200㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.57명
가압장	쌍문2가압장	쌍문2 가압장	1981	도봉구	2700㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.57명
가압장	쌍문1가압장	쌍문1 가압장	1983	도봉구	1100㎥/일	A	1등급		1등급	2009					0.57명
가압장	우장산(배)가압장	우장산(배) 가압장	1987	강서구	14000㎥/일	A	1등급		1등급	2009					0.75명
가압장	화곡(배)가압장	화곡(배)가압장	2002	강서구	400㎥/일	A	1등급	1등급							0.75명
가압장	개봉가압장	개봉 가압장	1970	구로구	1400㎥/일	A	1등급		1등급	2009					0.44명
가압장	온수가압장	온수 가압장	1977	구로구	500㎥/일	A	1등급		1등급	2009					0.44명
가압장	신정가압장	신정 가압장	1985	양천구	2000㎥/일	A	1등급		1등급	2009					0.44명
가압장	낙성대(배)가압장	낙성대(배) 가압장	2005	관악구	1700㎥/일	A	1등급		1등급	2009					0.16명

구분	시설명	세부 시설	설치년도	시설 위치	시설 용량	상태평가 등급	내진등급	내진성능보유					내진성능미보유 (미상포함)		관리인력
								내진설계 적용등급	성능평가실시결과		내진보강완료		보강필요	내진성능평가필요
									적용등급	평가시기	적용 등급	보강 시기
가압장	신림6(배)가압장	신림6(배) 가압장	2005	관악구	56000㎥/일	A	1등급	1등급							0.16명
가압장	봉천11(배)가압장	봉천11(배) 가압장	2006	관악구	7000㎥/일	B	1등급	1등급							0.16명
가압장	법원가압장	법원 가압장	1982	금천구	700㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.16명
가압장	금천(배)가압장	금천(배)가압장	2003	금천구	7600㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.16명
가압장	상도3가압장	상도3 가압장	1995	동작구	3100㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.27명
가압장	대방(배)가압장	대방(배)가압장	1995	동작구	6500㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.27명
가압장	노량진(배)가압장	노량진(배) 가압장	2001	동작구	350000㎥/일	B	1등급	1등급							0.27명
가압장	상도(배)가압장	상도(배)가압장	2004	동작구	90000㎥/일	B	1등급	1등급							0.27명
가압장	일원본가압장	일원본 가압장	1993	강남구	6500㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.33명
가압장	삼성(배)가압장	삼성(배)가압장	2013	강남구	54000㎥/일	A	1등급	1등급							0.33명
가압장	우면산가압장	우면산 가압장	1981	서초구	260000㎥/일	C	1등급		1등급	2009					0.33명
가압장	내곡가압장	내곡 가압장	1990	서초구	5500㎥/일	B	1등급		1등급	2009					0.33명
가압장	방배(배)가압장	방배(배)가압장	2002	서초구	41500㎥/일	B	1등급		1등급	2018					0.33명
가압장	반포(배)가압장	반포(배)가압장	2003	서초구	2100㎥/일	B	1등급	1등급							0.33명
가압장	거마가압장	거마 가압장	1982	송파구	20200㎥/일	B	1등급		1등급	2009					1명
가압장	오금(배)가압장	오금(배)가압장	1987	송파구	23000㎥/일	B	1등급		1등급	2009					1명

○ 관로

구분	매설구간	관로 연장 (㎞)	구경 (㎜)	준공 연도	내진 등급	내진성능보유(㎞)						내진성능 미보유(㎞)
						내진설계 적용등급		성능평가 보유판정		보강완료		보강 필요	내진성능평가필요
						적용 등급	적용 구간	평가 시기	적용 구간	보강 시기	적용 구간
도수관로	취수장~정수장	83	300~ 2600	1973~ 2018	1	1	29	2009	54
송수관로	정수장~배수지	508	300~ 2400	1964~ 2018	1	1	47	2009	461
배수 관로	배수지~	2487	300~ 2400	1964~ 2018	1	1	614	2009	1873

작성자	소 속	직 위	성 명
	생 산 부 생산관리과	과 장	한 희 선
	☎3146-1317	주무관	신 왕 근
	시설안전부 시설관리과	과 장	정 윤 홍
	☎3146-1544	주무관	최 세 명
	작 성 일	2018. 10.

이곳에 본문을 입력하세요