내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	`19년도 서울형 포장설계법 구간 코어채취 요청

1. 도로포장연구센터-1152호(2018.10.01.) 관련입니다.

2. 북부도로사업소 및 성동도로사업소의 ‘19년도 서울형 포장설계법 구간의 하부지지력 조사가 완료되어 코어채취를 통한 기존포장의 두께, 균열깊이, 수분손상여부를 요청하오니 협조해 주시기 바랍니다.

가. 북부도로사업소

- 구   간: 동일로(태릉입구교차로~공릉역교차로) 가로변버스전용차로, 양방향

- 코어위치: 가로변버스전용차로 노면에 표시

나. 성동도로사업소

- 구   간: 살곶이길(마장동우시장(북문)~마장2교교차로) 일반2차로, 양방향

- 코어위치: 2차로 노면에 표시

다. 조사항목

- “숫자” 구간은 기존포장두께 조사

- “숫자에 –1”로 표기된 구간은 균열깊이, 수분손상여부 조사

붙임: 균열 폭, 균열깊이, 수분손상 조사방법 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시 북부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 성동도로사업소장(도로보수과장)
주무관	김태우		도로포장조사팀장	백종은		도로관리과장	11/09 박문희
협조자
시행	도로관리과-16743	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 6층 (무교동) 안전총괄본부 도로관리과 도로포장조사팀	/
전화	02-2133-8137	/전송	02-2133-0765	/		/	대시민공개